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Министерство транспорта 
и коммуникаций 
Республики Беларусь

Государственное объединение

«Белорусская железная дорога»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛАРУСКАЯ 
ЧЫГУНКА

ПЛАН
          Приложение 1

             к документации на закупку № 473/26 

1. Назначение.
Аккумуляторные ударные гайковерты предназначены для закручивания гаек стыковых, клеммных и закладных болтов при текущем содержании и ремонте железнодорожного пути.
2. Комплект поставки.
Аккумуляторные ударные гайковерты в количестве 251 шт.
В комплект каждого аккумуляторного ударного гайковерта должны входить:

аккумуляторная батарея – 2 комплекта;

зарядное устройство – 1 шт.;
головка торцевая М22 – 1 шт.;

головка торцевая М24 – 1 шт.;

головка торцевая М27 – 1 шт.;

комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей (ЗИП).
3. Эксплуатационные характеристики аккумуляторного ударного гайковерта:
источник питания – аккумуляторная батарея;

емкость аккумуляторной батареи – не менее 8 А∙ч;
тип двигателя – электрический бесщёточный;
крутящий момент – не менее 1800 Н∙м;
крутящий момент на срыв гайки – не менее 2500 Н∙м;
ударный вал (хвостовик) – удлиненный;
тип хвостовика – 1'' квадратный;

масса – не более 15 кг.
4. Эксплуатационная документация:

каждый аккумуляторный ударный гайковерт должен быть укомплектован следующей документацией на русском языке:

руководством по эксплуатации аккумуляторного ударного гайковерта, а также другой необходимой эксплуатационной документацией;

паспортами (формулярами), инструкциями по эксплуатации и т.д. на комплектующие узлы, входящие в состав аккумуляторного ударного гайковерта.
5. Гарантийные обязательства:

все оборудование, входящее в комплект поставки, должно быть новым (ранее не эксплуатировавшимся), произведенным не ранее 2025 года;
гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 
24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

6. Дополнительные требования:
наличие сервисного центра в Республике Беларусь.
На закупку аккумуляторных


ударных гайковертов








