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Министерство транспорта 
и коммуникаций 
Республики Беларусь

Государственное объединение

«Белорусская железная дорога»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛАРУСКАЯ 
ЧЫГУНКА

ПЛАН
         Приложение 2

         к документации на закупку № 473/26 

1. Назначение.
Аккумуляторные углошлифовальные машины предназначены для шлифовки рельсов и крестовин, обточки накатов остряков и рамных рельсов при текущем содержании и ремонте железнодорожного пути.
2. Комплект поставки.
Аккумуляторные углошлифовальные машины в количестве 199 шт.
В комплект каждой аккумуляторной углошлифовальной машины должны входить:

аккумуляторная батарея – 2 шт.;

зарядное устройство – 1 шт.;
комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей (ЗИП).

3. Эксплуатационные характеристики аккумуляторной углошлифовальной машины:
источник питания – аккумуляторная батарея;

емкость аккумулятора – не менее 8 А∙ч;
тип двигателя – электрический бесщёточный;

частота вращения – не менее 8500 об/мин;

диаметр диска – не менее 125 мм;

масса – не более 4 кг.
4. Эксплуатационная документация:

каждая аккумуляторная углошлифовальная машина должен быть укомплектована следующей документацией на русском языке:

руководством по эксплуатации аккумуляторной углошлифовальной машины, а также другой необходимой эксплуатационной документацией;

паспортами (формулярами), инструкциями по эксплуатации и т.д. на комплектующие узлы, входящие в состав аккумуляторной углошлифовальной машины.
5. Гарантийные обязательства:

все оборудование, входящее в комплект поставки, должно быть новым (ранее не эксплуатировавшимся), произведенным не ранее 2025 года;
гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 
24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

6. Дополнительные требования:
наличие сервисного центра в Республике Беларусь.
На закупку аккумуляторных


углошлифовальных машин.








