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Министерство транспорта 
и коммуникаций 
Республики Беларусь

Государственное объединение

«Белорусская железная дорога»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛАРУСКАЯ 
ЧЫГУНКА

ПЛАН
          Приложение 3

          к документации на закупку № 473/26

1. Назначение.
Аккумуляторные дрели-шуруповерты (далее – дрель с АКБ) предназначены для выполнения сверлильных и монтажных работ при текущем содержании, ремонте и обслуживании железнодорожного пути, стрелочных переводов, искусственных сооружений и путевой инфраструктуры. 

2. Комплект поставки.
Дрель с АКБ в количестве 21 шт.
В комплект каждой дрели с АКБ должны входить:

аккумуляторная батарея – 2 комплекта;

зарядное устройство – 1 шт.;
комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей (ЗИП).

3. Эксплуатационные характеристики дрелей с АКБ:

источник питания – аккумуляторная батарея;

емкость аккумуляторной батареи – не менее 8 А∙ч;

тип двигателя – электрический бесщёточный;
номинальное напряжение – 18 В;

крутящий момент – от 60 Н∙м (предпочтительный от 100 Н∙м);

количество скоростей – не менее 2;

тип патрона – быстрозажимной, цельнометаллический, 13 мм;
максимальный диаметр сверления – не менее 45 мм;
защита двигателя – электронная защита от перегрузки и перегрева;

масса – не более 3,5 кг.
4. Эксплуатационная документация:

каждая дрель с АКБ должна быть укомплектована следующей документацией на русском языке:

руководством по эксплуатации, а также другой необходимой эксплуатационной документацией;

паспортами (формулярами), инструкциями по эксплуатации и т.д. на комплектующие узлы, входящие в состав дрели с АКБ.
5. Гарантийные обязательства:

все оборудование, входящее в комплект поставки, должно быть новым (ранее не эксплуатировавшимся), произведенным не ранее 2025 года;
гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 
12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

6. Дополнительные требования:
наличие сервисного центра в Республике Беларусь.
На закупку аккумуляторных


дрелей-шуруповертов








