Приложение 1
                                                                  	                                       Форма С-1
	УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»                            
                                        (наименование организации)
	Код по ОКУД
       
		





  УТВЕРЖДАЮ
                                                         
Главный врач  ____________  М.В.Соколова                                                
 (должность)             (подпись)         (И.О.Фамилия)

 «8» октября 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ от 8 октября 2026 г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 248 от 19.06.2025г., 
  в составе:
	председателя комиссии:
членов комиссии:
	зам. главного врача по ХР
начальник тех. отдела 
вед. инженер по ОТ 
инженер 1 категории
экономист
вед. инженер по ОЭиРЗиС

	
	Рогач Д.В.
Шаров Е.Е.
Семашко С.В.
Гриневич С.Н.
Дегтерёва Н.А.
Пилипенко А.С.




составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта 
Объект: «Текущий ремонт пункта хранения иммунобиологических лекарственных средств УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» по адресу: г. Минск, 
ул. Якубовского 53/14»
(наименование объекта)

установлено, что входная дверь в пункт хранения находится в технически неудовлетворительном состоянии, имеются дефекты петель и проседание двери, перекосы в осях, что значительно влияет на температурный режим и мешает служебному процессу и работе персонала. Дефекты отделочного слоя (трещины, вздутия, шелушения) стен и потолков в помещениях. Фасады имеют физические повреждения отделочного слоя, шелушения и отслоения от химических реагентов вдоль отмостки. Контруклон плиточного покрытия входной группы. Отслоения облицовочных блоков «Бессер». Шелушение металлического ограждения и столбов навеса.
Необходимо выполнить работы согласно примерного (укрупненного) перечня видов ремонтных работ.
 (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
Согласно п.2 таблицы В.1 НРР 8.01.104-2022 «Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов» применить коэффициент =1.2
 (перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
													
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
													

Дата начала разработки сметной документации: 

__________________________________08.10.2026__________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 

__________________________________02.11.2026__________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

______________________________29 календарных дней_____________________________




	Председатель комиссии:
Члены комиссии:
	зам. гл. врача по ХР
начальник тех. отдела
вед. инженер по охране труда

инженер 1 категории
экономист
вед. инженер по ОЭиРЗиС
	___________
___________
___________

___________
___________
___________
	Д.В. Рогач
Е.Е. Шаров 
С.В. Семашко

С.Н. Гриневич
Н.А. Дегтерёва
А.С. Пилипенко




Примерный (укрупнённый) перечень видов ремонтных работ

	№ п/п
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица
измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	ПУНКТ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВ
	 
	 
	 
	 

	
	ДВЕРИ / ОТКОСЫ
	
	
	
	

	1
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
	М2
	2,31
	

	
	
	
	
	

	2
	УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2
	М2
	2,31
	

	3
	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
	М2
	2,31
	

	4
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
	М2
	2,8
	

	5
	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ
	М2
	2,8
	

	6
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
	М2
	2,8
	

	
	
	
	
	

	7
	РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ "КАБАНЧИК"
	М2
	2,2
	

	8
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ
	М2
	3,2
	

	9
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
	М2
	3,2
	

	
	ФАСАДЫ
	
	
	

	10
	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПОД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНУЮ ОТДЕЛКУ
	100М2
	1,21
	

	
	
	
	
	

	11
	НАНЕСЕНИЕ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОГО ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА
	100М2
	1,21
	

	12
	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК
	100М2
	1,21
	

	13
	УСТАНОВКА НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ
	100 ШТ
	0,12
	

	
	
	
	
	

	14
	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ
	100М2
	1,21
	

	
	ПОТОЛКИ
	
	
	

	15
	ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ
	100М2
	1,055
	

	16
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ
	100М2
	0,26
	

	17
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	100М2
	1,055
	

	18
	СНЯТИЕ И ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ ДО 4 ЛАМП
	100 ШТ
	0,1
	

	
	СТЕНЫ
	
	
	

	19
	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ
	100М2
	0,82
	

	20
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
	100М2
	0,82
	

	21
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА
	100М2
	0,073
	

	22
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА
	100М2
	0,126
	

	23
	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ С ЛЕСОВ
	100М
	0,86
	

	24
	УКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ
	100М2
	1,22
	

	
	ВХОДНАЯ ГРУППА
	
	
	

	25
	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ (С СОХРАНЕНИЕМ)
	100М2
	0,082
	

	26
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦПС
	100М3
	0,008
	

	27
	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ 
(МАТЕРИАЛ ПОВТОРОНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
	100М2
	0,082
	

	28
	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ
	100М
	0,012
	

	29
	ДЕМОНТАЖ СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" С ГАБАРИТАМИ ДО 
390 Х 190 Х 190 ММ 
	М3
	0,118
	

	30
	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" С ГАБАРИТАМИ ДО 
390 Х 190 Х 190 ММ 
	М3
	0,118
	

	31
	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ НАПЛЫВОВ СОЛИ И ПЛАСТОВОЙ КОРРОЗИИ ВРУЧНУЮ С ЗЕМЛИ
	100М2
	0,12
	

	32
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ВРУЧНУЮ
	100М2
	0,12
	[bookmark: _GoBack]

	
	УТИЛИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
	
	
	

	33
	ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
	Т
	0,56
	



Составил: 
Ведущий инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений				А.С. Пилипенко
(должность, подпись, И.О. Фамилия)
«8» октября 2026 г.


4

