Приложение 6 к запросу о предоставлении сведений №Ц861-10/262

Техническое задание

Технические характеристики оборудования:
Кофемашина

1. Эксплуатационные характеристики

· Работа с кофе в зернах

· С жерновами для равномерного помола

· С регулировкой по высоте рабочей зоны

· С регулировкой степени помола кофе

· Автоматическая промывка, настраиваемая по времени или по количеству приготовленных напитков

· С автоматической сигнализацией переполнения лотка для сбора капель

· На Буфете при УЗ «10 ГКБ» кофемашина с установленным фильтром- умягчителем с возможностью подключения ее к водопроводу

· Возможность установки тумбы.

2. Технические требования:

· Напряжение 220-240В

· Возможность приготавливаемых не менее 4 напитков: (американо, капучино, латте, горячий шоколад)

· Возможность установить дозировку кофе от 8 гр.

· Молочная система: работа на сухих растворимых ингредиентах

· Не менее трех бункеров для сухих ингредиентов (кофе в зернах, напиток сухой растворимый «Горячий шоколад» (какао), напиток сухой растворимый «Молоко сухое» (топпинг).
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара, требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: настройка, установка в объекте, ежемесячное профилактическое обслуживание и ремонт кофе- машин за счет поставщика. 
4.Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации: обучение работников комбината работе с кофемашиной.

5.Возможность предоставления в безвозмездное пользование дополнительного необходимого оборудования с целью надлежащей работы кофемашины в соответствии с техническим заданием: нет
6.Иные требования: нет
