Приложение № 1 к заданию

Наименование товара: погрузчик фронтальный (универсальный).
Количество (объем) подлежащих к закупке товаров: 1 шт.
Комплектация погрузчика фронтального:
- ковш с увеличенной высотой разгрузки номинального объема не менее 4-х кубических метра
- гидравлический адаптер на амкодоровское оборудование с быстросъемным соединением
- отдельная выделенная гидравлическая линия для навесного оборудования с быстросъемными соединениями
- кабина закрытого типа
- кондиционер
- диски и шины стандартного типоразмера 
Габаритные размеры погрузчика фронтального:
- длина: не более 7,9 метра
- ширина: не более 2,5 метра (по ширине ковша)
- высота: не более 3,45 метра
Технические характеристики:
- высота выгрузки: не менее 2,8 метра (со стандартным ковшом) 
- номинальная грузоподъемность: 4,7 – 5,3 тонн
- угол выгрузки: не менее 45 градусов
- угол запрокидывания ковша: не менее 45 градусов
- эксплуатационная масса: не более 14,5т
- двигатель: дизельный
- номинальная мощность двигателя: не менее 180 л.с.
- тип трансмиссии: гидромеханическая, с электронным управлением
Гарантия и сервисная поддержка:
- срок гарантии на фронтальный погрузчик – не менее 24 месяца или 4000 м.ч. (в зависимости от того, что наступит раньше);
- заключение сервисного контракта на техническое обслуживание и ремонт погрузчика фронтального на весь период гарантии.
Документация:	
- комплект эксплуатационных документов;
- сервисная книжка;
- наличие одобрения типа транспортного средства РБ или документов, достаточных для постановки (в том числе оплаченные пошлины, утильсбор и т.д.) транспортного средства на учет в органах Гостехнадзора РБ.
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