Приложение 4 к аукционным документам А928-10/261

Техническое задание
на закупку

1. Заказчик: Государственное учреждение образования «Минский городской машиностроительный колледж 
2. Адрес объекта: г. Минск, ул. Долгобродская, 25
3. Контактное лицо: Жизневский Михаил Сергеевич, +375295704816 

Технические характеристики предмета закупки: верстак слесарный двухтумбовый с тисками и экраном 
	Параметр
	Описание

	Столешница
	[bookmark: _GoBack]МДФ не менее 24мм + оцинкованный лист металла не менее 1,2 мм (габариты, мм: 1200-1300х(не менее) 25,2х600-700) (должна подходить для крепления тисков слесарных и иметь отверстия для их установки.

	Нагрузка на столешницу
	Не менее 1000 кг 

	Тумба 

	Количество тумб – 2 шт. 
Описание - с 5-ю выдвижными ящиками, ящики должны открываются на телескопических направляющих, все ящики должны закрываются на центральный ключевой замок

	Нагрузка на ящик, кг
	не менее 30

	Цвет
	RAL 7016/RAL7035 или RAL 7038/RAL5002

	Габариты
	высота 1300-1600, ширина 1200-1600, глубина 600-700 мм

	Перфорированный экран
	Панель перфорированная, 1 шт., Комплект косынок для экрана, 1 шт.

	Чугунные поворотные тиски слесарные с трубным зажимом и наковальней 125 мм 

	Корпус должен быть изготовлен из высококачественного чугуна, а губки из легированной стали. Особенности:
· Стальные вставки в губках должны быть индукционно закалены и отшлифованы;
· Вставки должны быть с вертикальными и горизонтальными канавками для зажима круглых заготовок;
· Винт должен быть полностью закрыт от стружки;
· Должны крепится за подвижную губку; 
· Должны надежно фиксироваться на рабочей поверхности болтами, для которых в основании тисков сделаны пазы.

	Вес, кг.
	45-75



