ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Сапоги ЭВА .[image: ]
Подошва: ЭВА — амортизирующая, износостойкая
Литьевой метод крепления — прочное и герметичное соединение


Костюм летний, цветовое исполнение: серо красный 

 [image: ]
Куртка, укороченная прямого силуэта с центральной молнией под ветрозащитной планкой на кнопках, отложным воротником, прорезными карманами с клапанами на липучках, накладными карманами. Регулируемый пояс на хлястиках, манжеты на кнопках, канты СОП. 
Полукомбинезон с гульфиком на молнии, боковой застёжкой на пуговицах, наколенниками, эластичной талией, бретелями с защелкой. 

Плащ непромокаемый [image: ]
 Лицевая часть капюшона регулируются шнуром. Накладных кармана с клапанами. Вентиляционные отверстия под проймами рукавов. Центральная застежка на молнии прикрыта ветрозащитной планкой на кнопках или пуговицах. Предназначен для защиты от механических воздействий, атмосферных осадков, влаги, воды, ветра. Ткань: нейлон + ПВХ; Цвет: синий, зелёный. Защитные свойства: Вн. Ву.
Жилет сигнальный
   [image: ]
Цветовое исполнение стандартное, наличие кармана обязательно, на пуговицах с СОП
Головной убор
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       Двухслойное полотно с воздушной прослойкой, плотность 280–300 г/м². Отворот позволяет менять глубину посадки. Черный цвет, универсальный размер. 
Куртка зимняя цветовое решение : графит-красный.
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      Куртка удлинённая, на утеплённой подкладке, с меховым воротником-стойкой, центральной застёжкой на молнию или пуговицы под ветрозащитным клапаном с липучками, капюшоном. Нижние накладные карманы с клапанами и внутренний карман на подкладке. По талии — кулиса для регулирования объёма, СОП. 

Ботинки зимние [image: ]

Материал верха - кожа;
Подошва двухслойная полиуретановая (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления, устойчивая к воздействию агрессивной среды;
Шнуровка крепко фиксирующая стопу.
С термопластичным усиленным подноском.
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