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Техническое задание на закупку
[image: ]
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный, 
комплектуемый сменным технологическим оборудованием 
(штанговым опрыскивателем)
	Технические характеристики

	Комплектация: Штанговый опрыскиватель, шины низкого давления, узкие колеса, компьютерная регулировка расхода рабочей жидкости, емкость 2500л, автоматическая лесенка, подсветка зоны распыления, навигационная система с электромеханическим подруливающим устройством. 
Тип двигателя – дизельный турбированный, мощностью  не менее 97 л.с., 
Обязательно наличие навигационной системы с электромеханическим подруливающим устройством;
Количество мостов – 3 (передний – управляемый, средний – ведущий неуправляемый, задний – ведущий управляемый)
Трансмиссия – механическая
Независимая двухрычажная подвеска на пневматических подушках с 
автоматическим подкачиванием и системой поддержания постоянного клиренса 
Герметичная кабина с теплошумоизоляционным покрытием, оборудованная отопителем с системой обдува ветрового стекла, кондиционером, омывателем ветрового стекла, зеркалом заднего вида, камерами заднего вида, угольным фильтром
Панорамное остекление кабины с тонированными стеклами (ГОСТ сельхозмашин)
Автоматическая лесенка
Наличие комплекта узких колес (9,5-42)
Комплект шин низкого давления (49*23,5-21LT)
Расход топлива – не более 0,3 л/га
Возможность проезда по дорогам общего пользования
Привод сменного рабочего оборудования – гидравлический
Ручной газ
Транспортная скорость – не менее 50 км/ч
Опрыскиватель:
Ширина захвата штангового опрыскивателя – не менее 28 м
Возможность изменения ширины захвата штангового опрыскивателя до 24 м для работы по технологической колее
Штанги двойного складывания с ферменной конструкцией и с подсветкой зоны распыления
Гидравлическое раскладывание / складывание штанг
Гидравлическое поднятие отдельно правой и/или левой штанги 
Наличие азотных гидроаккумуляторов на гидроцилиндрах складывания штанг
Максимальная высота подъема штанг – 2 м., минимальная высота – не более 0,7 м.
Количество отдельных секций отключения штанги – 7
Автоматическая подкачка пневмоподвески
Автоматическое управление секциями
Наличие 5-ти позиционного корпуса и 4-х комплектов типа форсунок для различной дозы внесения, в т.ч. для внесения КАСа
Мембранно - поршневой насос (шесть мембран) с производительностью не менее 268 л/мин
Наличие фильтра грубой и тонкой очистки рабочего раствора
Бак для смешивания и заправки средств защиты растений, оснащенный омывателем канистр и форсункой для разведения сухих препаратов
Наличие отдельного бака для заправки средств защиты растений
Объем бака для рабочего раствора – не менее 2500 л
Полиэтиленовый бак с гладкими внутренними и внешними стенками (без дополнительных выступов) для гарантированной полной промывки при смене компонентов
Расход рабочей жидкости штанговым опрыскивателем – 15-450 л/га
Компьютерная регулировка расхода рабочей жидкости
Расстояние между форсунками – 50 см
Камеры заднего вида – не менее 3 шт.
Переходник в сборе (комплект 6 шт.)

	Новый, не бывший в эксплуатации     



Гарантия – 24 месяца. Запуск, обучение.

Гл. инженер 								Пригодич Н.Н.
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