ГродМТ 746/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Лот 1 Ультразвуковая мойка
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Ультразвуковая мойка 
	шт.
	1


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Ультразвуковая ванна (мойка) для чистки медицинского инструментария
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1.
	Материал изготовления
	Нержавеющая сталь

	2.2.
	Объем ванны
	Не менее 30 л

	2.3.
	Цифровой контроллер, таймер, управление температурой и выходной мощностью
	Наличие

	2.4.
	Функция предустановки температуры и времени
	Наличие

	2.5.
	Размеры ванны, мм
	

	2.5.1.
	Длина, мм
	Не менее 500

	2.5.2.
	Ширина, мм
	Не менее 300

	2.5.3.
	Высота, мм
	Не менее 200

	2.6.
	Таймер, мин
	Не более 99

	2.7.
	Частота ультразвука, кГц
	Не более 40

	2.8.
	Мощность, Вт
	Не менее 720

	2.9.
	Подключение к сети через 2 – полюсную розетку с заземляющим контактом
	Наличие

	2.10.
	Кавитация для удаления грязи с инструментов, которые находятся в ванне с чистящей жидкостью
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

Лот 2 Машина-автомат моечно-дезинфекционная
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Машина-автомат моечно-дезинфекционная
	шт.
	2


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Машина-автомат моечно-дезинфекционная
	1

	1.2
	Многоуровневая тележка 
	1

	1.3
	Вставка для размещения зеркал и инструментов
	1

	1.4
	Лоток для маленьких предметов
	1 

	1.5
	Вставка для лотков
	1 


2. Технические требования: 
	№ п/п
	Наименование
	Параметры


	2.1
	Тип машины 
	не проходной

	2.2
	Дверь 
	вертикальная откидывающаяся вперед

	2.3
	Материал облицовочных панелей 
	нержавеющая сталь

	2.4
	Материал камеры 
	нержавеющая сталь

	2.5
	Встроенный отсек для моющих средств.
	Наличие

	2.6
	Автоматическая блокировка двери в течение всего цикла обработки.
	Наличие

	2.7
	Открытие двери только после завершения цикла обработки.
	Наличие

	2.5
	Встроенное смотровое окно из жаропрочного стекла.
	Наличие

	2.6
	Подсветка камеры
	Наличие

	2.7
	Встроенный конденсатор пара. 
	Наличие

	2.8
	Встроенная система сушки фильтрованным воздухом.
	Наличие

	2.9
	Система фильтрации (виды встраиваемых в прибор фильтров) - фильтр грубой очистки и микрофильтр для тонкой очистки;
	Наличие

	2.10
	Отвод в канализацию
	Наличие

	2.11
	Подключение к горячей и холодной, деминерализованной воде
	Наличие 

	2.12
	Встроенный дозирующий насос химических средств 
	Не менее 2 шт

	2.13
	Полезный объем моечной камеры 
	Не менее 220 л

	2.14
	Габариты машины с закрытой дверью, мм
	

	2.14.1
	Глубина, мм
	Не менее 730

	2.14.2
	Ширина, мм
	Не менее 670

	2.14.3
	Высота, мм
	Не менее 1850

	2.15
	Наличие встроенных программ
	Не менее 40

	2.16
	Электропитание, В/Гц
	Не менее 380/50, не более 400/50

	2.17
	Многоуровневая тележка
	Наличие

	2.17.1
	Материал 
	нержавеющая сталь

	2.17.2
	Количество уровней 
	Не менее 2

	2.17.3
	Количество моющих коромысел на тележке
	Не менее 1

	2.17.4
	Возможность размещения стоматологических наконечников для бормашин и с возможность установки дополнительных вставок
	Наличие

	2.17.5
	Ширина, мм
	Не менее 535

	2.17.6
	Глубина, мм
	Не менее 575

	2.17.7
	Высота, мм
	Не менее 610


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

