ГродМТ 709/26-ЗОИ                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система налобного освещения и увеличения
Закупке подлежит 2 компл.


1. Состав (спецификация) закупаемых изделий

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Осветитель медицинский налобный
	1 шт.

	1.2
	Стекло повышенной детализации или аналог
	1 шт.

	1.3
	Бинокулярные лупы
	1 шт.


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.1
	Автоматическое включение/выключение
	Наличие

	2.1.2
	Беспроводная конструкция
	Наличие

	2.1.3
	Регулировки крепления
	Не менее 2х

	2.1.4
	LED источники
	Наличие

	2.1.5
	Бестеневой эффект
	Наличие

	2.1.6
	Белый гомогенный свет
	Наличие

	2.1.7
	Температура цвета, К
	От 4000 до 6000

	2.1.8
	Светофильтр оранжевый
	Наличие

	2.1.9
	Срок жизни светодиода, часов
	Более 50 000

	2.1.10
	Освещенность, люкс на рабочей дистанции 250 мм
	Не менее 70 000

	2.1.11
	Регулировка угла наклона для оптимальной позиции света
	Наличие

	2.1.12
	Плавная регулировка мощности света
	Наличие

	2.1.13
	Защитные колпачки на осветителе, шт.
	2

	2.1.14
	Двухточечное крепление лоб-затылок
	Наличие

	2.1.15
	Полная зарядка аккумулятора за, минут
	Не более 150

	2.1.16
	Зарядный блок с трансформатором, с напряжением 100-240В, (питание от сетевой розетки)
	Наличие

	2.1.17
	Индикатор заряда на зарядном блоке
	Наличие

	2.1.18
	Питание от компактной аккумуляторной батареи
	Наличие

	2.1.19
	Количество сменных аккумуляторных батарей, шт.
	Не менее 2

	2.1.20
	Время непрерывной работы с двумя аккумуляторами на максимальной мощности
	Не менее 8 часов

	2.1.21
	Быстросъемное соединение модулей
	Наличие

	2.1.22*
	Бокс для хранения и транспортировки
	Наличие

	2.2.1
	Увеличение оптической системы 
	1.5-2.3 х

	2.2.2
	Быстросъемное крепление 
	Наличие

	2.2.3
	Индивидуальное межзрачковое расстояние 
	Наличие

	2.2.4
	Ширина рабочего поля на расстоянии 500 мм. 
	Не менее 150 и не более 450

	2.2.5*
	Бокс для хранения и транспортировки 
	Наличие

	2.2.6
	Вес, г.
	12-17

	2.3.1
	Увеличение оптической системы 
	2.5-3.5х

	2.3.2
	Быстросъемное крепление 
	Наличие

	2.3.3
	Индивидуально настраиваемое межзрачковое расстояние 
	Наличие

	2.3.4
	Изменение фокусного расстояния, мм
	Не менее 200 и не более 800

	2.3.5
	Ширина рабочего поля на расстоянии 500 мм. 
	100-120 мм

	2.3.6*
	Бокс для хранения и транспортировки 
	Наличие

	2.3.7
	Вес, г.
	27-45


*Предложение, предусматривающее поставку одного единого комбинированного кейса/бокса, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки всего комплекта оборудования (налобного осветителя, бинокулярных луп, аккумуляторов и принадлежностей), также будет признано соответствующим условиям закупки.

