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Приложение №1
	№ лота
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Нафтан. Фильтр комбинированный марки и класса эффективности не ниже А2В2Е2К2АХР3D. Металлический корпус. Присоединение фильтра - резьбовое соединение, круглая резьба 40х4,0 по ГОСТ 8762-75.
	шт.
	150
	ТР ТС 019/2011

	2
	Нафтан. Фильтр комбинированный марки и класса эффективности не ниже А2В2Е2К2Р3D. Металлический корпус. Присоединение фильтра - резьбовое соединение, круглая резьба 40х4,0 по ГОСТ 8762-75.
	шт.
	2 400
	ТР ТС 019/2011

	3
	Полимир. Фильтр комбинированный марки не менее А2В2Е2К2Р3. Материал корпуса фильтра не должен иметь ограничений по использованию во взрывопожароопасных зонах. Резьба корпуса - круглая резьба 40х4 по ГОСТ 8762-75. Фильтры многоразового использования без ограничения по веществам.
	шт.
	1 382
	ТР ТС 019/2011

	4
	Полимир. Фильтр комбинированный марки К3Р3 (для усиленной защиты от аммиака). Материал корпуса фильтра металл. Фильтр марки К многоразового использования без ограничения по веществам.  Резьба корпуса - круглая резьба 40х4 по ГОСТ 8762-75. 
	шт.
	28
	ТР ТС 019/2011
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