ГродМТ 755/26-ЭА                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот 1, 2 Устройство для ирригоскопии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	[bookmark: _Hlk240372835]Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Устройство для ирригоскопии 
	штука
	1 580

	2
	Устройство для ирригоскопии 
	штука
	210


2. Технические требования:
	№ лота
	Требования, предъявляемые к товарам 

	1
	Наконечники устройства должен быть изготовлены из пластичного полимера исключающего травмирование тканей прямой кишки, обтюрируя ее просвет. 
Форма наконечника исключает его самопроизвольное выпадение и строго ограничивает глубину его проникновения в просвет прямой кишки. 
Диаметр наконечника -23мм ± 3мм. 
Длина устройства-не менее 1500 мм. 
Возрастная категория - взрослые

	2
	Наконечники устройства должен быть изготовлены из пластичного полимера исключающего травмирование тканей прямой кишки, обтюрируя ее просвет. 
Форма наконечника исключает его самопроизвольное выпадение и строго ограничивает глубину его проникновения в просвет прямой кишки. 
Диаметр наконечника -16мм ± 3 мм, 
Длина устройства-не менее 1500 мм.
Возрастная категория - дети



Лот 3 Устройство для ирригоскопии (для взрослых) однократного применения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование  
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Устройство для ирригоскопии (для взрослых) однократного применения 
	штука
	900


[bookmark: _Hlk240372871]2. Технические требования и необходимое количество:
2.1.  Устройство должно быть предназначено для введения рентгеноконтрастной жидкости при рентгенологических исследованиях толстой кишки.
2.2.  Устройство должно состоять из: полимерной ёмкости, специального полимерного наконечника, соединительных шлангов и зажимов.
2.3. Полимерная ёмкость изготовлена из ПВХ и имеет градуировку.
2.4. Объем емкости должен быть не менее 2500 мл.
2.5. Трубки должны быть изготовлены из ПВХ.
2.6. Диаметр основной трубки не менее 8х1,5 мм, трубки для подключения нагнетателя (баллона) не менее 6х1 мм.
2.7. На каждой трубке должны быть специальные зажимы.
2.8. Длина устройства должна быть не менее 1800 мм (от ёмкости до наконечника).
2.9. Диаметр наконечника должен быть не более 23 мм.
2.10. Стерилизация – оксидом этилена.   

