ГродМТ 756/26-ЭА                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk215754441]Лот 1 - 13 Рулоны плоские для стерилизации перекисью водорода 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование и типоразмер
	Количество, штук

	1
	Рулоны плоские для стерилизации перекисью водорода
	50 мм х не менее 70 м
	23

	2
	
	75 мм х не менее 70 м
	23

	3
	
	100 мм х не менее 70 м
	23

	4
	
	150 мм х не менее 70 м
	20

	5
	
	180 мм х не менее 70 м
	10

	6
	
	200 мм х не менее 70 м
	17

	7
	
	250 мм х не менее 70 м
	14

	8
	
	300 мм х не менее 70 м
	13

	9
	
	350 мм х не менее 70 м
	10

	10
	
	380 мм х не менее 70 м
	10

	11
	
	400 мм х не менее 70 м
	13

	12
	
	420 мм х не менее 70 м
	10

	13
	
	500 мм х не менее 70 м
	10


2. Технические требования:
2.1. Рулоны предназначены для упаковки изделий медицинского назначения, которые должны подвергаться стерилизации парами перекиси водорода. 
2.2. Должно быть наличие индикатора контроля перекисной стерилизации.
2.3. Герметизация предусмотрена при помощи термозапечатывающего аппарата. 
2.4. Допускается отклонение в размере +10 см по длине рулона, +50 мм по ширине рулона.
2.5. Изготовлен из слоя материала типа TYVEK или аналог и пленки.
Лот 14 Пакеты самоклеящиеся для стерилизации с использованием паров перекиси водорода

[bookmark: _Hlk241062075]1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Количество, штук

	1
	[bookmark: _Hlk215754889]Пакеты самоклеящиеся для стерилизации с использованием паров перекиси водорода
	90 мм х 250 мм
	7 500

	2
	
	250 мм х 480 мм
	2 000

	3
	
	200 мм х 350 мм
	7 500

	4
	
	300 мм х 500 мм
	2 000

	5
	
	130 мм х 250 мм
	5 500


2. Технические требования:
2.1. Предназначен для стерилизации медицинского инструмента с использованием паров перекиси водорода.
2.2. Пакеты самоклеящиеся, представляют собой прямоугольный конверт, изготовленный из нетканого материала, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и прозрачной многослойной пленки. 
2.3. Оснащён индикаторами для регистрации процесса стерилизации.
2.4. Самоклеящаяся полоска обеспечивает удобное запечатывание без дополнительных устройств, надежность заклеивания. 
2.5. Устойчив к намоканию, обеспечивает проницаемость для стерилизующих агентов. 
2.6. Сохраняет прочность и целостность во время и после стерилизации, гарантирует надежный микробиологический барьер и сохранение стерильности после стерилизации в течении 1 года.
2.7. Отклонение в размерах - ±20 мм.

