УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по организационно-методической работе
РНПЦ детской хирургии

______________ Т.Г.Маскаленко
«___» _______________2026 года.

1.	Заявка на закупку: Комплекты хирургических инструментов для выполнения операций к имеющемуся эндохирургическому и электрохирургическому оборудованию.
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: хирургия
4.	Сведения о государственной закупке
	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор эндохирургических инструментов для выполнения миниинвазивных операций к имеющемуся эндоскопическому оборудованию «Karl Storz»

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	212 388,00 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет




	Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Биполярные пинцеты, монополярные электроды и соединительные кабели для имеющихся электрохирургических генераторов

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9 554,55 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет






































Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	2. Показатели (характеристики):
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Игла типа Veress для создания пневмоперитонеума
	· Имеет наружный диаметр около 2-2,5 мм.
· Длина иглы 10 ± 0,5 см
· Рабочая часть – пружинящий тупой конический стилет.
· На торце иглы имеется порт с замком типа Luer (предназначен для инсуффляции).
	штука
	15

	1.2
	Троакар наружным диаметром 3,9-4 мм для использования с инструментом диаметром 3-3,5 мм
	· Предназначен для использования с инструментами Ø 3-3,5 мм и оптиками Ø 3-3,3 мм.
· Имеет наружный диаметр 3,9-4 мм.
· Рабочая длина троакара 5 ± 0,5 см.
· Имеет в составе:
· Стилет конический тупоконечный.
· Канюля троакара с портом и замком типа Luer (служит портом для инсуффляции) и силиконовым лепестковым клапаном.
· Многоразовый уплотнитель клапана канюли.
	штука
	9

	1.3
	Уплотнитель клапана канюли троакара
	· Предназначен для создания герметичного соединения между канюлей троакара и рабочим инструментом Ø 3-3,5 мм при его использовании.
· Изготовлен из медицинского силикона.
· Многоразовый, автоклавируемый.
	штука
	80

	1.4
	Лепестковый клапан троакара
	· Лепестковый клапан канюли троакара.
· Предназначен для создания герметичного соединения между канюлей троакара и рабочим инструментом Ø 6-6,5 мм при его использовании
· Изготовлен из медицинского силикона.
· Многоразовый, автоклавируемый.
	штука
	20

	1.5
	Ограничитель оптики (троакаров)
	· Предназначен для использования с жёсткими эндоскопами и троакарами Ø 5-6 мм.
· Одноразового применения, стерильный.
	штука
	20

	1.6
	Ограничитель оптики (троакаров)
	· Предназначен для использования с жёсткими эндоскопами и троакарами Ø 3-4 мм.
· Одноразового применения, стерильный.
	штука
	20

	1.7
	Внешний тубус рабочей вставки типа «Click Line®» (или аналог) эндохирургического инструмента диаметром 3 мм
	· Изолированный внешний тубус для рабочей вставки эндохирургического инструмента.
· Оснащён портом для промывания и чистки с замком типа Luer.
· Имеет наружный Ø 3,5 мм, и длину около 20 см.
· Изготовлен из металла, имеет наружное полимерное изолирующее покрытие.
	штука
	20

	1.8
	Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции.
· Длина рабочей части 10 ± 1 мм.
	штука
	5

	1.9
	Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции.
· Длина рабочей части 15 ± 1 мм.
	штука
	5

	1.10
	Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: прямые, окончатые, атравматичные захватывающие щипцы. Обе бранши подвижные.
· Длина рабочей части 10 ± 1 мм.
	штука
	3

	1.11
	Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: щипцы для захвата и диссекции, по REDDICK-OLSEN, с поперечными насечками на браншах, усиленные. Обе бранши подвижные.
· Длина рабочей части 10 ± 1 мм.
	штука
	1

	1.12
	Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: щипцы по для захвата и диссекции с браншами загнутыми по углом 90°.
· Длина рабочей части 10 ± 1 мм.
	штука
	1

	1.13
	Рабочая вставка-ножницы эндохирургические для инструмента типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: ножницы зубчатые, изогнутые, конические.
· Длина браншей 10 ± 1 мм.
	штука
	7

	1.14

	Внешний тубус рабочей вставки типа «Click Line®» (или аналог) эндохирургического инструмента диаметром 5-5,5 мм
	· Изолированный внешний тубус для рабочей вставки эндохирургического инструмента.
· Оснащён портом для промывания и чистки с замком типа Luer.
· Имеет наружный Ø 5-5,5 мм, и длину 35-37 см.
· Изготовлен из металла, имеет наружное полимерное изолирующее покрытие.
	штука
	25

	1.15
	Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 36 см и наружным Ø 5-5,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции.
· Длина рабочей части 15 ± 1 мм.
	штука
	5

	1.16
	Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 36 см и наружным Ø 5-5,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции.
· Длина рабочей части 20 ± 2 мм.
	штука
	2

	1.17
	Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 36 см и наружным Ø 5-5,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: щипцы по для захвата и диссекции с браншами загнутыми по углом 90°.
· Длина рабочей части 15 ± 1 мм.
	штука
	1

	1.18
	Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20± 2 см и наружным Ø 3,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: окончатые, атравматичные захватывающие щипцы. Обе бранши подвижные. Каждая чуть изогнута по плоскости.
· Длина рабочей части 12 ± 1 мм.
	штука
	3

	1.19
	Рабочая вставка-ножницы эндохирургические для инструмента типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 36 см и наружным Ø 5-5,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°.
· Рабочая часть: ножницы по Metzenbaum, изогнутые, обе бранши подвижные.
· Длина рабочей части 15 ± 1 мм.
	штука
	7

	1.20
	Рукоятка без кремальеры эндохирургического инструмента типа «Click Line®» (или аналог)
	· Должна быть совместима с рабочими вставками эндохирургического инструмента типа «Click Line®» с наружным диаметром 3-5,5 мм.
· Представляет собой пластмассовую рукоятку без кремальеры, с одной подвижной ручкой и соединением для монополярной коагуляции.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение в рукоятке рабочей вставки в сборе с тубусом на 360°.
	штука
	20

	1.21
	Эндохирургические биполярные диссекционные щипцы типа «RoBi®» (или аналог)
	· Предназначены для использования с троакарами Ø 3,5-4,0 мм.
· Длина инструмента 20 ± 2 см, наружный Ø 3-3,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение рабочей части на 360°.
· Рабочая часть: захватывающие изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции.
· Обе бранши подвижные.
· Длина рабочей части 10-13 мм.
	штука
	1

	1.22
	Эндохирургические биполярные диссекционные щипцы типа «RoBi®» (или аналог)
	· Предназначены для использования с троакарами Ø 6,0 мм.
· Длина инструмента 35 ± 2 см, наружный Ø 5-5,5 мм.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение рабочей части на 360°.
· Рабочая часть: захватывающие изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции.
· Обе бранши подвижные.
· Длина рабочей части 20 ± 1 мм.
	штука
	2


2.	Показатели (характеристики):
2.1	Совместимость с имеющимся эндоскопическим оборудованием «Karl Storz». *
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Для пп. 1.1.-1.4., 1.7-1.22 гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки медицинских изделий;
3.2.	Для пп. 1.5-1.6 состава (комплектации) медицинских изделий срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Примечание: пункт задания на закупку, помеченный знаком * является обязательным. В случае его невыполнения предложение участника отклоняется.

РАЗРАБОТЧИК:

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин



































Приложение 2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	2. Показатели (характеристики):
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1 
	Пинцет биполярный прямой с антипригарной рабочей частью
	· Представляет собой покрытый изоляцией электрохирургический биполярный пинцет с прямыми браншами.
· Имеет на конце 2-pin разъём стандарта «European flat plug» («Евростандарт») для подключения к соединительному кабелю электрохирургического генератора
· Длина инструмента –180-200 мм.
· Рабочая часть – прямые бранши, изготовленные из специального медьсодержащего сплава с высокой удельной теплопроводностью. *
· Длина рабочих частей бранш – 8-10 мм, ширина – 1,0 ± 0,1 мм.
	штука
	3

	1.2 
	Пинцет биполярный прямой с антипригарной рабочей частью
	· Представляет собой покрытый изоляцией электрохирургический биполярный пинцет с прямыми браншами.
· Имеет на конце 2-pin разъём стандарта «European flat plug» («Евростандарт») для подключения к соединительному кабелю электрохирургического генератора
· Длина инструмента –180-200 мм.
· Рабочая часть – прямые бранши, изготовленные из специального медьсодержащего сплава с высокой удельной теплопроводностью. *
· Длина рабочих частей бранш – 8-10 мм, ширина – 2,0 ± 0,2 мм.
	штука
	3

	1.3 
	Электрод-игла монополярный, остроконечный
	· Представляет собой монополярный электрод, вставляющийся в ручку держатель.
· Имеет на аппаратном конце стандартный 1-pin штекер  4 мм для подключения к соединительному гнезду ручки-держателя.
· Рабочая часть электрода в виде прямой острой тонкой иглы.
· Длина рабочей части электрода – 10-15 мм,  – 0,8-1,0 мм.
· Рабочая часть электрода изготовлена из вольфрама или специального вольфрамового сплава.
	штука
	10

	1.4 
	Электрод-игла монополярный, остроконечный, изогнутый
	· Представляет собой монополярный электрод, вставляющийся в ручку держатель.
· Имеет на аппаратном конце стандартный 1-pin штекер  4 мм для подключения к соединительному гнезду ручки-держателя.
· Рабочая часть электрода в виде острой тонкой иглы, изогнутой в последней ⅓ своей длины. Угол изгиба ~ 45°.
· Рабочая часть электрода изготовлена из вольфрама или специального вольфрамового сплава.
· Общая длина электрода – не более 60 мм.
	штука
	10

	1.5 
	Электрод-игла монополярный, микро-диссекционный, типа «Colorado»
	· Представляет собой монополярный электрод, вставляющийся в ручку держатель.
· Имеет на аппаратном конце стандартный 1-pin штекер  4 мм для подключения к соединительному гнезду ручки-держателя.
· Рабочая часть электрода в виде прямой иглы с термостойкой полимерной изоляцией её стержня и сверхострым и сверхтонким кончиком иглы (толщина ≤ 5 микрон). *
· Длина рабочей части электрода – не более 40 мм.
· Рабочая часть электрода изготовлена из вольфрама или специального вольфрамового сплава.
	штука
	10

	1.6 
	Электрод-шарик монополярный с антипригарной рабочей частью
	· Представляет собой монополярный электрод, вставляющийся в ручку держатель.
· Имеет на аппаратном конце стандартный 1-pin штекер  4 мм для подключения к соединительному гнезду ручки-держателя.
· Рабочая часть электрода представляет собой иглу, заканчивающуюся на конце шарообразным утолщением.
· Длина рабочей части электрода – 10-13 мм,  – 1,0 ± 0,1 мм.
· Рабочая часть электрода изготовлена из специального медьсодержащего сплава с высокой удельной теплопроводностью. *
	штука
	10

	1.7 
	Кабель соединительный биполярный
	· Предназначен для подключения биполярного инструмента к электрохирургическому генератору.
· Длина кабеля не менее 3 метров.
· Инструментальная часть – 2-pin разъём стандарта «European flat plug» («Евростандарт»).
· Аппаратная часть – прямой 2-pin разъём со штекерами  4 мм и расстоянием между ними 29 мм (стандарт «Valleylab» / «TYCO»).
· Должен выдерживать стерилизацию автоклавированием 134º.
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	1.8 
	Кабель соединительный биполярный
	· Предназначен для подключения биполярного инструмента к электрохирургическому генератору.
· Длина кабеля не менее 3 метров.
· Инструментальная часть – 2-pin разъём стандарта «European flat plug» («Евростандарт»).
· Аппаратная часть – два раздельных штекера  4 мм («double banana»).
· Должен выдерживать стерилизацию автоклавированием 134º.
	штука
	4


3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Гарантийный срок для пп. 1.1-1.6 состава (комплектации) медицинских изделий – не менее 3 месяцев с даты поставки медицинских изделий.
3.2.	Гарантийный срок для пп. 1.7-1.8 состава (комплектации) медицинских изделий – не менее 12 месяцев с даты поставки медицинских изделий.

	Примечание: пункты задания на закупку, помеченные знаком * являются обязательными, т.к. обеспечивают безопасность пациента. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

