Приложение 3 к документации о закупке №Ц925-10/261

ПЕРЕЧЕНЬ
Закупаемого товара

	[bookmark: _Hlk237953944]Наименование СИ
	Метрологические характеристики
	Технические характеристики (диаметр корпуса, присоединение и т.п.)
	Количес-
тво, шт.

	
	Диапазон измерений
	Класс точности
	
	

	Лот 1
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 150/150 с монтажным комплектом
	1,26…630 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 160 мм, монтажная длина расходомера - 320 мм.

	8

	Лот 2
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 150/150 с монтажным комплектом
	1,26…630 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 200 мм, монтажная длина расходомера - 320 мм.

	2

	Лот 3
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 100/100 с монтажным комплектом
	0,5…260 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 120 мм, монтажная длина расходомера - 250 мм.

	1

	Лот 4
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 100/100 с монтажным комплектом
	0,5…260 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 160 мм, монтажная длина расходомера - 250 мм.

	9

	Лот 5
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 80/80 с монтажным комплектом
	0,32…160 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 160 мм, монтажная длина расходомера - 230 мм.

	4

	Лот 6
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 80/80 с монтажным комплектом
	0,32…160 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 120 мм, монтажная длина расходомера - 230 мм.

	5

	Лот 7
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 80/80 с монтажным комплектом
	0,32…160 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 80 мм, монтажная длина расходомера - 230 мм.

	1

	Лот 8
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/50 с монтажным комплектом
	0,126…63 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 80 мм, монтажная длина расходомера - 200 мм.

	3

	Лот 9
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/50 с монтажным комплектом
	0,126…63 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 120 мм, монтажная длина расходомера - 200 мм.

	1

	Лот 10
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/50 с монтажным комплектом
	0,126…63 м3/ч

	1
	Монтажная длина датчиков температуры - 160 мм, монтажная длина расходомера - 200 мм.

	1



