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ПЕРЕЧЕНЬ
Закупаемого товара

	[bookmark: _Hlk237953944]Наименование СИ
	Метрологические характеристики
	Технические характеристики (диаметр корпуса, присоединение и т.п.)
	Количес-
тво, шт.

	
	Диапазон измерений
	Класс точности
	
	

	Лот 11
	
	
	
	

	Теплосчетчик однопоточный ДУ 25 с монтажным комплектом
	0,04…16 м3/ч
	2
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм.
	2

	
	
	
	Комплект монтажных частей
	2

	Лот 12
	
	
	
	

	Теплосчетчик однопоточный ДУ 32 с монтажным комплектом
	0,063…25 м3/ч
	2
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм.
	12

	
	
	
	Комплект монтажных частей
	12

	Лот 13
	
	
	
	

	Теплосчетчик однопоточный ДУ 50 с монтажным комплектом
	0,16…63 м3/ч
	2
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм.
	2

	
	
	
	Комплект монтажных частей
	2

	Лот 14
	
	
	
	

	Теплосчетчик однопоточный ДУ 80 с монтажным комплектом
	0,4…160 м3/ч
	2
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 242 мм.
	2

	
	
	
	Комплект монтажных частей
	2

	Лот 15
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 32/32 с монтажным комплектом
	0,063…25 м3/ч
	2
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм.
	10

	
	
	
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 200 мм.
	5

	
	
	
	Комплект монтажных частей
	      32

	Лот 16
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/32 с монтажным комплектом
	0,063…63 м3/ч
	2
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм.
	2

	
	
	
	Комплект монтажных частей
	2

	Лот 17
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/50 с монтажным комплектом
	0,16…63 м3/ч
	2
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм.
	6

	
	
	
	Комплект монтажных частей
	12

	Лот 18
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 80/80 с монтажным комплектом
	0,4…160 м3/ч
	2
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 242 мм.
	2

	
	
	
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 250 мм.
	1

	
	
	
	Комплект монтажных частей
	6

	Лот 19
	
	
	
	

	Теплосчетчик двухпоточный ДУ 100/100 с монтажным комплектом
	0,625…250 м3/ч
	2
	Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 248 мм.
	1

	
	
	
	Комплект монтажных частей
	2






