Приложение 1
                                                                  	                                       Форма С-1
	УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»                            
                                        (наименование организации)
	Код по ОКУД
       
		





  УТВЕРЖДАЮ
                                                         
Главный врач  ____________  М.В.Соколова                                                
 (должность)             (подпись)         (И.О.Фамилия)

 «19» октября 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ от 19 октября 2026 г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 248 от 19.06.2025г., 
  в составе:
	председателя комиссии:
членов комиссии:
	зам. главного врача по ХР
начальник тех. отдела 
вед. инженер по ОТ 
инженер 1 категории
экономист
вед. инженер по ОЭиРЗиС

	
	Рогач Д.В.
Шаров Е.Е.
Семашко С.В.
Гриневич С.Н.
Дегтерёва Н.А.
Пилипенко А.С.




составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта 
Объект: «Текущий ремонт кабинета неотложной ЛОР-помощи №221 
клинико-диагностического корпуса УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» по адресу: г. Минск, ул. Якубовского, 53/2»
(наименование объекта)

установлено, что после демонтажа перегородок металлических в полах гомогенного покрытия имеются множественные отверстия от крепления перегородок к полам. На стенах имеются значительные механические повреждения отделочного слоя, повреждения откосов и углов. Шелушения и трещины на потолках.

Необходимо выполнить работы согласно примерного (укрупненного) перечня видов ремонтных работ.
 (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
Согласно п.2 таблицы В.1 НРР 8.01.104-2022 «Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов» применить коэффициент =1.2
 (перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
													
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
													


Дата начала разработки сметной документации: 

__________________________________19.10.2026__________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 

[bookmark: _GoBack]__________________________________12.11.2026__________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

______________________________16 календарных дней_____________________________




	Председатель комиссии:
Члены комиссии:
	зам. гл. врача по ХР
начальник тех. отдела
вед. инженер по охране труда

инженер 1 категории
экономист
вед. инженер по ОЭиРЗиС
	___________
___________
___________

___________
___________
___________
	Д.В. Рогач
Е.Е. Шаров 
С.В. Семашко

С.Н. Гриневич
Н.А. Дегтерёва
А.С. Пилипенко




Примерный (укрупнённый) перечень видов ремонтных работ

	№ п/п
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица
измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОРПУС
	 
	 
	 
	 

	
	КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ ЛОР-ПОМОЩИ №221
	
	
	
	

	
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	100 М2
	0,1746
	

	
	
	
	
	

	
	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ
	100 М2
	0,1746
	

	
	УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ
	100 М2
	0,1746
	

	
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	100 М
	0,173
	

	
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПВХ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ
	100 М
	0,173
	

	
	ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ
	100 М2
	0,1676
	

	
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	100 М2
	0,1676
	

	
	ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
	100 М2
	0,3426
	

	
	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ
	100 М2
	0,3426
	

	
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
	100 М2
	0,3426
	

	
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА
	100 М2
	0,0125
	

	
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА
	100 М2
	0,0176
	

	
	УСТАНОВКА ДОСКИ ОТБОЙНОЙ ШИРИНОЙ 30-40 СМ
	100 М
	0,12
	

	
	УКРЫВКА СТЕН ЛЕНТОЙ МАЛЯРНОЙ
	100 М
	0,48
	

	
	УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
	
	
	

	
	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ ОТХОДОВ В МЕШКИ
	
	Т
	0,42
	



Составил: 
Ведущий инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений				А.С. Пилипенко
(должность, подпись, И.О. Фамилия)
«19» октября 2026 г.
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