ГродМТ 759/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Центрифуги лабораторные медицинские настольные

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во

	1.1.
	Центрифуга лабораторная медицинская настольная
	настольная центрифуга периодического действия с частотой вращения до 4000 оборотов в минуту для медицинских и биохимических лабораторий любого уровня.
	10 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Требование
	Значение параметра

	2.1.
	Максимальная скорость вращения
	До 4000 об/мин

	2.2.
	Ротор сменный
	24х15мл

	2.3.
	Максимальное ускорение
	наличие

	2.4.
	Интервал времени таймера
	От 1 до 99 мин

	2.5.
	Выбор времени вращения с шагом 1 минута
	наличие

	2.6.
	Выбор скорости вращения с интервалом 100 об/мин
	наличие

	2.7.
	Дисплей контроля параметров
	наличие

	2.8.
	Автоматическое отключение
	наличие

	2.9.
	Сетевой выключатель
	наличие

	2.10.
	Звуковое оповещение
	наличие

	2.11.
	Плавный старт и плавное торможение
	наличие

	2.12.
	Напряжение питания
	-230В,50/60Гц

	2.13.
	Потребляемая мощность
	200 вт

	2.14.
	Вес
	До 16 кг

	2.15.
	Микропроцессорное управление
	наличие

	2.16.
	Автоматическое отключение при дисбалансе
	наличие

	2.17.
	Применение конических и цилиндрических пробирок до 15 мл с диаметром до 17 мм
	наличие

	2.18.
	Сохранение последних установленных параметров после выключения питания
	наличие

	2.19.
	Блокировка открывания крышки при работающем двигателе до полной остановки ротора
	наличие

	2.20.
	Блокировка работы двигателя при открытой крышке
	наличие

	2.21.
	Покрытие устойчиво к средствам дезинфекции
	наличие

	2.22.
	Габариты
	не более 460х405х270 мм.



