            Приложение 1 к заявке на покупку №А882-10/262
Описание предмета закупки

Мобильный лазерный сканер поставляется в комплекте:

- мобильный лазерный сканер - 1 шт.;

- программное обеспечение ТИМ КРЕДО 3D СКАН актуальной версии или аналог с возможностью обработки дорожной инфраструктуры с обновлением до актуальных версий не менее 24 месяцев – не менее 1 рабочего места;

- ноутбук - 1 шт.
Оборудование мобильного лазерного сканера, поставляемого в комплекте с программным обеспечением, соответствующими ПЭВМ для обработки полученных данных с использованием программного обеспечения CREDO (КРЕДО) 3D СКАН (или его аналога), должно соответствовать следующим требованиям:

сканер должен входить в государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и иметь поверку;

соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

позволять производить лазерное сканирование автомобильной дороги и инженерных элементов;

получать трехмерную модель автомобильной дороги (облако точек), используя лазерное сканирование;

оборудование и поставляемое программное обеспечение должны быть совместимы;

колоризация облаков точек в фактические цвета;

синхронизированная работа с облаками точек, траекторией и панорамными снимками;

возможность отображения облака точек в реальном времени;

возможность работы в режиме спутникового GNSS приемника и SLAM лазерного сканера;

возможность сменны аккумулятора с индикацией заряда и поддержкой горячей замены;

сшивка отдельных участков съемки в один.

Технические характеристики мобильного лазерного сканера:

максимальная дальность - не менее 300 м;

частота сканирования не менее 640 000 точек/сек;

точность: не менее 50 мм;

поле зрения сканирования горизонтальное - не менее 360°;

поле зрения сканирования вертикальное - не менее 40°;

длина волны лазера - не менее 905 нм;

класс безопасности – не менее Класс 1, безопасный для глаз;

возможность подключения внешней панорамной камеры;

встроенный ГНСС приемник;

число одновременно отслеживаемых каналов - не менее 1400;

встроенная память – не менее 512 Гб;

количество камер, встроенных в сканер – не менее 3 шт.;

внешнее управление лазерным сканером (планшет);

комплектные съемные аккумуляторы – не менее 7 шт.;

кейс для транспортировки сканера;

зарядное устройство для аккумуляторов сканера;

зарядное устройство для планшета управления сканером;

съёмная ручка для переноски сканера;

крепление на грудь для переноски сканера на плечах;

программное обеспечение на планшете для сбора и отображения данных при работе сканера;

программное обеспечение для выгрузки и просмотра данных из сканера;

полевое программное обеспечение для работы со сканером в режиме GNSS приемника;

крепление для установки панорамной камеры;

панорамная камера для установки на крепление на грудь при переноске сканера на плечах;

веха для установки сканера;

крепление для установки сканера на автомобиль;

панорамная камера для установки на автомобиль;

внешний аккумулятор питания объемом не менее 26000 мАч и мощностью не менее 65 Вт.

Технические характеристики панорамной камеры для установки на крепление на грудь при переноске сканера на плечах:

разрешение видеосъемки – не менее 8к;

физический размер матрицы – не более 1/1.28";

количество пикселей при фотосъемке – не менее 72 Мп;

карта памяти microSDHC или microSDXC объемом – не менее 256 Гб.

Технические характеристики панорамной камеры для установки на автомобиль:

разрешение панорам – не менее 32 МП (8192×4096); 

разрешение снимков – не менее 12 МП (4096×3072)×4;

размер пикселя – не более 3,4 мкм;

поле зрения панорам – не менее 360°×175°;

внешний жесткий диск не менее 1 ТВ;

комплект кабелей для подключения;

крепление для установки камеры на машину с набором аксессуаров;

внешнее управление панорамной камерой для установки на автомобиль (планшет);

программное обеспечение для обработки и просмотра данных панорам;

рейлинги на автомобиль для установки платформы;

внешний аккумулятор питания с напряжением 24 В мощностью не менее 38 ВТ и объемом не менее 18000 мАч.

Свидетельство о государственной поверке Республики Беларусь лазерного сканера.
Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь.
Минимальные технические характеристики и комплектация ноутбука:

диагональ монитора – не менее18",

процессор – не менее i9 -14900НХ (или аналог),

оперативная память – не менее 64 GB,

твердотельный накопитель SSD – не менее 4 ТВ,

видеокарта – не менее RTX 5090 24 GB (или аналог),

операционная система Windows (данное требование обусловлено необходимостью обеспечения совместимости с имеющимся у заказчика оборудованием).

полноразмерная мышь.

Поставщик оборудования при поставке обеспечивает первый запуск, консультации по настройке и установке программного обеспечения и обучение 2-х специалистов Покупателя с подписанием Сторонами соответствующих акта о введении оборудования в эксплуатацию и акта о проведении обучения. 

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не были восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты подписания представителями сторон Акта ввода в эксплуатацию.
