
ВЫПИСКА ИЗ ЗАДАНИЯ
на закупку:
Техническое обслуживание 1 раз в год (осенний период).
	Количество установленных кондиционеров: (50 наружных блоков, 55 внутренних блоков).
Место установки: г. Минск, ул. Казинца,4. (наружные блоки установлены на уровне 4-го и 5-го этажей)
Марка кондиционеров: Elektrolux.
Модели установленных кондиционеров:
 
	№
 
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Блок внешний Electrolux EACO/I-28 FMI-4/N8_ERP Free match сплит-системы
	шт
	3

	2
	Блок внутренний Electrolux EACS/I-12 HBM FM/ N8_ERP/in  сплит-системы
	шт
	2

	3
	Блок внутренний Electrolux EACC/I-12 FMI/N8_ERP Free match сплит-системы, кассетного типа
	шт
	4

	4
	Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-12HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы
	шт
	1

	5
	Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I- 12HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы
	шт
	1

	6
	Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-09HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы
	шт
	9

	7
	Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-09HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы
	шт
	9

	8
	Блок внешний Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y/out сплит-системы, инверторного типа
	шт
	9

	9
	Блок внутренний Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y/in сплит-системы, инверторного типа
	шт
	9

	10
	Блок внешний универсальный Electrolux EACO/out-12H/UP4-DC/N8 полупром. инверторной сплит-системы
	шт
	9

	11
	Блок внутренний Electrolux EACC/in-12H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, кассетного типа
	шт
	9

	12
	Блок внешний универсальный Electrolux EACO/out-24H/UP4-DC/N8 полупром. Инверторной сплит-системы
	шт
	1

	13
	Блок внутренний Electrolux EACC/in-24H/UP4-DC/N8
инверторной сплит-системы, кассетного типа
	шт
	1

	14
	Блок внешний Electrolux EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP Free match сплит-системы
	шт
	1

	15
	Блок внутренний Electrolux EACS/I-09 HMB FMI/N8_ERP/in сплит-системы
	шт
	3

	16
	Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-18HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы
	шт
	4

	17
	Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-18HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы
	шт
	4

	18
	Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-09HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы
	шт
	1

	19
	Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-09HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы
	шт
	1

	20
	Блок внутренний Electrolux EACS/I-12HAV/N8_22Y/in
	шт
	1

	21
	Блок внешний Electrolux EACS/I-12HAV/N8_22Y/out сплит-системы, инверторного типа
	шт
	1

	22
	Блок внутренний Electrolux EACC/in-18H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, кассетного типа
	шт
	3

	23
	Блок внешний универсальный Electrolux EACO/out-18H/UP4-DC/N8 полупром. инверторной сплит-системы
	шт
	3

	24
	Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-12HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы 
	шт
	3

	25
	Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-12HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы
	шт
	3

	26
	Блок внутренний Electrolux EACS/I-09HVI/N8_21Y/in сплит-системы, инверторного типа
	шт
	2

	27
	Блок внешний Electrolux EACS/I-09HVI/N8_21Y/out сплит-системы, инверторного типа 
	шт
	2

	28
	Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-18HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы
	шт
	3

	29
	Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-18HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы
	шт
	3

	
	
	итого
	105



Выполнение работ по плановому обслуживанию: ноябрь 2026 года.
Виды работ:
1-Внешний осмотр наружного и внутреннего блоков, креплений, трубопроводов.
2-Чистка лотка сбора конденсата.
3-Чистка, дренажной системы.
4-Проверка работы дренажного насоса.
5-Контроль над рабочими показателями систем: температурой выходящего потока, давлением фреона.
6-Проверка отсутствия утечек фреона. 
7-Дозаправка хладагентом по необходимости.
8-Диагностика системы индикации и основных режимов внутреннего блока с помощью системы самодиагностики.
9-Проверка электрических соединений (подтяжка), снятие замеров пускового и рабочего тока, напряжения в сети.
10-Чистка воздушных фильтров и решеток.
11-Чистка барабана вентилятора внутреннего блока
12-Чистка теплообменника внутреннего блока.
13-Чистка теплообменника наружного блока.
14-Антибактериальная обработка дезинфицирующим составом Проверка работы пульта управления.
15-Тестирование кондиционера во всех режимах.
16-Краткое пояснение по правильной эксплуатации кондиционера для пользователя.








