	
	


Приложение 1 к заявке на покупку №А890-10/262

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку тракторов (2 единицы) 
в интересах УП «Зеленстрой Центрального района г. Минска»

Спецификация трактора: для очистки улиц и тротуаров от снега, грязи и мусора с помощью коммунального отвала и дорожной щетки, а также для буксировки прицепов и полуприцепов, как по асфальтированным дорогам, так и в условиях тяжелого бездорожья.
Двигатель
· Тип: четырехтактный дизельный, четырехцилиндровый, без турбонаддува
· Мощность, не менее : 81 л. с. (60 кВт)
· Рабочий объем, не менее: 4,75 л
Трансмиссия и ходовая часть
· Колесная формула: 4х4 (полный привод)
· Тип КПП: механическая, синхронизированная, с реверс-редуктором
· Количество передач: не менее 14 вперед / 12 назад
· Муфта сцепления: однодисковая фрикционная (металлокерамика)
· Передний ведущий мост (ПВМ): усиленный, балочного типа 
· Тормоза: «мокрые» 
Вал отбора мощности (ВОМ)
· Тип: независимый, дисковый 
· Режимы работы: 540 и 1000 об/мин
Гидросистема и навеска
· Грузоподъемность на оси шарниров, не менее:  3200 кг
· Управление навеской: электрогидравлическое 
Габариты и заправочные емкости
· Длина / Ширина / Высота, не более: 4120 мм / 1970 мм / 2850 мм
· Агротехнический просвет, не менее: 460 мм
· Емкость топливного бака, не менее: 130 л (пластиковые баки)
Комфорт и комплектация
· Кабина: герметизированная, с улучшенной шумо- и виброизоляцией,  зеркала с электроприводом и подогревом.
· Кондиционер, магнитола, передние балластные грузы

Гарантийный срок: не менее 36 календарных месяцев от даты ввода Товара в эксплуатацию (дата первой регистрации), либо не менее 3000 часов наработки. 
Наличие сервисного центра в Минске либо Минской области по ремонту и техническому обслуживанию трактора, являющегося предметом закупки.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
