                                  Приложение №3 к документации о закупке Ц941-11/261

[bookmark: _GoBack]         Технические характеристики зарядной станции

	Входные параметры:

	Тип напряжения А/С (переменный ток)
	3 фазы

	Номинальное напряжение
	400 В (±10%)

	Частота питания
	50 Гц

	Входной ток (не более)
	150А

	
	

	Выходные параметры:
	

	Мощность
	80кВт

	Тип разъёма:
	

	Коннектор с кабелем не менее 4 метров CCS Combo2
	+

	
	

	Напряжение DC (постоянный ток) не более:
	1000 В

	Мощность по коннектору CCS Combo2	DC
	40/80 кВт

	Мощность по коннектору GB/T	DC
	40/80 кВт

	Ток по коннектору CCS Combo2  (не менее)
	250 А

	Ток по коннектору GB/T  (не менее)
	250 А

	Погодная защита коннекторов
	+

	Механическая блокировка коннекторов
	+

	Обесточивание коннектора после завершения сессии
	+

	Встроенный прибор учета электроэнергии постоянного тока
	+

	Защита от короткого замыкания
	+

	Защита от токов утечек (УЗО), диф.автомат
	+

	Защита от импульсных перенапряжений
	+

	Мощность собственных нужд, не более: Вт
	200

	
	

	Внешнее исполнение:

	ШхГхВ 
	400х500х2000 мм
(±10%)

	Монтажный размер (напольный)
	400 х 500 мм
(± 10%)

	Скрытое расположение крепежных элементов
	+

	Вес
	≤170 кг

	Степень защиты (не хуже)
	IP 54

	Нумерация портов
	+

	Дисплей LCD не менее 15”
	+

	Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием (не менее)
	IK10

	Светодиодная индикация
	+

	Датчик температуры
	+

	Диапазон рабочих температур
	-30…+50 °C

	Модульное расположение компонентов
	+

	Кнопка авариной остановки
	+

	Мобильное приложение
	+

	Встроенная система оплаты
	-

	Наличие GPS модема для организации канала связи с сервером; удаленный доступ – управление, сервисное обслуживание, сбор данных
	+

	Управление Ethernet (RJ45/LSA+)
	+

	
	

	Количество одновременно заряжаемых электромобилей
	2




