Приложение 1
Техническое задание
на закупку услуги по заправке и восстановлению картриджей

1. Требование к месту оказания услуг по заправке и(или) восстановлению картриджей:
1.1. Оказание услуг по заправке и(или) восстановлению картриджей производится по месту нахождения Исполнителя. 
1.2. Передача картриджей для заправки и(или) восстановления от Заказчика к Исполнителю и обратно осуществляется на территории Заказчика по адресу: г. Минск, ул. Серова,18, каб. 201 с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.
2. Сроки оказания услуг:
2.1. Заправка и(или) восстановление картриджей должны выполняться в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения картриджей на территории Заказчика при любом объеме услуг.
3. Требование к транспортировке картриджей:
3.1. Транспортные издержки по забору и доставке картриджей производятся за счет Исполнителя.
4. Требования к количественным характеристикам (объёму) услуг:
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Заправка картриджа НР CE285A
	шт.
	1

	2. 
	Заправка картриджа Canon 703
	шт.
	1

	3. 
	Заправка картриджа Canon 725
	шт.
	1

	4. 
	Заправка картриджа Canon 728
	шт.
	1

	5. 
	Заправка картриджа Xerox 106R02183 (Phaser 3010/3040, WC 3045) с заменой чипа
	шт
	1

	6. 
	Заправка картриджа Samsung MLT-D101S с заменой чипа
	шт
	1

	7. 
	Заправка картриджа deli T108
	шт
	1

	8. 
	Заправка картриджа Xerox NL-5928 (Xerox  В210)
	шт
	1

	9. 
	Восстановление картриджа НР CE285A
	шт.
	1

	10. 
	Восстановление картриджа Canon 703
	шт
	1

	11. 
	Восстановление картриджа Xerox 106R02183 (Phaser 3010/3040, WC 3045)
	шт.
	1

	12. 
	Восстановление картриджа Samsung MLT-D101S
	шт
	1

	13. 
	Восстановление картриджа Canon 725
	шт.
	1

	14. 
	Восстановление картриджа Canon 728
	шт.
	1

	15. 
	Восстановление картриджа deli T108
	шт.
	1

	16. 
	Восстановление картриджа Xerox NL-5928 (Xerox  В210) 
	шт
	1



5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам услуг:
5.2. Заправка картриджей должна включать:
- диагностику картриджа;
- проверку на наличие дефектов;
- полную разборку и очистку корпуса и всех деталей картриджа, тонер-картриджа от отработанных веществ;
- чистку и смазку вращающихся частей;
- заправку картриджа тонером;
- сборку картриджа;
- перепрограммирование или установку нового чипа (при необходимости);
- контрольное тестирование картриджа.
5.3. Восстановление картриджа должно включать: 
- диагностику картриджа;
- проверку на наличие дефектов;
- полную разборку и очистку корпуса и всех деталей картриджа, тонер-картриджа от отработанных веществ;
- замена одной или нескольких запчастей картриджа (фотобарабана, ракеля, зарядного вала, магнитного вала, ролика заряда);
- сборку картриджа;
- контрольное тестирование картриджа.
5.4. Заправка должна осуществляться обязательно соответствующим модели картриджа тонером максимально подходящим под данную модель.
5.5. В процессе тестирования картридж должен давать чёткий, насыщенный, равномерный отпечаток без посторонних полос и точек (бледных или темных), должны отсутствовать высыпание тонера, издание посторонних звуков.
5.6. Не допускается наличие на отпечатанном листе с текстом полос и участков, загрязненных тонером, а также тонерных вкраплений. Каждый символ на листе должен быть четко пропечатан, текст должен быть стойким к механическим воздействиям.
6. Требования к результату и качеству оказанных услуг:
6.1. К заправленному картриджу предъявляются следующие требования:
- внешний вид должен быть без дефектов и явных видимых поломок;
- картриджи должны быть чистыми снаружи, тонер не должен «просыпаться»;
- качество печати не должно существенно отличаться от качества печати новых оригинальных картриджей по таким параметрам, как насыщенность черного, качество закрепления, отсутствие фона, четкость.
- каждый картридж должен быть упакован в специальный водо/светонепроницаемый транспортировочный пакет и иметь наклейку с маркой картриджа.
6.2 Срок гарантии на заправленные картриджи – до полной выработки тонера.

