ГродМТ 720/26-ЗОИ                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Апекслокатор
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Апекслокатор
	Компл.
	8


1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	Апекслокатор
	1

	2. 
	Измерительный провод
	1

	3. 
	Загубник
	1

	4. 
	Зажим для файлов
	1

	5. 
	Измерительный зонд (контактный щуп)
	1

	6. 
	Зарядное устройство
	1

	7. 
	Адаптер питания (блок питания) / аккумулятор
	1


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	2.1.
	Основной блок:

	2.1.2
	Аккумулятор
	3,6 В / 750 - 1000 мАч

	2.1.3
	Адаптер:
	

	
	Вход
	~ 100-240 В, 50 Гц / 60 Гц 0,5-0,2 А

	
	Выход
	5В постоянного тока / 1 А

	2.1.4
	Потребляемая мощность: 
	≤ 0,5 Вт 

	2.1.5
	Экран
	LCD-дисплей;

Диагональ не менее 4,5 дюймов

	2.1.6
	Звуковой сигнал по мере достижения апикального отверстия корня зуба
	Наличие

	2.1.7
	Режим совместной работы апекслокатора и эндомотора
	Наличие

	2.1.8
	Тип защиты от поражения электрическим током
	Класс Ⅱ оборудование

	2.1.9
	Степень защиты от поражения электрическим током
	Рабочая часть типа B

	2.1.10
	Степень защиты от удара водой
	Обычное оборудование (IPX0)

	2.1.11
	Режим работы
	Непрерывная работа


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами.

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке.

