Приложение 3 к документации о закупке №ТК949-11/261
Техническое задание

на закупку верхнеповоротного передвижного башенного крана грузоподъемностью не менее 12 тонн
1. Характеристики крана: 
1.1 Исполнение крана: 
- передвижной с возможностью установки стационарно на железобетонное основание (фундамент) посредством опорных элементов (башмаков);
- усиленная передвижная рама (крестовина) с ходовыми тележками;
- опорные элементы (башмаки) для стационарной установки крана.

- без оголовка;

- возможность перемещения крана по подкрановому пути с грузом максимальной массы в соответствии с заводскими характеристиками крана.
- монтажная обойма (клеть) для увеличения высоты башни крана. 
- рядовые секции башни крана размерной группы L69B1 (размер уголка основного пояса секции не менее 200*200*26) либо аналог.
1.2. Технические характеристики крана:
- высота подъема крана – не менее 70,0 м.

- возможная высота подъема свободностоящего крана – не менее 70,0 м.

- максимальная длина стрелы - не менее 74 м.

- база/колея – не менее 7,0х7,0м. и не более 8,0х8,0м.
1.3. Грузовые характеристики крана:
- при четырехкратной запасовке грузового каната и длине стрелы 70 м:

грузоподъемность не менее 12 000 кг на вылете 20,0 м., не менее 2 900 кг на вылете 70 м. 

- при четырехкратной запасовке грузового каната и длине стрелы 40 м:

грузоподъемность не менее 10 000 кг на  вылете 30м. 

2. Элементы крана:
· Кабина с безопасным остеклением для кругового обзора, теплоизоляцией для температуры окружающего воздуха до -25°С и шумоизоляцией; стеклоочистителем; таблицами грузоподъемности; приборами и устройствами безопасности крана; регулируемым креслом крановщика; системой отопления и кондиционером.

· Распределительный шкаф с устройством поддержания микроклимата для частотных преобразователей; счетчик часов работы крана; оборудование для подключения осветительных приборов.

· Исполнение для работы крана при температуре окружающего воздуха от -250С до +400С, включая устройство оповещения при -25 0С и +400С. 

· Грузовая лебедка с электродвигателем мощностью не более 60 кВт со степенью защиты корпуса электродвигателя не ниже IP54, включая грузовой канат для высоты подъема крюка крана, предлагаемого к поставке. 

· Стрела с грузовой тележкой, настилом для технического обслуживания стрелы и передвижения по всей стреле; крюковая подвеска для четырехкратной запасовки грузового каната с грузовым крюком; лебедка грузовой тележки с канатом для максимальной длины стрелы, грузовая тележка оснащена огражденной площадкой для обслуживающего персонала
· Кабель электрический (без промежуточных соединений) для высоты крана, предлагаемого к поставке.

· Кабель электрический для подключения крана, передвигающегося на рельсовом ходу, не менее 50 м. 

· Приборы безопасности марки FOSOW (либо аналог) с функцией координатной защиты и регистратором параметров («черный ящик») с функцией считывания параметров на электронный носитель.

· Комплект грузов противовеса для стрелы максимальной длины в соответствии с паспортными характеристиками/данными завода-изготовителя крана, либо каркасы грузов противовеса под заливку бетоном.
· Комплект грузов центрального балласта для крана предлагаемого к поставке исполнения в соответствии с паспортными характеристиками/данными завода-изготовителя крана.
· Частотные преобразователи марки Schneider Electric (либо аналог) для всех механизмов крана.
· Анемометр.

· Пульт на радиоуправлении для монтажа и испытаний крана.

· Механизм поворота, состоящий из двух приводных механизмов с электромагнитными тормозами и устройством освобождения стрелы в нерабочем состоянии. 

· Силовой шкаф башни (рубильник) для обесточивания крана внизу.
· Ходовые тележки крана с четырьмя опорными колесами. Каждая ходовая тележка оснащена электроприводом с электромагнитным тормозом и противоугонными рельсовыми захватами. 
· Комплект рядовых башенных секций для обеспечения высоты подъема груза краном не менее 70,0 метров с конструктивными элементами под устройство наращивания, в комплекте с межсекционными соединительными элементами, лестницами, площадками, ограждениями и приспособлениями для крепления питающего кабеля на башне.
· Не менее 4-х светодиодных прожекторов с креплениями на стреле, с кабельной разводкой и включением из кабины машиниста. 
· Ходовая рама (крестовина), состоящая из основной (не разборной) балки, двух съемных балок, распорок, лестниц и соединительных элементов. Размер сечения основной и съемных балок не менее 1,5х0,75 м.
3. Комплект ЗИП:

- электромагнитный тормоз в комплекте с тормозным диском механизма передвижения крана;

- электромагнитный тормоз в комплекте с тормозным диском механизма поворота крана;

- электромагнитный тормоз в комплекте с тормозным диском механизма передвижения грузовой тележки;

- тормозной диск тормоза грузовой лебедки. 

Перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие требованиям к предмету закупки:

     - копия сертификата на соответствие поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

     - заверенный заводом изготовителем чертеж (схема)  ходовой рамы крана с размерами.

     - заверенные заводом изготовителем грузовысотные характеристики крана для всех возможных вылетов стрелы. 

Документация при поставке:

· Паспорт крана на русском языке в соответствии с требованиями Правил.

· Инструкция по эксплуатации на русском языке.

· Инструкция по монтажу на русском языке.

· Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту крана на русском языке.
· Сертификаты качества на комплект грузов центрального балласта
Поставщик должен предоставить письменное подтверждение о том, что:

      - кран изготовлен и оснащен в соответствии с требованиями Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №66 от 22 декабря 2018 г., далее – (Правила);

      - на конструкциях башенного крана присутствуют опознавательные таблички согласно Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011

