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Наименование объекта закупки
Наименование продукции: воздуходувка (компрессор) пневмопочты или аналог с поставкой, монтажом и наладкой оборудования
Код по ОКРБ 007-2012: 27.90.70.100
Количество: 1 
Номера контактных телефонов: 8 (0216) 29 22 41, 8 (0216) 29 22 42
Описание объекта закупки 	
 Характеристики продукции:
	[bookmark: bookmark3]Наименование подлежащих к закупке товаров
	Наименование характеристики
	Количественный показатель

	Воздуходувка (компрессор) пневмопочты 
	Назначение
	Компрессор шестеренчатый двухроторный для пневматического  транспортирования материалов

	
	Модель
	1А24-30-2А

	
	Источник питания (напряжение питания, частота питающей сети)
	питание от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц

	
	Производительность
	186 л/с

	
	
	11,16 м3/мин

	
	Перепад давления 
	30 кПа

	
	Число оборотов электродвигателя
	3000 об/мин

	
	Число полюсов электродвигателя 
	4

	
	Мощность электродвигателя
	7,5 кВт

	
	Масса
	295 кг
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	Габаритные размеры:
длина
	
1095 мм

	
	ширина
	450 мм

	
	высота
	460 мм

	
	Уровень звукового давления (шум на рабочем месте)
	не более 80 дБА

	
	Напряженность электромагнитного поля частоты 50 Гц
	не более 5 кВ/м

	
	Вид климатического исполнения 
	У категории 2, 3 по ГОСТ 15150


Качество и безопасность продукции
Безопасность и качество продукции должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Беларусь и ГО Белорусская железная дорога.
Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе не бывшей восстановленной, в которой не производилась замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства – не ранее 2025 г.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).
Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. 
Маркировка продукции должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
Товарно-сопроводительная документация:
техническая документация (схемы, чертежи, руководство по эксплуатации);
копии сертификатов соответствия;
      гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения.
Условия монтажа и наладки оборудования
Поставка оборудования производится путем доставки транспортом Поставщика, монтаж и наладка оборудования производится Поставщиком.
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Срок поставки: 2026 год

