


Приложение 1.1
	 СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	
	Начальник управления СУ-203
	 
	[bookmark: _GoBack]А.В. Пархимович

	                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)
	
	                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)

	
	
	
	

	« ____ » ________________ 20 ___ г.
	
	« ____ » ________________ 20 ___ г.



СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	*3302.  "Строительство группы многоэтажных жилых домов №4, 5 по г/п, жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения №11  по ул. Р. Люксембург и многоуровневой автостоянки". Жилой дом №11 по генплану. 

	Заказчик
	ГП "Управление капитального строительства Запад"

	Генподрядчик (подрядчик)
	СУ-203 ОАО МАПИД. 220015,г. Минск, ул. Я.Мавра 66-А



	Смета составлена в ценах на
	1 ОКТЯБРЯ 2024 г.
	Цены
	с НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	13.02
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 105. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 ПО ЛИСТАМ АР

	 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 1,ТАМБУР №1  (15,88М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 58.
	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	546.84
	93.15
	34.88
	323.00
	24.90
	987.89

	
	
	
	0.1588
	86.84

	14.79

	5.54

	51.29 

	3.95

	156.87 

	59.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	37.53
	21.56
	9.04
	253.95
	19.75
	332.79

	
	
	
	0.1588
	5.96

	3.42
К1=3.4
	1.44

	40.33 
К1=3.4
	3.14

	52.85 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	93
	18
	7
	92
	7
	210

	ОХР и ОПР:
	66

	Плановая прибыль:
	70

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	345

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП) ТИП 2. НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (S=16,94М2). НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (S=16,94М2)  - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 67.
	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	546.84
	93.15
	34.88
	323.00
	24.90
	987.89

	
	
	
	0.1694
	92.63

	15.78

	5.91

	54.72 

	4.22

	167.35 

	68.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	37.53
	21.56
	9.04
	253.95
	19.75
	332.79

	
	
	
	0.1694
	6.36

	3.65
К1=3.4
	1.53

	43.02 
К1=3.4
	3.35

	56.38 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	99
	19
	7
	98
	8
	224

	ОХР и ОПР:
	70

	Плановая прибыль:
	74

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	368

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 3.ТАМБУР №2 НА ОТМ. +0,070 (7,56М2) - УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА

	 76.
	Е11-67-4
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	446.71
	90.48
	34.88
	24.38
	1.66
	563.23

	
	
	
	0.0756
	33.77

	6.84

	2.64

	1.84 

	0.13

	42.58 

	77.
	4/1-4-10-10-11/10207
 
	БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) НА КЕРАМЗИТОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ. 5 ДО 10 ММ, КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ LC7,5, С МАРКОЙ ПО УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ П2, ДИАПАЗОНОМ МАРОК ПО ПЛОТНОСТИ СВ. D1000 ДО D1200 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  

	М3
	
	
	
	260.64
	20.28
	280.92

	
	
	
	0.154224
	

	

	

	40.20 

	3.13

	43.33 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	34
	7
	3
	42
	3
	86

	ОХР и ОПР:
	24

	Плановая прибыль:
	25

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	135

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 3.ТАМБУР №2 НА ОТМ. +0,070 (7,56М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 78.
	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	546.84
	93.15
	34.88
	323.00
	24.90
	987.89

	
	
	
	0.0756
	41.34

	7.04

	2.64

	24.42 

	1.88

	74.68 

	79.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	37.53
	21.56
	9.04
	253.95
	19.75
	332.79

	
	
	
	0.0756
	2.84

	1.63
К1=3.4
	0.68

	19.20 
К1=3.4
	1.49

	25.16 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	44
	9
	3
	44
	3
	100

	ОХР и ОПР:
	31

	Плановая прибыль:
	33

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	164

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП) ТИП 4. (69,13М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

	 87.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	0.6913
	65.43

	12.07

	7.51

	 

	

	77.50 

	88.
	1/10-120-35/20
 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ  

	М3
	
	
	
	285.04
	22.63
	307.67

	
	
	
	1.424078
	

	

	

	405.92 

	32.23

	438.15 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	65
	12
	8
	406
	32
	516

	ОХР и ОПР:
	48

	Плановая прибыль:
	51

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	615

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 4. (69,13М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)

	 89.
	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 
	АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	27.31
	
	
	
	
	27.31

	
	
	
	0.6913
	18.88

	

	

	 

	

	18.88 

	90.
	1/10-160-10/190
 
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ  

	М2
	
	
	
	0.96
	0.08
	1.04

	
	
	
	71.2039
	

	

	

	68.36 

	5.70

	74.06 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	19
	0
	0
	68
	6
	93

	ОХР и ОПР:
	12

	Плановая прибыль:
	13

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	119

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 4. (69,13М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 91.
	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	546.84
	93.15
	34.88
	323.00
	24.90
	987.89

	
	
	
	0.6913
	378.03

	64.39

	24.11

	223.29 

	17.21

	682.92 

	92.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	37.53
	21.56
	9.04
	253.95
	19.75
	332.79

	
	
	
	0.6913
	25.94

	14.90
К1=3.4
	6.25

	175.56 
К1=3.4
	13.65

	230.05 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	404
	79
	30
	399
	31
	913

	ОХР и ОПР:
	285

	Плановая прибыль:
	304

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1502

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП) ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

	 97.
	ПРИМЕЧАНИЕ
 
	ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2)  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	98.
	ПРИМЕЧАНИЕ:
 
	КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ: К1 (ЖД)=0,9514, К2 (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) = 0,0486  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	99.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	0.093808
	8.88

	1.64

	1.02

	 

	

	10.52 

	100.
	1/10-120-35/20
 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ  

	М3
	
	
	
	285.04
	22.63
	307.67

	
	
	
	0.386489
	

	

	

	110.16 

	8.75

	118.91 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	9
	2
	1
	110
	9
	129

	ОХР и ОПР:
	7

	Плановая прибыль:
	7

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	143

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) -  АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)

	 101.
	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 
	АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	27.31
	
	
	
	
	27.31

	
	
	
	0.093808
	2.56

	

	

	 

	

	2.56 

	102.
	1/10-160-10/190
 
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ  

	М2
	
	
	
	0.96
	0.08
	1.04

	
	
	
	9.662228
	

	

	

	9.28 

	0.77

	10.05 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3
	0
	0
	9
	1
	13

	ОХР и ОПР:
	2

	Плановая прибыль:
	2

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	16

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) -  УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 103.
	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	546.84
	93.15
	34.88
	323.00
	24.90
	987.89

	
	
	
	0.093808
	51.30

	8.74

	3.27

	30.30 

	2.34

	92.68 

	104.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	22.07
	12.68
	5.32
	149.38
	11.62
	195.75

	
	
	
	0.093808
	2.07

	1.19
К1=2
	0.50

	14.01 
К1=2
	1.09

	18.36 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	53
	10
	4
	44
	3
	111

	ОХР и ОПР:
	38

	Плановая прибыль:
	40

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	189

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) -  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ

	 105.
	Е11-15-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	452.65
	54.75
	25.20
	561.78
	43.27
	1 112.45

	
	
	
	0.093808
	42.46

	5.14

	2.36

	52.70 

	4.06

	104.36 

	106.
	Е11-15-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	39.97
	4.86
	3.03
	267.66
	20.82
	333.31

	
	
	
	-0.093808
	-3.75

	-0.46
К1=3
	-0.28

	-25.11 
К1=3
	-1.95

	-31.27 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	39
	5
	2
	28
	2
	73

	ОХР и ОПР:
	27

	Плановая прибыль:
	29

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	128

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ

	 107.
	Е11-15-8
(65.72 / 69.89) 
	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	159.44
	0.54
	0.34
	16.82
	1.34
	178.14

	
	
	
	0.093808
	14.96

	0.05

	0.03

	1.58 

	0.13

	16.72 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	15
	0
	0
	2
	0
	17

	ОХР и ОПР:
	10

	Плановая прибыль:
	10

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	37

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП) ТИП 6. ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ (9,52М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)

	 111.
	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 
	АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	27.31
	
	
	
	
	27.31

	
	
	
	0.0952
	2.60

	

	

	 

	

	2.60 

	112.
	1/10-160-10/190
 
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ  

	М2
	
	
	
	0.96
	0.08
	1.04

	
	
	
	10.099768
	

	

	

	9.70 

	0.81

	10.51 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3
	0
	0
	10
	1
	13

	ОХР и ОПР:
	2

	Плановая прибыль:
	2

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	17

	00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 6. ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ (9,52М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 113.
	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	546.84
	93.15
	34.88
	323.00
	24.90
	987.89

	
	
	
	0.0952
	52.06

	8.87

	3.32

	30.75 

	2.37

	94.05 

	114.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	6.62
	3.80
	1.60
	44.81
	3.49
	58.72

	
	
	
	-0.0952
	-0.63

	-0.36
К1=0.6
	-0.15

	-4.27 
К1=0.6
	-0.33

	-5.59 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	51
	9
	3
	26
	2
	88

	ОХР и ОПР:
	36

	Плановая прибыль:
	38

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	163

	00000/26040 Полы ПТС ТИП 4. (10,61М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

	 123.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	0.1061
	10.04

	1.85

	1.15

	 

	

	11.89 

	124.
	1/10-120-35/20
 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ  

	М3
	
	
	
	285.04
	22.63
	307.67

	
	
	
	0.218566
	

	

	

	62.30 

	4.95

	67.25 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	10
	2
	1
	62
	5
	79

	ОХР и ОПР:
	7

	Плановая прибыль:
	8

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	94

	00000/26040 Полы ПТС ТИП 4. (10,61М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)

	 125.
	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 
	АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	27.31
	
	
	
	
	27.31

	
	
	
	0.1061
	2.90

	

	

	 

	

	2.90 

	126.
	1/10-160-10/190
 
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ  

	М2
	
	
	
	0.96
	0.08
	1.04

	
	
	
	10.9283
	

	

	

	10.49 

	0.87

	11.36 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3
	0
	0
	10
	1
	14

	ОХР и ОПР:
	2

	Плановая прибыль:
	2

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	18

	00000/26040 Полы ПТС ТИП 4. (10,61М2) -  УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 127.
	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	546.84
	93.15
	34.88
	323.00
	24.90
	987.89

	
	
	
	0.1061
	58.02

	9.88

	3.70

	34.27 

	2.64

	104.81 

	128.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	37.53
	21.56
	9.04
	253.95
	19.75
	332.79

	
	
	
	0.1061
	3.98

	2.29
К1=3.4
	0.96

	26.94 
К1=3.4
	2.10

	35.31 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	62
	12
	5
	61
	5
	140

	ОХР и ОПР:
	44

	Плановая прибыль:
	47

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	231

	00000/26040 Полы ПТС ТИП 7. (8,28М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

	 133.
	ПРИМЕЧАНИЕ
 
	ТИП 7. (8,28М2)  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	134.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	0.0828
	7.84

	1.45

	0.90

	 

	

	9.29 

	135.
	1/10-120-35/20
 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ  

	М3
	
	
	
	285.04
	22.63
	307.67

	
	
	
	0.341136
	

	

	

	97.24 

	7.72

	104.96 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	8
	1
	1
	97
	8
	114

	ОХР и ОПР:
	6

	Плановая прибыль:
	6

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	126

	00000/26040 Полы ПТС .ТИП 7. (8,28М2) -  АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)

	 136.
	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 
	АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	27.31
	
	
	
	
	27.31

	
	
	
	0.0828
	2.26

	

	

	 

	

	2.26 

	137.
	1/10-160-10/190
 
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ  

	М2
	
	
	
	0.96
	0.08
	1.04

	
	
	
	8.5284
	

	

	

	8.19 

	0.68

	8.87 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2
	0
	0
	8
	1
	11

	ОХР и ОПР:
	1

	Плановая прибыль:
	2

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	14

	00000/26040 Полы ПТС ТИП 7. (8,28М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 138.
	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	546.84
	93.15
	34.88
	323.00
	24.90
	987.89

	
	
	
	0.0828
	45.28

	7.71

	2.89

	26.74 

	2.06

	81.79 

	139.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	37.53
	21.56
	9.04
	253.95
	19.75
	332.79

	
	
	
	0.0828
	3.11

	1.79
К1=3.4
	0.75

	21.03 
К1=3.4
	1.64

	27.57 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	48
	10
	4
	48
	4
	109

	ОХР и ОПР:
	34

	Плановая прибыль:
	36

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	180

	00000/26040 Полы ПТС ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

	 144.
	ПРИМЕЧАНИЕ
 
	ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2)  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	145.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	0.2057
	19.47

	3.59

	2.23

	 

	

	23.06 

	146.
	1/10-120-35/20
 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ  

	М3
	
	
	
	285.04
	22.63
	307.67

	
	
	
	0.847484
	

	

	

	241.57 

	19.18

	260.75 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	19
	4
	2
	242
	19
	284

	ОХР и ОПР:
	14

	Плановая прибыль:
	15

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	313

	00000/26040 Полы ПТС ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)

	 147.
	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 
	АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	27.31
	
	
	
	
	27.31

	
	
	
	0.2057
	5.62

	

	

	 

	

	5.62 

	148.
	1/10-160-10/190
 
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ  

	М2
	
	
	
	0.96
	0.08
	1.04

	
	
	
	21.1871
	

	

	

	20.34 

	1.69

	22.03 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	6
	0
	0
	20
	2
	28

	ОХР и ОПР:
	4

	Плановая прибыль:
	4

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	35

	00000/26040 Полы ПТС ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2) -  УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 149.
	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	546.84
	93.15
	34.88
	323.00
	24.90
	987.89

	
	
	
	0.2057
	112.48

	19.16

	7.17

	66.44 

	5.12

	203.20 

	150.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	44.15
	25.36
	10.64
	298.76
	23.24
	391.51

	
	
	
	0.2057
	9.08

	5.22
К1=4
	2.19

	61.45 
К1=4
	4.78

	80.53 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	122
	24
	9
	128
	10
	284

	ОХР и ОПР:
	86

	Плановая прибыль:
	92

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	461

	00000/26040 Полы ПТС ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2) -  УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ

	 156.
	Е11-136-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ СОГЛ. П.13 АР1 Л.6  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02
	100 М
	108.24
	
	
	29.28
	2.28
	139.80

	
	
	
	0.652
	70.57

	

	

	19.09 

	1.49

	91.15 

	157.
	1/10-235-23/30
 
	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ  

	М
	
	
	
	0.26
	0.02
	0.28

	
	
	
	131.704
	

	

	

	34.24 

	2.63

	36.87 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	71
	0
	0
	53
	4
	128

	ОХР и ОПР:
	46

	Плановая прибыль:
	49

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	224

	00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - ИСКЛ. УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

	 158.
	ПРИМЕЧАНИЕ
 
	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ В ПОЛУ 1-ГО ЭТАЖА,АР-6  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	159.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	ИСКЛ. УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	-0.064316
	-6.09

	-1.12

	-0.70

	 

	

	-7.21 

	160.
	1/10-120-35/20
 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ  

	М3
	
	
	
	285.04
	22.63
	307.67

	
	
	
	-0.331437
	

	

	

	-94.47 

	-7.50

	-101.97 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	-6
	-1
	-1
	-94
	-8
	-109

	ОХР и ОПР:
	-4

	Плановая прибыль:
	-5

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	-118

	00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ -  ВСТАВКА ИЗ ЖЕСТКОЙ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ

	 161.
	Е11-9-1
(65.72 / 69.89) 
	ВСТАВКА ИЗ ЖЕСТКОЙ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	348.78
	22.50
	14.00
	
	
	371.28

	
	
	
	0.064316
	22.43

	1.45

	0.90

	 

	

	23.88 

	162.
	1/10-120-10-10/23
 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ  

	М3
	
	
	
	114.68
	9.11
	123.79

	
	
	
	0.198842
	

	

	

	22.80 

	1.81

	24.61 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	22
	1
	1
	23
	2
	48

	ОХР и ОПР:
	15

	Плановая прибыль:
	16

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	80

	00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ - ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ

	 164.
	Е26-129-3
(65.72 / 69.89) 
	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 13.02
	100 М ШВОВ
	81.95
	
	
	205.76
	16.37
	304.08

	
	
	
	0.1
	8.20

	

	

	20.58 

	1.64

	30.42 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	8
	0
	0
	21
	2
	30

	ОХР и ОПР:
	5

	Плановая прибыль:
	6

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	42

	00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ

	 166.
	Е11-136-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ СОГЛ. П.13 АР1 Л.6  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02
	100 М
	108.24
	
	
	29.28
	2.28
	139.80

	
	
	
	1.118
	121.01

	

	

	32.74 

	2.55

	156.30 

	167.
	1/10-235-23/30
 
	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ  

	М
	
	
	
	0.26
	0.02
	0.28

	
	
	
	238.36
	

	

	

	61.97 

	4.77

	66.74 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	121
	0
	0
	95
	7
	223

	ОХР и ОПР:
	80

	Плановая прибыль:
	85

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	387

	00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ

	 170.
	ПРИМЕЧАНИЕ:
 
	СОГЛАСНО П.15 АР1 Л.6  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОХР и ОПР:
	0

	Плановая прибыль:
	0

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	0

	00000/26040 Полы 2-15 ЭТАЖЕЙ. ТИП 13 (S=7,48М2) - УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ

	 194.
	ПРИМЕЧАНИЕ:
 
	ТИП 13 (S=7,48М2)  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОХР и ОПР:
	0

	Плановая прибыль:
	0

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	0

	00000/26040 Полы квартир 2 этажа. ТИП 14 (S=340,89М2) - УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2

	 198.
	ПРИМЕЧАНИЕ:
 
	ТИП 14 (S=340,89М2)  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	199.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	3.4089
	322.65

	59.52

	37.02

	 

	

	382.17 

	200.
	1/10-120-20-10/П
 
	ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ  

	М2
	
	
	
	25.92
	2.06
	27.98

	
	
	
	351.1167
	

	

	

	9100.94 

	723.30

	9824.24 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	323
	60
	37
	9101
	723
	10206

	ОХР и ОПР:
	236

	Плановая прибыль:
	251

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	10694

	00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 14 (S=340,89М2) - - УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА

	 201.
	Е11-67-4
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	446.71
	90.48
	34.88
	24.38
	1.66
	563.23

	
	
	
	3.4089
	1522.79

	308.44

	118.90

	83.11 

	5.66

	1920.00 

	202.
	4/1-4-10-20-20/100
 
	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)  

	М3
	
	
	
	168.14
	13.08
	181.22

	
	
	
	6.954156
	

	

	

	1169.27 

	90.96

	1260.23 

	203.
	Е11-67-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-67-4  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	88.29
	50.72
	21.28
	0.32
	
	139.33

	
	
	
	3.4089
	300.97

	172.90
К1=8
	72.54

	1.09 
К1=8
	

	474.96 

	204.
	4/1-4-10-20-20/100
 
	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)  

	М3
	
	
	
	168.14
	13.08
	181.22

	
	
	
	13.908312
	

	

	

	2338.54 

	181.92

	2520.46 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1824
	481
	191
	3592
	279
	6176

	ОХР и ОПР:
	1324

	Плановая прибыль:
	1408

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	8908

	00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 14 (S=340,89М2) - УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ

	 208.
	Е11-136-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02
	100 М
	108.24
	
	
	29.28
	2.28
	139.80

	
	
	
	7.295046
	789.62

	

	

	213.60 

	16.63

	1019.85 

	209.
	1/10-235-23/3П
 
	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ  

	М
	
	
	
	3.12
	0.25
	3.37

	
	
	
	736.799646
	

	

	

	2298.81 

	184.20

	2483.01 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	790
	0
	0
	2512
	201
	3503

	ОХР и ОПР:
	519

	Плановая прибыль:
	552

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	4574

	00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 15 (S=31,78М2) - УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2

	 210.
	ПРИМЕЧАНИЕ:
 
	ТИП 15 (S=31,78М2)  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	211.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	0.3178
	30.08

	5.55

	3.45

	 

	

	35.63 

	212.
	1/10-120-20-10/П
 
	ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ  

	М2
	
	
	
	25.92
	2.06
	27.98

	
	
	
	32.7334
	

	

	

	848.45 

	67.43

	915.88 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	30
	6
	3
	848
	67
	952

	ОХР и ОПР:
	22

	Плановая прибыль:
	23

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	997

	00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 15 (S=31,78М2) - УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА

	 213.
	Е11-67-4
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	446.71
	90.48
	34.88
	24.38
	1.66
	563.23

	
	
	
	0.3178
	141.96

	28.75

	11.08

	7.75 

	0.53

	178.99 

	214.
	4/1-4-10-20-20/100
 
	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)  

	М3
	
	
	
	168.14
	13.08
	181.22

	
	
	
	0.648312
	

	

	

	109.01 

	8.48

	117.49 

	215.
	Е11-67-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-67-4  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	88.29
	50.72
	21.28
	0.32
	
	139.33

	
	
	
	0.3178
	28.06

	16.12
К1=8
	6.76

	0.10 
К1=8
	

	44.28 

	216.
	4/1-4-10-20-20/100
 
	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)  

	М3
	
	
	
	168.14
	13.08
	181.22

	
	
	
	1.296624
	

	

	

	218.01 

	16.96

	234.97 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	170
	45
	18
	335
	26
	576

	ОХР и ОПР:
	123

	Плановая прибыль:
	131

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	830

	00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 15 (S=31,78М2) - УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ

	 223.
	Е11-136-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02
	100 М
	108.24
	
	
	29.28
	2.28
	139.80

	
	
	
	0.680092
	73.61

	

	

	19.91 

	1.55

	95.07 

	224.
	1/10-235-23/3П
 
	ЛЕНТА  ДЕМПФЕРНАЯ ВИБРОСТЕК М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ  

	М
	
	
	
	3.12
	0.25
	3.37

	
	
	
	68.689292
	

	

	

	214.31 

	17.17

	231.48 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	74
	0
	0
	234
	19
	327

	ОХР и ОПР:
	48

	Плановая прибыль:
	51

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	426

	00000/26040 Полы КВАРТИР 3-15 ЭТАЖЕЙ. ТИП 16 (S=4431,57М2) -  ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА

	 225.
	ПРИМЕЧАНИЕ:
 
	ТИП 16 (S=4431,57М2)  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОХР и ОПР:
	0

	Плановая прибыль:
	0

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	0

	00000/26040 Полы КВАРТИР 3-15 ЭТАЖЕЙ. ТИП 17 (S=413,14М2) - ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА

	 229.
	ПРИМЕЧАНИЕ:
 
	ТИП 17 (S=413,14М2)  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОХР и ОПР:
	0

	Плановая прибыль:
	0

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	0

	00000/26040 Полы. ПРОЧИЕ РАБОТЫ - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК

	 236.
	ПРИМЕЧАНИЕ:
 
	УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОХР и ОПР:
	0

	Плановая прибыль:
	0

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	0

	00000/26040 Полы. ПРОЧИЕ РАБОТЫ - СВАРКА СТЫКОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

	 238.
	ПРИМЕЧАНИЕ:
 
	СОГЛАСНО П.13  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОХР и ОПР:
	0

	Плановая прибыль:
	0

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	0

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	4636
	814
	340
	18774
	1484
	25708

	ОХР и ОПР:
	3271

	Плановая прибыль:
	3478

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	32457

	Cмета: 704. 1051. Локальная смета  1051

	 Ж000

	 3.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	-3.4089
	-322.65

	-59.52

	-37.02

	 

	

	-382.17 

	4.
	1/10-120-20-10/П
 
	ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ  

	М2
	
	
	
	25.92
	2.06
	27.98

	
	
	
	-351.1167
	

	

	

	-9100.94 

	-723.30

	-9824.24 

	6.
	Е11-67-4
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	446.71
	90.48
	34.88
	24.38
	1.66
	563.23

	
	
	
	-3.4089
	-1522.79

	-308.44

	-118.90

	-83.11 

	-5.66

	-1920.00 

	7.
	4/1-4-10-20-20/100
 
	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)  

	М3
	
	
	
	168.14
	13.08
	181.22

	
	
	
	-6.954156
	

	

	

	-1169.27 

	-90.96

	-1260.23 

	8.
	Е11-67-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-67-4  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	88.29
	50.72
	21.28
	0.32
	
	139.33

	
	
	
	-3.4089
	-300.97

	-172.90
К1=8
	-72.54

	-1.09 
К1=8
	

	-474.96 

	9.
	4/1-4-10-20-20/100
 
	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)  

	М3
	
	
	
	168.14
	13.08
	181.22

	
	
	
	-13.908312
	

	

	

	-2338.54 

	-181.92

	-2520.46 

	11.
	Е11-136-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02
	100 М
	108.24
	
	
	29.28
	2.28
	139.80

	
	
	
	-7.295046
	-789.62

	

	

	-213.60 

	-16.63

	-1019.85 

	12.
	1/10-235-23/3П
 
	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ  

	М
	
	
	
	3.12
	0.25
	3.37

	
	
	
	-736.799646
	

	

	

	-2298.81 

	-184.20

	-2483.01 

	14.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	2.7595
	261.19

	48.18

	29.97

	 

	

	309.37 

	15.
	1/10-120-20-10/П
 
	ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ  

	М2
	
	
	
	25.92
	2.06
	27.98

	
	
	
	284.2285
	

	

	

	7367.20 

	585.51

	7952.71 

	16.
	Е11-67-2
(65.72 / 69.89) 
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	501.32
	91.93
	34.88
	323.00
	24.90
	941.15

	
	
	
	2.7595
	1383.39

	253.68

	96.25

	891.32 

	68.71

	2597.10 

	17.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2  1-й коэффициент к расценке (сп
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	70.64
	40.61
	17.05
	478.06
	37.18
	626.49

	
	
	
	2.7595
	194.93

	112.06
К1=6.4
	47.05

	1319.21 
К1=6.4
	102.60

	1728.80 

	18.
	Е6-11-10
(65.72 / 69.89) 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 13.02
	Т
	159.95
	30.00
	9.27
	202.38
	12.23
	404.56

	
	
	
	1.015496
	162.43

	30.46

	9.41

	205.52 

	12.42

	410.83 

	19.
	2/10-50/6
 
	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм  

	т
	
	
	
	7 373.64
	421.77
	7 795.41

	
	
	
	1.015496
	

	

	

	7487.90 

	428.31

	7916.21 

	25.
	Е11-136-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02
	100 М
	108.24
	
	
	29.28
	2.28
	139.80

	
	
	
	5.90533
	639.19

	

	

	172.91 

	13.46

	825.56 

	26.
	1/10-235-23/3П
 
	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ  

	М
	
	
	
	3.12
	0.25
	3.37

	
	
	
	596.438
	

	

	

	1860.89 

	149.11

	2010.00 

	28.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	-0.3178
	-30.08

	-5.55

	-3.45

	 

	

	-35.63 

	29.
	1/10-120-20-10/П
 
	ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ  

	М2
	
	
	
	25.92
	2.06
	27.98

	
	
	
	-32.7334
	

	

	

	-848.45 

	-67.43

	-915.88 

	30.
	Е11-67-4
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	446.71
	90.48
	34.88
	24.38
	1.66
	563.23

	
	
	
	-0.3178
	-141.96

	-28.75

	-11.08

	-7.75 

	-0.53

	-178.99 

	31.
	4/1-4-10-20-20/100
 
	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)  

	М3
	
	
	
	168.14
	13.08
	181.22

	
	
	
	-0.648312
	

	

	

	-109.01 

	-8.48

	-117.49 

	32.
	Е11-67-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-67-4  1-й коэффициент к расценке (справочно)
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	88.29
	50.72
	21.28
	0.32
	
	139.33

	
	
	
	-0.3178
	-28.06

	-16.12
К1=8
	-6.76

	-0.10 
К1=8
	

	-44.28 

	33.
	4/1-4-10-20-20/100
 
	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)  

	М3
	
	
	
	168.14
	13.08
	181.22

	
	
	
	-1.296624
	

	

	

	-218.01 

	-16.96

	-234.97 

	34.
	Е11-136-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02
	100 М
	108.24
	
	
	29.28
	2.28
	139.80

	
	
	
	-0.68
	-73.60

	

	

	-19.91 

	-1.55

	-95.06 

	35.
	1/10-235-23/3П
 
	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ  

	М
	
	
	
	3.12
	0.25
	3.37

	
	
	
	-68.68
	

	

	

	-214.28 

	-17.17

	-231.45 

	43.
	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ
	94.65
	17.46
	10.86
	
	
	112.11

	
	
	
	1.2562
	118.90

	21.93

	13.64

	 

	

	140.83 

	44.
	1/10-120-20-10/П
 
	ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ  

	М2
	
	
	
	25.92
	2.06
	27.98

	
	
	
	129.3886
	

	

	

	3353.75 

	266.54

	3620.29 

	45.
	Е11-67-2
(65.72 / 69.89) 
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	501.32
	91.93
	34.88
	323.00
	24.90
	941.15

	
	
	
	1.2562
	629.76

	115.48

	43.82

	405.75 

	31.28

	1182.27 

	46.
	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 
	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02
	100 М2
	72.84
	41.87
	17.58
	493.01
	38.34
	646.06

	
	
	
	1.2562
	91.50

	52.60
К1=6.6
	22.08

	619.32 
К1=6.6
	48.16

	811.58 

	47.
	Е6-11-10
(65.72 / 69.89) 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 13.02
	Т
	159.95
	30.00
	9.27
	202.38
	12.23
	404.56

	
	
	
	0.462282
	73.94

	13.87

	4.29

	93.56 

	5.65

	187.02 

	48.
	2/10-50/6
 
	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм  

	т
	
	
	
	7 373.64
	421.77
	7 795.41

	
	
	
	0.462282
	

	

	

	3408.70 

	194.98

	3603.68 

	49.
	Е11-136-5
(65.72 / 69.89) 
	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02
	100 М
	108.24
	
	
	29.28
	2.28
	139.80

	
	
	
	2.688
	290.95

	

	

	78.70 

	6.13

	375.78 

	50.
	1/10-235-23/3П
 
	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ  

	М
	
	
	
	3.12
	0.25
	3.37

	
	
	
	271.51
	

	

	

	847.11 

	67.88

	914.99 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	636
	57
	17
	11489
	666
	12848

	ОХР и ОПР:
	429

	Плановая прибыль:
	457

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	13734

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	636
	57
	17
	11489
	666
	12848

	ОХР и ОПР:
	429

	Плановая прибыль:
	457

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	13734

	ВСЕГО прямые затраты:
	5273
	871
	357
	30263
	2150
	38557

	ОХР и ОПР:
	3700

	Плановая прибыль:
	3935

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	46191




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
с НДС
	Стоимость материала
с НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  с НДС

	Материалы подрядчика

	1.  
	4/1-4-10-20-20/50
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (B15)
	М3
	0.143526
	174.95
	25.11
	7.78%
	1.95

	1. 
	4/1-4-10-10-11/10207
	БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) НА КЕРАМЗИТОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ. 5 ДО 10 ММ, КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ LC7,5, С МАРКОЙ ПО УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ П2, ДИАПАЗОНОМ МАРОК ПО ПЛОТНОСТИ СВ. D1000 ДО D1200 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	М3
	0.154224
	260.64
	40.20
	7.78%
	3.13

	1. 
	4/1-4-10-20-20/100
	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)
	М3
	
	168.14
	
	7.78%
	

	1. 
	1/10-280-20/40
	ВОДА
	М3
	3.706771
	1.74
	6.45
	
	

	1. 
	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	8.077838
	1.74
	14.06
	%
	

	1. 
	1/10-130-15/107
	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ
	ШТ.
	1.605
	12.82
	20.58
	7.94%
	1.63

	1. 
	2/10-45/10
	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм
	т
	0.073889
	3 458.68
	255.56
	5.72%
	14.62

	1. 
	1/10-235-23/3П
	ЛЕНТА  ДЕМПФЕРНАЯ ВИБРОСТЕК М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ
	М
	68.689292
	3.12
	214.31
	7.94%
	17.02

	1. 
	1/10-235-23/30
	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ
	М
	370.064
	0.26
	96.22
	7.94%
	7.64

	1. 
	1/10-235-23/3П
	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ
	М
	799.268
	3.12
	2493.72
	7.94%
	198.00

	1. 
	1/10-160-10/190
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ
	М2
	131.609696
	0.96
	126.35
	7.94%
	10.03

	1. 
	1/10-120-20-10/П
	ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ "ШУМОСТОП" С-2 ТОЛЩ.20ММ
	М2
	413.6171
	25.92
	10720.96
	7.94%
	851.24

	1. 
	1/10-120-10-10/23
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ
	М3
	0.198842
	114.68
	22.80
	7.94%
	1.81

	1. 
	1/10-120-35/20
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ
	М3
	2.886316
	285.04
	822.72
	7.94%
	65.32

	1. 
	1/10-10-10/95
	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (В УПАКОВКЕ)
	Т
	0.005628
	280.34
	1.58
	7.94%
	0.13

	1. 
	C9999-9099
	РАЗНИЦА СТОИМОСТИ между сметой и ведомостью материалов
	руб.
	
	
	-0.01
	%
	3.18

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/20
	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150
	М3
	8.209884
	146.38
	1201.76
	7.78%
	93.50

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
	м3
	21.427397
	146.38
	3136.54
	7.78%
	244.02

	1. 
	2/10-50/6
	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм
	т
	1.015496
	7 373.64
	7487.90
	421.77
	428.31

	1. 
	2/10-50/6
	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм
	т
	0.462282
	7 373.64
	3408.70
	5.72%
	194.98

	1. 
	1/10-160-20/35
	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ
	10 М2
	0.739246
	50.86
	37.60
	7.94%
	2.99

	1. 
	1/10-160-20/35
	Ткань мешочная
	10 м2
	1.60628
	50.86
	81.70
	7.94%
	6.49

	1. 
	6/20-20-10/10
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ
	М
	0.473663
	3.04
	1.44
	4.73%
	0.07

	1. 
	6/20-20-10/10
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм
	м
	1.084239
	3.04
	3.30
	4.73%
	0.16

	1. 
	1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
	т
	0.002956
	14 724.00
	43.52
	7.94%
	3.46

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 30263
	
	 2150

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 30263
	
	 2150


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость  работ и затрат, руб.

	

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	453,69

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	42,48

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	496,17

	
	Заработная плата
	1
	5 272,92

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	870,85

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	356,97

	
	Mатериалы
	
	30 263,07

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	30 263,07

	
	.         материалы заказчика
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	2 149,68

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	2 149,68

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	38 556,52

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	3 699,99

	3
	Плановая прибыль
	1
	3 934,75

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	3,441
	193,72

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	-29,06

	5
	Зимние удорожания
	2,39382
	134,77

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	36,93

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	46 490,69

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	1 914,16

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	1 914,16

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	48 404,85

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	48 404,85

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	0,93
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	-3 388,34

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	45 016,51

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	

	
	в том числе:
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	

	
	Oтчисления в инновационный фонд
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	45 016,51

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	45 016,51

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	45 016,51

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	
	

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	45 016,51

	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Сорок пять тысяч шестнадцать руб. 51 коп.



	Составил 
	Вед. ннженер ПО СУ-203
	
	
	
	Ж.А. Ивашкевич

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	Начальник ПО СУ-203
	
	
	
	О.М. Орловская

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
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