Приложение №1
	№ лота 
	Наименование товара, технические характеристики
	Ед. изм. 
	Кол-во 
	Технические требования и соответствие стандарту

	1
	Одинарные торцовые уплотнения к насосам Н-122/1, Н-122/2 с комплектом ЗИП в составе:

1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;
    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №20 и ТУ завода-изготовителя

	2
	Одинарные торцовые уплотнения к насосам Н-123/1, Н-123/2 с комплектом ЗИП в составе:

1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №21 и ТУ завода-изготовителя

	3
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-307/1, Н-307/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 6 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №30 и ТУ завода-изготовителя

	4
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-114/1, Н-114/2 с комплектом ЗИП в составе:

1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №17 и ТУ завода-изготовителя

	5
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-105/1, Н-105/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №13 и ТУ завода-изготовителя

	6
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-113/1, Н-113/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 6 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №16 и ТУ завода-изготовителя

	7
	Одинарные торцовые уплотнения к насосам Н-119/1, Н-119/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №19 и ТУ завода-изготовителя

	8
	Одинарные торцовые уплотнения к насосам Н-120/1, Н-120/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №18 и ТУ завода-изготовителя

	9
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-201/1, Н-201/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №22 и ТУ завода-изготовителя

	10
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-202/1, Н-202/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №23 и ТУ завода-изготовителя

	11
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-204/1, Н-204/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №24 и ТУ завода-изготовителя

	12
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-207/1, Н-207/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №25 и ТУ завода-изготовителя

	13
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-208/1, Н-208/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №26 и ТУ завода-изготовителя

	14
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-303/1, Н-303/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №27 и ТУ завода-изготовителя

	15
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-304/1, Н-304/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №28 и ТУ завода-изготовителя

	16
	Двойные или тандемные торцовые уплотнения к насосам Н-305/1, Н-305/2 с комплектом ЗИП в составе:
1) торцовые уплотнения в сборе – 3 шт.;

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин (если требуется конструктивно) – 4 к-та;

    - втулки вала – 2 шт.
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №29 и ТУ завода-изготовителя

	17
	Двойное или тандемное торцевое уплотнение к насосу P-1005A с комплектом ЗИП в составе:

1) торцовые уплотнения в сборе – 4 шт. (приводная сторона (DE) - 2 шт., неприводная сторона (NDE) - 2 шт.);

2) комплект ЗИП: 

    - комплект пар трения (внутренняя + наружная пара) – 4 к-та; 

    - комплект прокладок для полной разборки торцового уплотнения – 4 к-та;

    - комплект прокладок по разъему и валу – 4 к-та;

    - комплект пружин – 4 к-та;

    - кожух вала – 2 шт.
	к-т
	1
	Согласно Опросному листу

	18
	Одинарное торцовое уплотнение с системой обвязки к насосам Н-1, Н-1А, в комплекте с ЗИП согласно Опросному листу №1
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №1 и ТУ завода-изготовителя

	19
	Одинарное торцовое уплотнение с системой обвязки к насосам Н-2, Н-2А, в комплекте с ЗИП согласно Опросному листу №2
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №2 и ТУ завода-изготовителя

	20
	Одинарное торцовое уплотнение с системой обвязки к насосам Н-2Б, Н-3Б, в комплекте с ЗИП согласно Опросному листу №3
	к-т
	1
	согласно Опросному листу №3 и ТУ завода-изготовителя


