ГродМТ 608/26-ЗОИ(П)	Приложение 1

   Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 6 Фильтр инфузионный бактерицидный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1135
	Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный тепловлагообменный неонатальный
	шт.
	400


2. Технические требования:
2.1. используется для защиты пациента от патогенной микрофлоры; 
2.2. снабжен стандартными коннекторами 15мм/22мм;
2.3. совместим с аппаратами ИВЛ для новорожденных SLE 6000 и Leoni plus;
2.4. бактериальная и вирусная фильтрация;	
2.5. однократного применения, стерильный

Лот 7 Контуры дыхательные

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Состав (комплектация) оборудования
	Кол-во наб.

	Лот 7
	Контур дыхательный гофрированный анестезиологический 
	1. Трубка гофрированная 1,6м (1,8м; 2,4м) - 2 шт 
2. Трубка гофрированная 0,8м -1 шт
3. Прямой адаптер - 4 шт
4. Y-адаптер без портов/(с портами) - 1 шт
5. Угловой адаптер с портом СО2 - 1 шт
6. Резервный мешок(объем1-2л) - 1 шт
	1 600



Лот 11 Тепловлагообменник для трахеостомии 

1.Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Тепловлагообменник для трахеостомии 
	шт
	250


2.Технические требования:
2.1. Предназначенный для использования у пациентов с трахеостомой на спонтанном дыхании.
2.2. Поддержание естественной влажности и температуры воздуха.   Уменьшение вероятности образования корок и инфекций. 
2.3. Тепловлагообменник состоит из пластикового корпуса с фильтром.
2.4. Один разъем для соединения с трахеостомической трубкой, без подключения к кислороду.
2.5. Стандартный разъем (15 Fr) совместим со всеми размерами и видами трахеостомических трубок.
2.6. Материал: нетоксичный ПВХ, фильтр. 
2.7. Стерильно, для однократного применения.


