Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) катетеров для эмболэктомии и тромбэктомии (катетер Фогарти)
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Размер
	Длина катетера
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Катетер для эмболэктомии и тромбэктомии
	2F
	не менее 60см
	штука
	539

	1.2
	Катетер для эмболэктомии и тромбэктомии
	3F
	не менее 80см
	штука
	808

	1.3
	Катетер для эмболэктомии и тромбэктомии
	4F
	не более 40см
	штука
	100

	1.4
	Катетер для эмболэктомии и тромбэктомии
	4F
	не менее 80см
	штука
	743

	1.5
	Катетер для эмболэктомии и тромбэктомии
	5F
	не менее 80см
	штука
	250

	1.6
	Катетер для эмболэктомии и тромбэктомии
	6F
	не менее 80см
	штука
	250

	Итого по лоту:
	штука
	2 690


2. Показатели (характеристики):
2.1. Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из сосудов;
2.2. Катетер одноканальный;
2.3. Катетер должен быть рентгеноконтрастным;
2.4. Катетер должен иметь слепой атравматичный кончик;
2.5. Наличие на катетере разметки, интервалом не более 10см;
2.6. Баллон должен быть изготовлен из натурального латекса;
2.7. Наличие Luer-коннектора на проксимальном конце катетера для соединения со шприцом;
2.8. Наличие металлического проводника;
2.9. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
2.10. Катетер должен быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.
3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.
