                                                            			Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КР-2 
[bookmark: _Hlk172212968]ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

1. Общие сведения о Заказчике:
Наименование заказчика: УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» локомотивное депо Волковыск 231900, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Аллейная, 2
2. Наименование товаров (работ, услуг) подлежащих закупке, при необходимости требования к каждому из них: Предмет закупки – работа по капитальному ремонту КР-2 тяговых электродвигателей ЭД-118А (далее – Оборудование) – 122 единицы.
3. Технические требования к выполняемой работе:
3.1. Работа по капитальному ремонту КР-2 оборудования должна выполняться в соответствии с:
3.1.1. Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409;
3.1.2. Правилами ремонта электрических машин тепловозов № ЦТ-ЦТВР 4677;
3.1.3. Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава на Белорусской железной дороге;
3.1.4. Инструкцией по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов;
3.1.5. Капитальный ремонт оборудования должен выполняться в соответствии с СТП БЧ 17.456-2024 «Правила ремонта электрических машин тепловозов»
4. Технические данные тягового электродвигателя ЭД-118А
[bookmark: _Hlk172279990]
	№ п/п
	Характеристики
	Параметры

	1
	Мощность, кВт
	305

	2
	Класс нагревостойкости изоляции обмоток по ГОСТ 8865
- главных полюсов
-добавочных полюсов
- якоря 
	

F
F
F

	3
	 Параметры длительного режима работы:
- напряжение, В
- ток, А
- частота вращения, об/мин
- коэффициент полезного действия
	
463
720
585
91,6

	4
	Максимальное напряжение, В 
- при токе, А
	700
476

	5
	Максимальная частота вращения для испытания на стенде в течении 2 мин, об/мин
	2860

	6
	Расход воздуха для вентиляции, м3/с
	1,25

	Примечание – Возбуждение тяговых электродвигателей постоянного тока последовательное,  вентиляция – принудительная.
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Рисунок 1 – Тяговый электродвигатель ЭД-118А


5. Также «Исполнителем» должны быть выполнены следующие обязательные работы при капитальном ремонте тяговых электродвигателей ЭД-118А
Обязательное проведение анализа марки стали всех валов якорей тяговых электродвигателей ЭД-118А, поступающих в ремонт исполнителю работ.
	Обязательная замена валов якорей тяговых электродвигателей ЭД-118А на новые в следующих случаях: при изломе валов, выявлении ненормально изношенных в результате проведения им неразрушающего контроля, выявлении валов изготовленных из нетиповой марки стали. При установке новых валов якорей тяговых электродвигателей обязательное нанесение маркировки на валы и производство отметки в паспортах якорей, содержащих в обязательном порядке идентификационные данные вала (присвоенный порядковый номер, наименование материала, месяц и год изготовления, завод-изготовитель, приемочные клейма отдела технического контроля.);
	Запрет на восстановление валов якорей с применением технологии газопрессовой сварки;
	Отметка ремонтного предприятия в паспортах якорей о результатах ультразвукового контроля валов после ремонта тяговых электродвигателей;
	Восстановление горловин моторно-осевых подшипников тяговых электродвигателей ЭД-118А до чертежных размеров;
	Восстановление на каждом тяговом электродвигателе замковых плоскостей остова и посадочных поверхностей моторно-осевых подшипников;
	Соблюдение параметра торцевого биения наружных колец подшипников в собранном тяговом электродвигателе ЭД-118А не более 0,1 мм с отметкой фактического значения данного параметра в паспорте тягового электродвигателя.
После ремонта должна производиться обкатка и регулировка тягового электродвигателя. Тяговые электродвигатели ЭД-118А должны быть полностью подготовлены для установки на подвижной состав.
В связи с невозможностью пооперационной приемки тяговых электродвигателей грузоотправителем/грузополучателем предприятие выполнившее капитальный ремонт несет полную ответственность за выполнение в полном объеме правил и технологии ремонта, замену неисправных деталей новыми, согласно технологии ремонта. Все тяговые электродвигатели ЭД-118Апосле ремонта должно быть принято отделом технического контроля предприятия, производившего ремонт.
В случае необходимости отремонтированное оборудование должно быть подвергнуто консервации с учетом длительного хранения на открытом воздухе.
6. Гарантия на Оборудование – в соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409:
- по пробегу – 175 000 км; 
- по сроку работы не свыше 2 лет со дня ввода в эксплуатацию и не более 2,5 лет со дня отгрузки с территории «Исполнителя»;
7. Оборудование в ремонт будет направляться партиями в зависимости от фактической потребности Заказчика. Допускается отправка в ремонт Оборудования не в полном объеме.
8. Оборудование после ремонта должно быть принято отделом технического контроля, производившего ремонт предприятия и полностью подготовлено для установки на подвижной состав;
9. Объем работ может корректироваться по результатам испытаний, разборки и дефектовки по согласованию сторон.
10. Заказчик оборудования будет: УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» локомотивное депо Волковыск 231900, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Аллейная, 2
 Исполнитель организует отправку оборудования для выполнения ремонтных работ и доставку после завершения их ремонта собственными силами и за свой счет.
11. 
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена за единицу,
руб. РФ  без НДС КР-2 без замены коллектора
	Цена за единицу,
руб. РФ  без НДС КР-2 с заменой коллектора 100%
	Сумма,
руб. РФ  без НДС 
без замены коллектора
	Сумма,
руб. РФ  без НДС с заменой коллектора 100%

	
	электродвигатель ЭД-118А
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



image1.png




image2.png




