                                                            			Приложение 3


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КР-2 
[bookmark: _Hlk172212968]ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

1. Общие сведения о Заказчике:
Наименование заказчика: УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» локомотивное депо Волковыск 231900, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Аллейная, 1.
2. Наименование товаров (работ, услуг) подлежащих закупке, при необходимости требования к каждому из них: Предмет закупки – работа по капитальному ремонту КР-2 генератора ГС – 22.1.У1 (далее – Оборудование) – 24 единиц.
3. Технические требования к выполняемой работе:
Работа по капитальному ремонту КР-2 оборудования должна выполняться в соответствии с:
Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409;
Правилами ремонта электрических машин тепловозов № ЦТ-ЦТВР 4677;
Паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации ОТР.468.593.ПС;
Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава на Белорусской железной дороге;
Инструкцией по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов;
Капитальный ремонт оборудования должен выполняться в соответствии с СТП БЧ 17.456-2024 «Правила ремонта электрических машин тепловозов».
4. [bookmark: _Hlk172279990]Технические данные генератора ГС-22.1.У1:
	Характеристики 
	Параметры 

	Номинальная мощность, кВт 
	- 18

	Номинальное линейное напряжение, В
	- 380    

	Номинальный линейный ток, А
	- 30

	Соs φ
	- 0.8

	Соединение фаз 
	- звездой

	Частота тока, Гц
	- 133-266

	Способ возбуждения
	- параллельный

	Номинальная частота вращения, мин-1 
	- 1000

	Наибольшая частота вращения, мин-1 
	- 2000

	Режим работы
	- S1 ГОСТ 183-74

	Степень защиты                                           
	- 1P23 ГОСТ 14254-2015

	Масса, кг                                                          
	- 370±10

	Подшипники:
	

	Характеристики
	Параметры

	со стороны привода
	- роликовый 2411

	со стороны противоположной приводу       
	- шариковый 70-32311

	Конструкция генератора
	Тип возбуждения – бесщеточный, якорь коллектора не имеет



[image: ]

Рисунок 1 – Генератор ГС 22.1 У1

5. «Исполнителем» должны быть выполнены следующие обязательные работы при капитальном ремонте КР-2 генератора ГС-22.1.У1:
5.1. Разборка Оборудования
5.2. Дефектация узлов и деталей. 
5.3. Измерить сопротивление изоляции обмоток полюсов в остове. Осмотреть магнитную систему остова с целью выявления дефектов полюсных катушек, межкатушечных соединений и кабелей.   
           Проверить целостность поверхностной изоляции и плотность посадки катушек в остове и на сердечниках полюсов. Катушки полюсов с поврежденной поверхностной изоляцией или местными продавливаниями под деталями крепления, а также имеющие признаки ослабления посадки на сердечниках, заменить.
        Якорь, имеющий явное повреждение изоляции обмотки, железа якоря, трещины вала якоря 	и нажимных шайб, изгиб вала, подлежит восстановлению.
Проверить обмотку якоря на отсутствие межвитковых замыканий.                 
     	Якоря, имеющие обрывы или замыкание витков, подлежат капитальному ремонту.
         Бандажи на передней и задней лобовой части не должны иметь отслоений, трещин лакового слоя, сдвига витков, слабой утяжки, вздутий и прожогов ленты, механических повреждений.
Клинья, ослабшие в пазу, подлежат замене.
Осмотреть и проверить дефектоскопом конус вала якоря, шейки вала под посадку внутренних колец подшипников. Вал с трещиной бракуется и подлежит замене.
Проверить обмотку якоря на отсутствие межвитковых замыканий.
Подшипниковые щиты подлежат замене при наличии сквозных радиальных трещин или трещин, ведущих к отколу лабиринтных буртов и привалочной части, а также с трещинами, занимающими более 20% сечения.     
[bookmark: _Hlk190248128]
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	

Цена за единицу,
руб. РФ  без НДС 

	Сумма,
руб. РФ  без НДС

	1. 
	Генератор ГС-22.1 У1
	шт.
	
	
	



	6. Гарантия на Оборудование – в соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409:
- по пробегу – 175 000 км; 
- по сроку работы не свыше 2 лет со дня ввода в эксплуатацию и не более 2,5 лет со дня отгрузки с территории «Исполнителя»;
		7. Оборудование в ремонт будет направляться партиями в зависимости от фактической потребности Заказчика. Допускается отправка в ремонт Оборудования не в полном объеме.
		8. Оборудование после ремонта должно быть принято отделом технического контроля, производившего ремонт предприятия и полностью подготовлено для установки на подвижной состав;
[bookmark: _GoBack]		9. Объем работ может корректироваться по результатам испытаний, разборки и дефектовки по согласованию сторон.
		10. Заказчик оборудования будет: Локомотивное депо Волковыск УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги». Почтовый адрес: 231900, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Аллейная, 2;
11. Исполнитель организует отправку оборудования для выполнения ремонтных работ и доставку после завершения их ремонта собственными силами и за свой счет.
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