
Приложение 5
Техническое задание

для проведения процедуры закупки услуг по капитальному

ремонту главных генераторов ГП-312
Наименование предмета закупки, количество (объем) подлежащих закупке работ (услуг) и требований к каждому из них:

Выполнение работ по капитальному ремонту в объеме КР-2 главных генераторов ГП-312 в количестве 18 шт. – 1 услуга
Локомотивное депо Брест, Брестское отделение Бел.ж.д., г. Брест, ул. ГОБК, 1 (12 генераторов ГП-312), локомотивное депо Волковыск УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»,  Гродненская  область,  г.  Волковыск,  ул.  Аллейная,  2 (6 генераторов ГП-312).
Требования к капитальному ремонту в объеме КР-2

главных генераторов ГП-312
Капитальный ремонт главных генераторов должен выполняться в полном соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 №ЦТ-ЦТВР-409, Правилами ремонта электрических машин тепловозов СТП БЧ 17.456-2024, СТП БЧ 17.458-2024 «Тепловозы серий М62, 2М62 всех индексов. Правила технического обслуживания и текущего ремонта», а также должны быть соблюдены следующие требования без выставления дополнительной стоимости: 

– обязательное проведение анализа марки стали всех валов якорей главных генераторов ГП-312, поступающих в ремонт исполнителю работ;

– обязательная замена валов якорей главных генераторов, на новые в следующих случаях: 
1) при изломе валов; 
2) выявлении ненормально изношенных шеек валов в результате проведения им инструментального и неразрушающего контроля; 
3) выявлении валов, изготовленных из нетиповой марки стали; 
4) срок службы которых превышает 25 лет, либо если определить срок службы не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих идентификационных данных. При установке новых валов якорей главных генераторов обязательное нанесение маркировки на валы и производство отметки в паспортах якорей, содержащих в обязательном порядке идентификационные данные вала (присвоенный порядковый номер, наименование материала, месяц и год изготовления, завод-изготовитель, приемочные клейма отдела технического контроля);

– запрет на восстановление валов якорей главных генераторов с применением технологии газопрессовой сварки;

– замена, в случае необходимости, коллектора якоря;

– отметка ремонтного предприятия в паспортах якорей о результатах ультразвукового контроля валов после ремонта главных генераторов;

– при производстве ремонта главных генераторов необходимо соосно восстанавливать геометрические параметры горловин под подшипниковые щиты и горловин в подшипниковых щитах под якорные подшипники до чертежных размеров согласно «Правилам ремонта электрических машин тепловозов СТП БЧ 17.456-2024», СТП БЧ 17.458-2024 «Тепловозы серий М62, 2М62 всех индексов. Правила технического обслуживания и текущего ремонта».
После проведенного ремонта должны производиться в обязательном порядке обкаточные и регулировочные испытания электрических машин. Электрические машины должны быть полностью подготовлены для установки на подвижной состав.

В связи с отсутствием возможности пооперационной приёмки электрических машин представителем Заказчика предприятие, производившее капитальный ремонт главных генераторов, несёт полную ответственность за выполнение в полном объёме требований правил и технологии ремонта, замену неисправных деталей и составных частей главных генераторов ГП-312 на новые, согласно технологии ремонта. Все главные генераторы ГП-312 после выполненного ремонта должны быть приняты ОТК предприятия, производившего ремонт.

В случае необходимости, отремонтированные главные генераторы ГП-312 должны быть подвергнуты консервации с учётом длительного хранения на открытом воздухе.

Гарантия на Оборудование – в соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409.
Место, условия и сроки поставки выполнения работ (оказания услуг): 
Оборудование в ремонт будет направляться партиями в зависимости от фактической потребности Заказчика. Допускается отправка в ремонт Оборудования не в полном объеме.
Оборудование после ремонта должно быть принято отделом технического контроля, производившего ремонт предприятия и полностью подготовлено для установки на подвижной состав.
Объем работ может корректироваться по результатам испытаний, разборки и дефектовки по согласованию сторон.
Исполнитель организует отправку оборудования для выполнения ремонтных работ и доставку после завершения их ремонта собственными силами и за свой счет.

Заказчик оборудования будет: Локомотивное депо Брест, Брестское отделение Бел.ж.д., г. Брест, ул. ГОБК, 1 (12 генераторов ГП-312), локомотивное депо Волковыск YП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»,  Гродненская  область,  г.  Волковыск,  ул.  Аллейная,  2 (6 генераторов ГП-312).
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