Приложение 6
Техническое задание

для проведения процедуры закупки услуг по

капитальному ремонту якорей ТЭД ТЕ-006 (обмотанный)

Наименование предмета закупки, количество (объем) подлежащих закупке работ (услуг) и требований к каждому из них:

Выполнение работ по капитальному ремонту в объеме КР-2 якорям тяговых электродвигателей ТЕ-006 в количестве 144 шт. – 1 услуга

Требования к капитальному ремонту в объеме КР-2

якорей тяговых электродвигателей ТЕ-006

Капитальный ремонт якорей тяговых электродвигателей ТЕ-006 должен выполняться в полном соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409, Правилами ремонта электрических машин тепловозов СТП БЧ 17.456-2024, Правилами капитальных ремонтов КР-1, КР-2 тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3 ЦТ/ЦТВР №3963, а также должны быть соблюдены следующие требования без выставления дополнительной стоимости: 

– обязательное проведение анализа марки стали всех валов якорей тяговых электродвигателей ТЕ-006 всех индексов, поступающих в ремонт исполнителю работ;

– обязательная замена валов якорей тяговых электродвигателей ТЕ-006 всех индексов, на новые в следующих случаях: 1) при изломе валов; 2) выявлении ненормально изношенных шеек валов в результате проведения им инструментального и неразрушающего контроля; 3) выявлении валов, изготовленных из нетиповой марки стали; 4) срок службы которых превышает 25 лет, либо если определить срок службы не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих идентификационных данных. При установке новых валов якорей тяговых электродвигателей обязательное нанесение маркировки на валы и производство отметки в паспортах якорей, содержащих в обязательном порядке идентификационные данные вала (присвоенный порядковый номер, наименование материала, месяц и год изготовления, завод-изготовитель, приемочные клейма отдела технического контроля);

– запрет на восстановление валов якорей всех типов тяговых электродвигателей с применением технологии газопрессовой сварки;

– замена, в случае необходимости, коллектора;

– отметка ремонтного предприятия в паспортах якорей о результатах ультразвукового контроля валов.

В связи с отсутствием возможности пооперационной приёмки якорей электрических машин представителем Заказчика предприятие, производившее капитальный ремонт якорей тяговых электродвигателей ТЕ-006, несёт полную ответственность за выполнение в полном объёме требований правил и технологии ремонта, замену неисправных деталей и составных частей якорей тяговых электродвигателей ТЕ-006 на новые, согласно технологии ремонта. Все якоря тяговых электродвигателей ТЕ-006 после выполненного ремонта должны быть приняты ОТК предприятия, производившего ремонт.

В случае необходимости, отремонтированные якоря тяговых электродвигателей ТЕ-006 должны быть подвергнуты консервации с учётом длительного хранения на открытом воздухе.

Гарантия на Оборудование – в соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409.  

Место, условия и сроки поставки выполнения работ (оказания услуг): место, условия оказания услуг: площади Исполнителя.

Оборудование в ремонт будет направляться партиями в зависимости от фактической потребности Заказчика. Допускается отправка в ремонт Оборудования не в полном объеме.
Оборудование после ремонта должно быть принято отделом технического контроля, производившего ремонт предприятия и полностью подготовлено для установки на подвижной состав.
Объем работ может корректироваться по результатам испытаний, разборки и дефектовки по согласованию сторон.
Исполнитель организует отправку оборудования для выполнения ремонтных работ и доставку после завершения их ремонта собственными силами и за свой счет.
ЗАКАЗЧИК:    
Заказчик оборудования будет: 


Локомотивное депо Жлобин РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»  Адрес: 247210 г.Жлобин ул.Товарная, 9
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во,шт.
	Цена за единицу,
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	Сумма,

руб. РФ  без НДС 

без замены коллектора
	Сумма,

руб. РФ  без НДС с заменой коллектора 100%
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