Приложение 11
Техническое задание

для проведения процедуры закупки услуг по

капитальному ремонту якорей главных генераторов ГП-311Б

Наименование предмета закупки, количество (объем) подлежащих закупке работ (услуг) и требований к каждому из них:

Выполнение работ по капитальному ремонту в объеме КР-2 якорям главных генераторов ГП-311Б в количестве 5 шт. – 1 услуга

Требования к капитальному ремонту в объеме КР-2
якорей главных генераторов ГП-311Б
Капитальный ремонт якорей главных генераторов ГП-311Б должен выполняться в полном соответствии с Правилами ремонта электрических машин тепловозов СТП БЧ 17.456-2024, а также должны быть соблюдены следующие требования без выставления дополнительной стоимости: 
– обязательное проведение анализа марки стали всех валов якорей главных генераторов ГП-311Б, поступающих в ремонт исполнителю работ;

– замена, в случае необходимости, коллектора;
– отметка ремонтного предприятия в паспортах якорей о результатах ультразвукового контроля валов.
В связи с отсутствием возможности пооперационной приёмки якорей электрических машин представителем Заказчика предприятие, производившее капитальный ремонт якорей главных генераторов ГП-311Б, несёт полную ответственность за выполнение в полном объёме требований правил и технологии ремонта, замену неисправных деталей и составных частей якорей главных генераторов ГП-311Б на новые, согласно технологии ремонта. Все якоря главных генераторов ГП-311Б после выполненного ремонта должны быть приняты ОТК предприятия, производившего ремонт.

В случае необходимости, отремонтированные якоря главных генераторов ГП-311Б должны быть подвергнуты консервации с учётом длительного хранения на открытом воздухе.
Место, условия и сроки поставки выполнения работ (оказания услуг): место, условия оказания услуг: площади Исполнителя.
Заказчик оборудования будет: УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» Локомотивное депо Витебск 210516, г. Витебск, ул. Гороховая, 13
Гарантия на Оборудование – до пробега 200 тысяч километров или 2 года с момента установки на подвижной состав или 3 года с момента проведения ремонта узла.
Оборудование в ремонт будет направляться партиями в зависимости от фактической потребности Заказчика. Допускается отправка в ремонт Оборудования не в полном объеме.
Оборудование после ремонта должно быть принято отделом технического контроля, производившего ремонт предприятия и полностью подготовлено для установки на подвижной состав.
Объем работ может корректироваться по результатам испытаний, разборки и дефектовки по согласованию сторон.
Исполнитель организует отправку оборудования для выполнения ремонтных работ и доставку после завершения их ремонта собственными силами и за свой счет.
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