Приложение 8
Техническое задание

для проведения процедуры закупки услуг по капитальному

ремонту тяговых электродвигателей ТЭД ТЕ-006

Наименование предмета закупки, количество (объем) подлежащих закупке работ (услуг) и требований к каждому из них:

Выполнение работ по капитальному ремонту в объеме КР-2 тяговым электродвигателям ТЕ-006 в количестве 167 шт. – 1 услуга

Требования к капитальному ремонту в объеме КР-2

тяговым электродвигателям ТЕ-006

Капитальный ремонт тяговых электродвигателей ТЕ-006 должен выполняться в полном соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409, Правилами ремонта электрических машин тепловозов СТП БЧ 17.456-2024, Правилами капитальных ремонтов КР-1, КР-2 тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3 ЦТ/ЦТВР №3963, а также должны быть соблюдены следующие требования без выставления дополнительной стоимости: 

– обязательное проведение анализа марки стали всех валов якорей тяговых электродвигателей ТЕ-006 всех индексов, поступающих в ремонт исполнителю работ;

– обязательная замена валов якорей тяговых электродвигателей ТЕ-006 всех индексов, на новые в следующих случаях: 1) при изломе валов; 2) выявлении ненормально изношенных шеек валов в результате проведения им инструментального и неразрушающего контроля; 3) выявлении валов, изготовленных из нетиповой марки стали; 4) срок службы которых превышает 25 лет, либо если определить срок службы не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих идентификационных данных. При установке новых валов якорей тяговых электродвигателей обязательное нанесение маркировки на валы и производство отметки в паспортах якорей, содержащих в обязательном порядке идентификационные данные вала (присвоенный порядковый номер, наименование материала, месяц и год изготовления, завод-изготовитель, приемочные клейма отдела технического контроля);

– запрет на восстановление валов якорей всех типов тяговых электродвигателей с применением технологии газопрессовой сварки;

– замена, в случае необходимости, коллектора якоря;

– отметка ремонтного предприятия в паспортах якорей о результатах ультразвукового контроля валов после ремонта тяговых электродвигателей;

– восстановление горловин моторно-осевых подшипников тяговых электродвигателей ТЕ-006 всех индексов до чертежных размеров;

– при производстве ремонта тяговых электродвигателей серий ТЭД ТЕ-006 необходимо соосно восстанавливать геометрические параметры моторно-осевых горловин, горловин под подшипниковые щиты и горловин в подшипниковых щитах под якорные подшипники до чертежных размеров согласно «Правил ремонта электрических машин тепловозов СТП БЧ 17.456-2024», «Правил капитальных ремонтов КР-1, КР-2 тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3 ЦТ/ЦТВР №3963»;

– восстановление замковых плоскостей остова и посадочных поверхностей моторно-осевых подшипников.

После проведенного ремонта должны производиться в обязательном порядке обкаточные и регулировочные испытания электрических машин. Электрические машины должны быть полностью подготовлены для установки на подвижной состав.

В связи с отсутствием возможности пооперационной приёмки электрических машин представителем Заказчика предприятие, производившее капитальный ремонт тяговых электродвигателей ТЕ-006, несёт полную ответственность за выполнение в полном объёме требований правил и технологии ремонта, замену неисправных деталей и составных частей тяговых электродвигателей ТЕ-006 на новые, согласно технологии ремонта. Все тяговые электродвигатели ТЕ-006 после выполненного ремонта должны быть приняты ОТК предприятия, производившего ремонт.

В случае необходимости, отремонтированные тяговые электродвигатели ТЕ-006 должны быть подвергнуты консервации с учётом длительного хранения на открытом воздухе.

Место, условия и сроки поставки выполнения работ (оказания услуг): место, условия оказания услуг: площади Исполнителя.

ЗАКАЗЧИК:    
Заказчик оборудования будет: Локомотивное депо Жлобин РУП «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги» Адрес: 247210 г.Жлобин ул.Товарная, 98
Гарантия на Оборудование – в соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409.

Оборудование в ремонт будет направляться партиями в зависимости от фактической потребности Заказчика. Допускается отправка в ремонт Оборудования не в полном объеме.
Оборудование после ремонта должно быть принято отделом технического контроля, производившего ремонт предприятия и полностью подготовлено для установки на подвижной состав;
Объем работ может корректироваться по результатам испытаний, разборки и дефектовки по согласованию сторон.
Исполнитель организует отправку оборудования для выполнения ремонтных работ и доставку после завершения их ремонта собственными силами и за свой счет.
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