Приложение 10
Техническое задание
для проведения процедуры закупки услуг по капитальному

ремонту тяговых электродвигателей ТЭД ЭД-118Б

Наименование предмета закупки, количество (объем) подлежащих закупке работ (услуг) и требований к каждому из них:

Выполнение работ по капитальному ремонту в объеме КР-2 тяговым электродвигателям ЭД-118Б в количестве 48 шт. – 1 услуга

Требования к капитальному ремонту в объеме КР-2 

тяговым электродвигателям ЭД-118Б

Капитальный ремонт тяговых электродвигателей ЭД-118Б должен выполняться в полном соответствии с Правилами ремонта электрических машин тепловозов СТП БЧ 17.456-2024, а также должны быть соблюдены следующие требования без выставления дополнительной стоимости: 

– обязательное проведение анализа марки стали всех валов якорей тяговых электродвигателей ЭД-118Б, поступающих в ремонт исполнителю работ;

– обязательная замена валов якорей тяговых электродвигателей ЭД-118Б, на новые в следующих случаях: 1) при изломе валов; 2) выявлении ненормально изношенных шеек валов в результате проведения им инструментального и неразрушающего контроля; 3) выявлении валов, изготовленных из нетиповой марки стали; 4) срок службы которых превышает 25 лет, либо если определить срок службы не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих идентификационных данных. При установке новых валов якорей тяговых электродвигателей обязательное нанесение маркировки на валы и производство отметки в паспортах якорей, содержащих в обязательном порядке идентификационные данные вала (присвоенный порядковый номер, наименование материала, месяц и год изготовления, завод-изготовитель, приемочные клейма отдела технического контроля);

– запрет на восстановление валов якорей всех типов тяговых электродвигателей с применением технологии газопрессовой сварки;

– замена, в случае необходимости, коллектора якоря;

– отметка ремонтного предприятия в паспортах якорей о результатах ультразвукового контроля валов после ремонта тяговых электродвигателей;

– восстановление горловин моторно-осевых подшипников тяговых электродвигателей ЭД-118Б до чертежных размеров;

– при производстве ремонта тяговых электродвигателей ЭД-118Б необходимо соосно восстанавливать геометрические параметры моторно-осевых горловин, горловин под подшипниковые щиты и горловин в подшипниковых щитах под якорные подшипники до чертежных размеров согласно «Правил ремонта электрических машин тепловозов СТП БЧ 17.456-2024»;

– восстановление замковых плоскостей остова и посадочных поверхностей моторно-осевых подшипников.

После проведенного ремонта должны производиться в обязательном порядке обкаточные и регулировочные испытания электрических машин. Электрические машины должны быть полностью подготовлены для установки на подвижной состав.

В связи с отсутствием возможности пооперационной приёмки электрических машин представителем Заказчика предприятие, производившее капитальный ремонт тяговых электродвигателей ЭД-118Б, несёт полную ответственность за выполнение в полном объёме требований правил и технологии ремонта, замену неисправных деталей и составных частей тяговых электродвигателей ЭД-118Б на новые, согласно технологии ремонта. Все тяговые электродвигатели ЭД-118Б после выполненного ремонта должны быть приняты ОТК предприятия, производившего ремонт.

В случае необходимости, отремонтированные тяговые электродвигатели ЭД-118Б должны быть подвергнуты консервации с учётом длительного хранения на открытом воздухе.

Место, условия и сроки поставки выполнения работ (оказания услуг): место, условия оказания услуг: площади Исполнителя.
Заказчик оборудования будет: УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» Локомотивное депо Витебск 210516, г. Витебск, ул. Гороховая, 13
Гарантия на Оборудование – до пробега 200 тысяч километров или 2 года с момента установки на подвижной состав или 3 года с момента проведения ремонта узла.

Оборудование в ремонт будет направляться партиями в зависимости от фактической потребности Заказчика. Допускается отправка в ремонт Оборудования не в полном объеме.
Оборудование после ремонта должно быть принято отделом технического контроля, производившего ремонт предприятия и полностью подготовлено для установки на подвижной состав.
Объем работ может корректироваться по результатам испытаний, разборки и дефектовки по согласованию сторон.
Исполнитель организует отправку оборудования для выполнения ремонтных работ и доставку после завершения ремонта собственными силами и за свой счет.
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