Приложение 9
Техническое задание

для проведения процедуры закупки услуг по капитальному

ремонту двухмашинных агрегатов DT701-4/DT706-4
Наименование предмета закупки, количество (объем) подлежащих закупке работ (услуг) и требований к каждому из них:

Выполнение работ по капитальному ремонту в объеме КР-2 двухмашинным агрегатам DT701-4/DT706-4 в количестве 33 шт. – 1 услуга
Требования к капитальному ремонту в объеме КР-2
двухмашинным агрегатам DT701-4/DT706-4
Капитальный ремонт двухмашинным агрегатам DT701-4/DT706-4 должен выполняться в полном соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409, Правилами ремонта электрических машин тепловозов СТП БЧ 17.456-2024, Правилами капитальных ремонтов КР-1, КР-2 тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3 ЦТ/ЦТВР №3963, а также должны быть соблюдены следующие требования без выставления дополнительной стоимости: 
– замена валов якорей двухмашинных агрегатов DT701-4/DT706-4 всех индексов на новые независимо от их технического состояния. При установке новых валов обязательно нанесение маркировки на валы и производство отметки в паспортах якорей, содержащих в обязательном порядке идентификационные данные вала (присвоенный порядковый номер, наименование материала, месяц и год изготовления, завод-изготовитель, приемочные клейма отдела технического контроля);
– запрет на восстановление валов якорей с применением технологии газопрессовой сварки;
– отметка ремонтного предприятия в паспортах якорей о результатах ультразвукового контроля валов после ремонта двухмашинных агрегатов;

– замена, в случае необходимости, коллекторов.

После проведенного ремонта должны производиться в обязательном порядке обкаточные и регулировочные испытания электрических машин. Электрические машины должны быть полностью подготовлены для установки на подвижной состав.

В связи с отсутствием возможности пооперационной приёмки электрических машин представителем Заказчика предприятие, производившее капитальный ремонт двухмашинным агрегатам DT701-4/DT706-4, несёт полную ответственность за выполнение в полном объёме требований правил и технологии ремонта, замену неисправных деталей и составных частей двухмашинных агрегатов DT701-4/DT706-4 на новые, согласно технологии ремонта. Все двухмашинные агрегаты DT701-4/DT706-4 после выполненного ремонта должны быть приняты ОТК предприятия, производившего ремонт.

В случае необходимости, отремонтированные двухмашинные агрегаты DT701-4/DT706-4 должны быть подвергнуты консервации с учётом длительного хранения на открытом воздухе.
Место, условия и сроки поставки выполнения работ (оказания услуг): место, условия оказания услуг: площади Исполнителя.
ЗАКАЗЧИК:    
Заказчик оборудования будет: 
Локомотивное депо Жлобин РУП «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги» Адрес: 247210 г. Жлобин ул. Товарная, 98

Оборудование в ремонт будет направляться партиями в зависимости от фактической потребности Заказчика. Допускается отправка в ремонт Оборудования не в полном объеме.
Оборудование после ремонта должно быть принято отделом технического контроля, производившего ремонт предприятия и полностью подготовлено для установки на подвижной состав;
Объем работ может корректироваться по результатам испытаний, разборки и дефектовки по согласованию сторон.
Исполнитель организует отправку оборудования для выполнения ремонтных работ и доставку после завершения их ремонта собственными силами и за свой счет.
Гарантия на Оборудование – в соответствии с Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах от 20.12.1996 № ЦТ-ЦТВР-409.
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