ГродМТ 674/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аквадистиллятор

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Аквадистиллятор
	комплект
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Аквадистиллятор
	1

	1.2
	Кронштейн
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Предназначен для производства дистиллированной (очищенной) воды

	2.2
	Производительность
	25 л/ч. ± 10 %

	2.3
	Расход воды, не более
	180 л/час

	2.4
	Напряжение
	380 В

	2.5
	Мощность, не более
	18 кВт. 

	2.6
	Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали
	Наличие

	2.7
	Снабжен системой автоматического отключения при понижении воды в камере испарения ниже допустимого или перегреве нагревателя.
	Наличие

	2.8
	Возможность объединения со сборником для хранения очищенной воды в единую систему.
	Наличие

	2.9
	Для крепления на стену предусмотрен кронштейн
	Наличие

	2.10
	Охладитель дистиллята
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами.
