[bookmark: _Hlk64882803]Приложение № 2
к документации запроса ценовых предложений


ДОГОВОР № ____                                   
[bookmark: _Hlk159250577]на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией

г. _________                                                                                                 «__» ______ 2026 г.

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании доверенности от ____________ № ______________, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании ___________ и имеющее специальное разрешение (лицензию) № ______________________ на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности, выданное МЧС РБ на основании решения от «___» _________ 202__г. № _____ с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
	1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СО) (далее – систем ПА) на объекте (ах): 
[bookmark: _Hlk178769812]______________________________________________________________________________
в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2023 г. № 234 «Об определении требований к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность по обеспечению пожарной безопасности» и отдельными требованиями с ТКП 316-2011 (02300) «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ»

2. [bookmark: _Hlk64976073]ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем ПА (далее – техническое обслуживание систем ПА) должно осуществляться   Исполнителем для поддержания этих систем и их элементов в работоспособном состоянии при эксплуатации.
При техническом обслуживании систем ПА   Исполнителем должны осуществляться:
- контроль технического состояния систем ПА;
- проверка соответствия систем ПА и их элементов, в том числе их параметров, требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), проектной документации и (или) эксплуатационным документам;
- приведение систем ПА, их элементов и соединительных линий в соответствие с требованиями ТНПА, проектной документации и (или) эксплуатационными документами;
- ликвидация последствий воздействия на системы ПА внешних влияющих факторов;
- выявление причин и условий, приводящих к отказам, неработоспособности, произвольным срабатываниям систем ПА и их элементов, и устранение таких причин и условий;
- поддержание систем ПА и их элементов в работоспособном состоянии, а также обеспечение их постоянной готовности к применению.
2.2. Техническое обслуживание систем ПА должно осуществляться Исполнителем в плановом или внеплановом порядке.
2.3. Плановое техническое обслуживание систем ПА должно проводиться в объеме, с периодичностью и с применением способов, установленных эксплуатационными документами систем ПА и (или) их элементов, и в соответствии с регламентом проведения технического обслуживания, разработанным Исполнителем на каждую систему ПА в отдельности с учетом требований, установленных настоящим пунктом, и согласованным с заказчиком (далее – регламент).
Для каждого элемента (вида элементов) и системы ПА в целом в регламенте должен быть указан перечень видов работ (операций), а также периодичность их выполнения.
Объем и периодичность выполняемых работ (операций) при техническом обслуживании систем ПА, установленные эксплуатационными документами, должны быть подтверждены оригиналами (копиями) таких документов и указаны в паспорте системы пожарной автоматики согласно форме, установленной законодательством.
2.4 При отсутствии оригиналов (копий) эксплуатационных документов техническое обслуживание систем ПА должно проводиться по регламентам № 1 и № 2 в следующем объеме работ (операций):
2.4.1. в части регламента № 1:
- проведение внешнего осмотра систем ПА и их элементов на предмет повреждений;
- проверка работоспособности и срабатывания систем ПА в целом и выборочная проверка работоспособности и срабатывания элементов систем ПА на основном источнике питания и резервном при обнаружении ими контролируемых факторов пожара, в том числе при поступлении управляющего сигнала;
- контроль состояния и крепления соединительных линий к элементам систем ПА;
- проверка состояния креплений элементов систем ПА и соединительных линий к строительным (инженерным) конструкциям (материалам, изделиям);
- проверка напряжения и остаточной емкости резервного источника питания систем ПА и их элементов;
- проверка прохождения сигналов, предусмотренных функциональными возможностями систем ПА и проектной документацией, на пункт диспетчеризации пожарной автоматики, а также на приборы управления пожарные и (или) приборы приемно-контрольные пожарные от выборочных элементов систем ПА;
- проверка синхронизации времени и даты, установленных в приборах управления пожарных и (или) приборах приемно-контрольных пожарных, с фактическими;
- выборочная проверка срабатывания исполнительных устройств, управляемых системами ПА;
- проверка показаний и работоспособности измерительных устройств (приборов) систем ПА;
- выборочная проверка срабатывания (включения, отключения) сблокированных инженерных систем и оборудования от систем ПА;
- проверка работоспособности местного, дистанционного, автоматического пуска пожарных насосов установок пожаротушения автоматических (далее – УПА), автоматического включения резервного пожарного насоса при аварийном отключении рабочего пожарного насоса, автоматического перехода на резервный источник электропитания при отключении основного;
- проверка уровня (массы) огнетушащих веществ и срока их годности.
Виды работ (операций), предусмотренных в части первой настоящего подпункта, должны проводиться совместно с работами (операциями) по проверке других указанных в эксплуатационных документах и проектной документации параметров, обеспечивающих работоспособность систем ПА и их элементов.
Периодичность проведения работ (операций) по регламенту № 1, если такая периодичность не установлена эксплуатационными документами, – не реже одного раза в месяц;
2.4.2. в части регламента № 2:
- работы (операции), указанные в части первой подпункта 2.4.1 настоящего пункта;
- чистка наружных и внутренних поверхностей элементов систем ПА;
- проверка работоспособности и срабатывания систем ПА и их элементов по каждой соединительной линии при обнаружении ими контролируемых факторов пожара, в том числе при поступлении управляющего сигнала;
- проверка прохождения сигналов, предусмотренных функциональными возможностями систем ПА и проектной документацией, на пункт диспетчеризации пожарной автоматики, а также на приборы управления пожарные и (или) приборы приемно-контрольные пожарные от элементов систем ПА по каждой соединительной линии;
- проверка срабатывания (включения, отключения) всех сблокированных инженерных систем и оборудования от систем ПА;
- проверка срабатывания всех исполнительных устройств, управляемых системами ПА;
- проверка параметров программного обеспечения систем ПА;
- проверка уровня звукового давления, создаваемого системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СО) и отдельными ее элементами, установленного ТНПА, эксплуатационными документами и (или) проектной документацией.
Виды работ (операций), предусмотренных в части первой настоящего подпункта, должны проводиться совместно с работами (операциями) по проверке других указанных в эксплуатационных документах и проектной документации параметров, обеспечивающих работоспособность систем ПА и их элементов.
Периодичность проведения работ (операций) по регламенту № 2, если такая периодичность не установлена эксплуатационными документами, – не реже одного раза в квартал.
2.5. В случае, если отдельные виды работ (операций) при техническом обслуживании систем ПА, установленные в подпунктах 2.4.1 и 2.4.2 пункта 2.4 настоящих требований, не определены эксплуатационными документами, такие работы (операции) должны проводиться в сроки, установленные для регламента № 1 или регламента № 2.
2.6. В случае выявления в ходе технического обслуживания систем ПА неработоспособности систем ПА и их элементов либо повреждений систем ПА и их элементов, креплений элементов систем ПА и соединительных линий   Исполнителем такие недостатки (нарушения) должны быть устранены в течение пяти календарных дней со дня их выявления.
[bookmark: _Hlk159239262]2.7. При техническом обслуживании систем ПА организация и обеспечение проверки качества пенообразователя (рабочих растворов пенообразователей), используемого в УПА, испытаний элементов УПА, измерения электрического сопротивления соединительных линий систем ПА, сопротивления изоляции и заземления элементов и соединительных линий систем ПА, а также проведения периодических испытаний систем противодымной вентиляции должны осуществляться Исполнителем либо Заказчиком в соответствии с договором, на основании которого Исполнителем осуществляется техническое обслуживание систем ПА, с учетом порядка и сроков их проведения, установленных ТНПА и (или) эксплуатационными документами.
2.8. Внеплановое техническое обслуживание систем ПА должно проводиться при выдаче обслуживаемыми Исполнителем системами ПА трех и более произвольных срабатываний в одной и той же зоне контроля в течение календарного месяца, либо по решению Заказчика, либо после текущего ремонта. Внеплановое техническое обслуживание проводится в объеме работ (операций) по регламенту № 2, установленном в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящих требований.
2.9 После выполнения строительно-монтажных работ в отдельных помещениях и в иных случаях, сопровождавшихся нарушением свойств и целостности соединительных линий систем ПА, либо при необходимости замены (ремонта) элементов систем ПА, техническое обслуживание которых осуществляется  Исполнителем, в том числе систем ПА, достигших предельного срока службы, установленного эксплуатационными документами, в рамках технического обслуживания систем ПА должны проводиться текущий ремонт систем ПА и (или) их элементов и (или) восстановление целостности соединительных линий систем ПА.
Замена элементов систем ПА, отличных по характеристикам и параметрам, предусмотренным проектной документацией на систему ПА, осуществляется на основании проектной документации, разработанной в установленном законодательством порядке. Сведения о замене элементов систем ПА должны быть внесены в паспорт системы пожарной автоматики.
2.10. На техническое обслуживание Исполнителем должны приниматься работоспособные или требующие текущего ремонта системы ПА. Для определения технического состояния систем ПА Исполнителем в течение пяти рабочих дней после заключения договора на их техническое обслуживание должно быть проведено их первичное обследование и составлен акт первичного обследования системы пожарной автоматики согласно форме, установленной законодательством, который в течение трех рабочих дней вручается Исполнителем под роспись (направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) заказчику.
Проведение Исполнителем первичного обследования систем ПА допускается до заключения договора на их техническое обслуживание.
Факты неработоспособности систем ПА, выявленные в ходе их первичного обследования, должны быть указаны в акте первичного обследования системы пожарной автоматики.
Системы ПА, требующие капитального ремонта либо модернизации, принимаются   Исполнителем на техническое обслуживание после проведения их капитального ремонта либо модернизации.
2.11. Исполнитель принимает участие в проведении технического освидетельствования систем ПА в порядке, установленном договором на их техническое обслуживание.
2.12. При техническом обслуживании систем ПА Исполнитель независимо от даты и времени поступления сообщений об их отказах, неработоспособности и произвольных срабатываниях должен обеспечить прием таких сообщений и устранение причин, которые привели к отказу, неработоспособности и произвольным срабатываниям систем ПА.
Для устранения причин, которые привели к отказу, неработоспособности и произвольным срабатываниям систем ПА, а также приведения этих систем в работоспособное состояние Исполнитель обязан обеспечить прибытие лиц, уполномоченных на такие действия, на обслуживаемый объект в течение трех часов после поступления соответствующего сообщения – для г. Минска и областных центров, в иных случаях – в течение семи часов.
[bookmark: _Hlk159236266]Для регистрации сообщений, указанных в настоящем пункте, Исполнитель должен вести журнал учета сообщений согласно форме, установленной законодательством.
При возникновении пожара на объекте, на котором Исполнитель осуществляет техническое обслуживание систем ПА, и поступлении сообщения от Заказчика Исполнитель обязан обеспечить прибытие подчиненных работников на этот объект в сроки, установленные в части второй настоящего пункта, для оценки работоспособности системы ПА и возможности ее дальнейшей эксплуатации.
2.13. При приеме на техническое обслуживание систем ПА Исполнителем на каждую систему ПА должна быть оформлена и передана заказчику следующая документация:
[bookmark: _Hlk159245512][bookmark: _Hlk159236702]- журнал регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики согласно форме, установленной законодательством;
- журнал учета сообщений;
- паспорт системы пожарной автоматики и приложения к нему (в случае наличия паспорта системы пожарной автоматики сведения, содержащиеся в нем, и приложения к нему актуализируются, при этом новый паспорт системы пожарной автоматики не оформляется);
- перечень защищаемых системой ПА помещений и зон контроля с указанием количества и типа элементов системы ПА, функционирующих в ее составе;
- принципиальные схемы УПА с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие;
- инструкция по эксплуатации системы ПА и порядку действий оперативного (дежурного) персонала заказчика при получении сигнала на прибор управления пожарный и (или) прибор приемно-контрольный пожарный системы ПА.
В случае изменения в течение срока выполнения работ и (или) оказания услуг по техническому обслуживанию системы ПА сведений, содержащихся в паспорте системы пожарной автоматики и приложениях к нему, такие сведения актуализируются   Исполнителем, осуществляющим техническое обслуживание системы ПА.
При составлении Исполнителем новых документов, являющихся приложением к паспорту системы пожарной автоматики, такие документы в течение трех рабочих дней после их составления должны быть переданы заказчику.
Страницы журналов учета сообщений и регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики должны быть пронумерованы и прошнурованы. Для учета количества листов составляется заверительная надпись, в которой цифрами и прописью указывается количество пронумерованных листов в журналах. Заверительная надпись размещается в журналах на последней странице и подписывается составителем с указанием должности служащего, расшифровки подписи и даты составления.
2.14. Каждый вид работ (операции) при техническом обслуживании систем ПА должен быть зафиксирован в журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики с указанием результатов и заверен подписью лица, проводившего работы (операции) при техническом обслуживании систем ПА.
Записи должны содержать описание выполненных работ (операций) с указанием, в отношении каких элементов систем ПА они выполнены. При описании допускается использовать сокращенные наименования видов работ (операций) при наличии их полных расшифровок в журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики.
2.15. Уполномоченное лицо  Исполнителя, устранившее неработоспособность и (или) отказ системы ПА, в том числе по причине произвольного срабатывания системы ПА, а также приведшее ее в работоспособное состояние, обязано сделать запись об этом в журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики с указанием причины неработоспособности, отказа или произвольного срабатывания системы ПА и принятых мер.
2.16. При техническом обслуживании систем ПА запрещается уничтожение (удаление) электронного журнала событий приборов приемно-контрольных и управления. Временные показатели приборов должны быть синхронизированы с реальными.
2.17. При техническом обслуживании систем ПА Исполнитель обязан проводить инструктаж оперативного (дежурного) персонала заказчика о порядке действий при получении сигнала на прибор управления пожарный и (или) прибор приемно-контрольный пожарный системы ПА.
2.18. Указанные в настоящих требованиях документы, оформляемые   Исполнителем в процессе технического обслуживания систем ПА, должны храниться у Исполнителя в течение срока, установленного Исполнителем, но не менее трех лет с момента окончания технического обслуживания систем ПА.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Исполнителя:
3.1.1. Контролировать выполнение Заказчиком условий настоящего договора;
3.1.2. Временно приостановить техническое обслуживание системы ПА или ее элементов (в пределах зоны ее контроля) в случаях: 
- начала строительно-монтажных работ в защищаемом системой ПА и ее элементами помещениях (зонах контроля), повлекших отключение на срок более пяти календарных дней одного или нескольких элементов системы ПА или системы ПА в целом; 
- неустранения в течение тридцати дней со дня приема на техническое обслуживание систем ПА указанных в акте первичного обследования системы пожарной автоматики нарушений работоспособности систем ПА и их элементов по независящим от Исполнителя обстоятельствам;
- невыполнения Заказчиком договорных обязательств либо возникновения других независящих от Исполнителя обстоятельств, повлекших неработоспособность системы ПА и ее элементов на срок более пяти календарных дней. 
Факт приостановления технического обслуживания в день приостановления должен быть зафиксирован в журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики с указанием неработоспособности системы ПА или ее элементов. Не позднее двух рабочих дней с момента приостановления технического обслуживания должен быть оформлен и подписан акт приостановления технического обслуживания системы пожарной автоматики или ее элементов по форме согласно форме, установленной законодательством. При этом техническое обслуживание работоспособных элементов системы ПА в пределах зоны их контроля продолжается.
После устранения причин, приведших к приостановлению технического обслуживания системы ПА или ее элементов, техническое обслуживание должно быть возобновлено. При этом составляется акт возобновления технического обслуживания системы пожарной автоматики или ее элементов согласно форме, установленной законодательством.
В случае, если в течение тридцати календарных дней техническое обслуживание не возобновляется, Исполнитель о данном факте и обстоятельствах, ему способствовавших, обязан не позднее двух рабочих дней после истечения указанного срока письменно информировать соответствующий территориальный орган по чрезвычайным ситуациям.
3.1.3. В случаях принятия (издания) актов законодательства, влекущих изменение тарифов на услуги Исполнителя, изменять цену настоящего договора, с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 15 дней до изменения тарифов с оформлением дополнительного соглашения. 
3.1.4. Переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения плановых работ по техническому обслуживанию.
3.1.5. Требовать от Заказчика оплаты выполненных и принятых работ.
3.2. Обязанности Исполнителя:
3.2.1. Проводить техническое обслуживание в полном объеме в установленные сроки.
3.2.2. Соблюдать лицензионные требования и условия при техническом обслуживании и ремонте ПА.
3.2.3. Проводить инструктаж персонала Заказчика и оказывать ему помощь в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем. Первичный инструктаж проводится при приеме систем на техническое обслуживание, затем раз в год или по заявкам Заказчика при смене персонала, эксплуатирующего системы с производством отметок об инструктаже в журнале проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала.
3.2.4. Сообщать о своем прибытии на объект ответственному лицу Заказчика не менее чем за 24 часа.
3.2.5. соблюдать правила по охране труда; обеспечивать правила пожарной безопасности на объектах; соблюдать правила производственной санитарии при производстве работ; соблюдать правила по обращению с отходами; содержать в исправном техническом состоянии используемое оборудование, приспособления и транспортные средства; содержать в исправном техническом состоянии используемое оборудование, приспособления и транспортные средства; соблюдать требования пожарной безопасности, возмещать ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине на объекте.
3.2.6. Проводить работы по техническому обслуживанию квалифицированным персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, в установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса.
3.2.7. Осуществлять контроль за работой персонала, непосредственно осуществляющего техническое обслуживание систем.
3.2.8. Организовывать подготовку, профессиональное обучение и переподготовку персонала, осуществляющего техническое обслуживание систем.
3.2.9. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, а также измерительными приборами, слесарным инструментом и другим оборудованием, необходимым для осуществления технического обслуживания.
3.2.10. Вести учет поступающих вызовов Заказчика и устранять недостатки по ним в объеме текущего ремонта.
3.2.11. Поддерживать систему в работоспособном и исправном состоянии.
3.2.12. Проводить обследование оборудования, вышедшего в послегарантийный период, в условиях ремонтных мастерских, а в случае предельного состояния оборудования, когда восстановление работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно, выдавать заключение (дефектный акт) Заказчику на его списание для дальнейшей его закупки за счет средств Заказчика.
3.2.13. Обучить работников Заказчика правилам пользования оборудованием.
3.2.14. Обеспечить Заказчика инструкциями по эксплуатации оборудования.
3.2.15. На возмездной основе и на основании заявки Заказчика проводить техническое освидетельствование системы после 5-ти лет её эксплуатации, в дальнейшем в сроки, устанавливаемые комиссией из представителей Заказчика, Исполнителя по другим договорам.
3.3. Права Заказчика:
3.3.1.	Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем согласно настоящему договору;
3.3.2.	Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ;
3.3.3.	Задерживать оплату при несвоевременном и некачественном выполнении работ с уведомлением об этом Исполнителя, а также при невыполнении требований пункта 3.2. настоящего договора.
3.3.4.	Предъявлять претензии:
-заводам-изготовителям - при поставке некомплектных, некачественных или несоответствующим стандартам приборов и оборудования;
-монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа;
-исполнителю за некачественное и несвоевременное техническое обслуживание системы.
3.4. Обязанности Заказчика:
3.4.1.  Выполнять условия настоящего договора. 
3.4.2. При первичном обследовании Заказчик обязан предъявить Исполнителю проектную документацию, комплект приемо-сдаточной документации (при наличии).
3.4.3.	Назначить работников, ответственных за эксплуатацию систем, включив в их обязанности приемку работ по техническому обслуживанию системы от Исполнителя по полноте и качеству с подтверждением их в «Журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики».
3.4.4.	Информировать Исполнителя о случаях отказов и ложных срабатываний систем, требующих установления причин их устранения.
3.4.5. Осуществлять эксплуатацию систем в соответствии с технической документацией производителя оборудования и инструкцией по эксплуатации оборудования, разработанной Исполнителем.
3.4.6.	Обеспечить работникам Исполнителя возможность свободного доступа в помещения объекта, в которых должна быть выполнена работа.
3.4.7.	Осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики», актом выполненных работ и оплачивать работу в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.8.	Подписывать акты выполненных работ не позднее чем в течение 7-ми дней с момента их представления или представлять мотивированный отказ от приемки работ в тот же срок.
3.4.9. В случае выявления некачественного выполнения работ Исполнителем не принимать их до полного устранения недостатков, установив срок исполнения.
3.4.10. Обеспечить сохранность «Журнала регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики» и другой технической документации.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена технического обслуживания систем определяется на основании тарифов на услуги Исполнителя по техническому обслуживанию систем, формируемых в соответствии с законодательством.
Цена по техническому обслуживанию систем указана в Расчете стоимости работ по техническому обслуживанию систем (Приложение 1), прилагаемом к договору и являющимся его неотъемлемой частью.
4.2. Стоимость регламентных работ остается фиксированной в течение всего срока действия договора.
4.3. Расчеты за выполненные работы по техническому обслуживанию систем производятся на основании актов выполненных работ согласно записям в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы пожарной автоматики».                         
Оплата работ осуществляется ежемесячно Заказчиком в течение ____ банковских дней с даты подписания акта выполненных работ. 
4.4. Ориентировочная стоимость услуг по договору в объёме регламента Р 1, Р2 за 12 месяцев составляет _____________ (_______________________) белорусских рублей c НДС/ без НДС (в соответствии со ст. _____ Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).
[bookmark: _GoBack]4.5. Источник финансирования: собственные средства. 
4.6. Помимо оплаты стоимости выполненных работ по договору, для оперативного устранения неисправностей, Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю, по предварительному согласованию с Заказчиком и на основании акта выполненных работ:
4.6.1. стоимость оборудования, приобретённого Исполнителем для оперативного ремонта в рамках технического обслуживания и установленного на объектах Заказчика взамен вышедших из строя;
4.6.2. стоимость материалов, запасных частей и отдельных технических средств, приобретённых Исполнителем и использованных при выполнении текущих ремонтов;
4.6.3. стоимость работ по ремонту оборудования выполненных Исполнителем в специализированных мастерских иных организаций на основании согласованной с Заказчиком дефектной ведомости.
4.6.4. Стоимость услуг может быть изменена в связи с изменением законодательства.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события чрезвычайного характера, возникшие после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить либо оказать на них влияние разумными мерами (стихийные бедствия – землетрясения, наводнения, ураганы и т.п.; военные действия, массовые беспорядки).
Если названные в настоящем пункте обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (оказанных услуг) по договору, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от суммы не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае, когда работа выполнена Исполнителем некачественно или с отступлениями от настоящего договора, ухудшающими ее результат, Исполнитель обязан устранить недостатки работы безвозмездно в срок, оговоренный сторонами, либо соразмерно уменьшить цену настоящего договора при отсутствии возможности устранения этих недостатков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует с ___________ г. по __________ г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в виде письменных дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по взаимному согласию сторон на основании письменного соглашения об этом;
- по инициативе одной из сторон с предварительным письменным уведомлением об этом другой стороны не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты прекращения договора с обоснованием причины расторжения договора. К моменту прекращения действия (расторжения) Договора стороны обязаны произвести взаиморасчеты.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор с приложениями составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 дней. В случае не достижения согласия между сторонами – в Экономическом суде г.Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
                              
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
 	10.1. при исполнении своих обязанностей по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
10.2.  при исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.
10.3. стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
10.4.  стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Приложения:
1. Приложение № 1 Расчёт стоимости работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре.
2. Приложение № 2 График проведения технического обслуживания систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
3. Приложение № 3 Копия свидетельства о государственной регистрации.
4. Приложение № 4 Копия лицензии на право осуществления деятельности пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	[bookmark: _Hlk64560001]Заказчик:     
УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений
Юридический адрес: 220006, г.Минск, ул.Свердлова, 28-1
Почтовый адрес: 220014, г.Минск, пер.Автодоровский, 11
Р/с BY64AKBB30126018600025400000 в ЦБУ №527 ОАО «АСБ Беларусбанк», адрес банка г.Минск, ул.Воронянского,7а. код банка BIC AKBBBY2X, 
УНП 100026621
тел.: 225 22 25; 225 52 88; 225 34 41



______________________  
МП
	Исполнитель:
















_____________________   
МП
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