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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	No. п.п.
	Наименование оборудования

	Кол-во, комплект.
	Цена,

	Стоимость 
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	Итого, 
	






































Приложение № 2
к ________ № ________
от _________ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

	Функциональные и качественные характеристики, единицы измерения характеристик 
	Значения функциональных и качественных характеристик (числовое значение или наличие) 

	1
	2

	1. Исходный материал 

	Пленка полиэтиленовая:
- вид 

- материал  


- толщина пленки 

- допустимое отклонение по толщине пленки 

- диаметр рукава/ширина рукава


- допустимое отклонение по ширине рукава
	
3-х слойный полимерный рукав
  
LDPE/LLDPE/MLLDPE, функциональные добавки

160 мкм (0,160 мм); 180 мкм (0,180 мм); 200 мкм (0,20 мм); 220 мкм (0,220 мм)

± 20 %

Ø1,5 м / 2350 мм; 
Ø1,65 м / 2600 мм

2350±35 мм (для Ø1,5 м); 
 2600±40 мм (для Ø1,65 м)

	2. Требования к составу оборудования

	2.1 Фальцевальная машина:
	Комплект формируется поставщиком 

	2.1.1 Производительность:
-  время складывания, не более 
	
20 мин для рукава длиной 30 м 
40 мин для рукава длиной 60 м

	2.1.2 Исполнение по типу привода
	гидравлическая

	2.1.3 Панель управления:
- язык интерфейса
	наличие
русский и/или английский

	2.2 Узел установки и размотки рулонов с пленкой:
	Наличие в комплекте поставки

	2.2.1 Максимальная масса рулона с пленкой 
	200 кг при наличии автоматического счетчика метража;
66 кг без автоматического счетчика метража

	2.2.2  Внутренний диаметр втулки для намотки пленки
	76 мм

	2.3 Устройство для нанесения маркировки начала и конца длины рукава 
	Наличие в комплекте поставки (опционно) 
Возможность предоставления устройства указывается в предложении 

	2.4 Автоматический счетчик метража:
- максимальное количество метров в рулоне
- требуемая длина сложенного рукава 
	Наличие в комплекте поставки (опционно)
180+6 м

для Ø1,5 м - 30+2 м, 60+2 м
для Ø1,65 м: 30+2 м, 60+2 м
Возможность предоставления устройства указывается в предложении 

	2.5 Автоматическое устройство резки рукава при достижении требуемого метража 
	Наличие в комплекте поставки (опционно) 
Возможность предоставления устройства указывается в предложении 

	2.6 Запасные части
	Наличие в комплекте поставки 
Комплект формируется поставщиком и указывается в предложении

	3. Требования к конечному продукту

	3.1 Вид сложенного рукава 
	гофрированное сложение в осевом направлении «гармошка»

	3.2 Ширина фальца (складки) 
	450-500 мм

	3.3 Внешний вид: 
	Не допускается наличие растяжек, отверстий

	3.3.1 Допустимое смещение складок гофры
	± 10 мм

















[bookmark: _Hlk177738111]Приложение № 3
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ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

	[bookmark: _Hlk215143463]№ п/п
	Наименование работ
	Требование
	Исполнитель

	1. Предварительная приёмка оборудования на территории Продавца

	[bookmark: _Hlk177737790]1.1
	Проверка комплектности оборудования

	Соответствие приложениям № 1, №2
	Представители Покупателя,
Представители
Продавца

	1.2
	Проверка соответствия характеристик оборудования  
	Соответствие приложениям № 1, №2
	Представители Покупателя,
Представители
Продавца

	1.3
	Запуск, работа в автоматическом режиме с проверкой работоспособности оборудования:
- контроль за работой и параметрами оборудования с изготовлением изделий на материале Продавца. Наличие материала обеспечивает Продавец. Продавец обязан согласовать с Покупателем марку и количество материала;
- контроль работоспособности и заданных параметров оборудования;
- проверка синхронной работы оборудования, узлов и механизмов;
- контроль и анализ работы всех отображающих, контролирующих и регулирующих приборов;
- контроль соответствия получаемых изделий по внешнему виду и габаритным размерам.
	Стабильная работа Оборудования 







Соответствие приложению 2

	Представители Покупателя,
Представители
Продавца

	1.4
	Составление 2-х стороннего Акта предварительной приемки Оборудования.
	-
	Представители Покупателя,
Представители
Продавца






	2. Приёмка оборудования на территории Покупателя (пуско-наладочные работы)

	2.1
	Проверка соответствия размещения и подключения оборудования (шеф-монтаж) 
	-
	Представитель Продавца 

	2.2
	Проверка наличия смазочных материалов в деталях и узлах оборудования 
	Наличие смазочных материалов обеспечивается Продавцом 
	Представитель Покупателя

	2.3
	Заправка комплекта оборудования маслом
	Наличие и заправка маслом обеспечивается Покупателем, требования к маслу устанавливаются Продавцом
	Представитель Покупателя

	2.4
	В режиме наладки проверка соответствия и работоспособности узлов и частей оборудования:
- проверка соответствия паспортным характеристикам оборудования;
- контроль и анализ работы всех отображающих, контролирующих и регулирующих приборов;
- проверка параметров (характеристик), указанных в приложении № 2 настоящего контракта.
	В процессе проведения пусконаладочных работ на соответствие Приложению 2
	Представитель Покупателя,
Представитель
Продавца 

	2.5
	В автоматическом режиме проверка работоспособности оборудования:
- контроль работоспособности и параметров оборудования при изготовлении изделий. Наличие материала обеспечивает Покупатель;
- проверка синхронной работы оборудования, узлов и механизмов;
- контроль и анализ работы всех отображающих, контролирующих и регулирующих приборов;
- контроль соответствия получаемых изделий по внешнему виду, габаритным размерам.
	Стабильная работа Оборудования 




Соответствие приложению № 2



	Представитель Покупателя,
Представитель Продавца 

	2.6
	Проведение обучения представителей Покупателя
	В процессе проведения работ
	Представитель Продавца

	2.7
	Составление 2-х стороннего Акта об окончании шеф-монтажных работ и работ по пуско-наладке Оборудования
	-
	Представитель Покупателя,
Представитель Продавца

























Приложение № 4
к ________ № _____
от ________ 202_ г.


	Форма Акта предварительной приемки

	 «Продавец» в лице _____________________________ с одной стороны и «Покупатель» в лице _______________________________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», действующие на основании ________  № ______ от « ___ » __________202_ г, (далее – ________), составили настоящий Акт предварительной приемки оборудования о нижеследующем:

	1. В соответствии с ________ Продавец провёл предварительную приёмку оборудования.

	2. Покупатель произвёл проверку оборудования на предмет соответствия технической документации, комплектности оборудования, работоспособности узлов и механизмов, производительности, указанных в Приложениях № № 1, 2, 3 к настоящему контракту.

	3. Выводы о соответствии:


	От Продавца	                                                                                         От Покупателя
____________	                                                                              _____________

______/______/	                                                                              ______/______/





Приложение № 5
к ________ № _
от ________ 202_ г.

Форма 
Акта об окончании шеф-монтажных работ и работ по пуско-наладке Оборудования

«Покупатель» в лице ________________________ с одной стороны и «Продавец» в лице _____________________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», действующие на основании ________ № ____ от «___» _______ 202_ г., составили настоящий Акт об окончании шеф-монтажных работ и работ по пуско-наладке Оборудования о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями контрактами, Продавец поставил Оборудование, выполнил, а Покупатель принял шеф-монтажные работы, работы по пуско-наладке Оборудования (в соответствии с Приложениями 1, 2, 3).
2. Покупатель подтверждает, что Оборудование находится в работоспособном состоянии, отвечающем техническим и эксплуатационным характеристикам оборудования.
3. Гарантийный срок обслуживания составляет ___ (____________) месяца с даты подписания сторонами Акта об окончании шеф-монтажных работ и работ по пуско-наладке Оборудования. Правила гарантийного обслуживания изложены в _______________________.
4. С правилами эксплуатации, обслуживания и условиями исполнения гарантийных обязательств уполномоченные представители Покупателя и Продавца ознакомлены.

	ПРОДАВЕЦ / SELLER

___________________
	
	ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER

_________________





ПРОДАВЕЦ	________________		ПОКУПАТЕЛЬ	_________________



