Приложение 1
Техническое задание на закупку 
фальцевально-складывающей машины для складывания полимерного рукава в осевом направлении 
	Функциональные и качественные характеристики, единицы измерения характеристик 
	Значения функциональных и качественных характеристик (числовое значение или наличие) 

	1
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	1. Исходный материал 

	Пленка полиэтиленовая:
- вид 
- материал  
- толщина пленки 
- допустимое отклонение по толщине пленки 
- диаметр рукава/ширина рукава
- допустимое отклонение по ширине рукава
	3-х слойный полимерный рукав
LDPE/LLDPE/MLLDPE, функциональные добавки
160 мкм (0,160 мм); 180 мкм (0,180 мм); 200 мкм (0,20 мм); 220 мкм (0,220 мм)
± 20 %
Ø1,5 м / 2350 мм; 
Ø1,65 м / 2600 мм
2350±35 мм (для Ø1,5 м); 
 2600±40 мм (для Ø1,65 м)

	2. Требования к составу оборудования

	2.1 Фальцевальная машина:
	Комплект формируется поставщиком 

	2.1.1 Производительность:

-  время складывания, не более 
	20 мин для рукава длиной 30 м 
40 мин для рукава длиной 60 м

	2.1.2 Исполнение по типу привода
	гидравлическая

	2.1.3 Панель управления:
- язык интерфейса
	наличие

русский и/или английский

	2.2 Узел установки и размотки рулонов с пленкой:
	Наличие в комплекте поставки

	2.2.1 Максимальная масса рулона с пленкой 
	200 кг при наличии автоматического счетчика метража;

66 кг без автоматического счетчика метража

	2.2.2  Внутренний диаметр втулки для намотки пленки
	76 мм

	2.3 *Устройство для нанесения маркировки начала и конца длины рукава 
	Наличие в комплекте поставки (опционно) 
Возможность предоставления устройства указывается в предложении 
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	2.4 *Автоматический счетчик метража:
- максимальное количество метров в рулоне

- требуемая длина сложенного рукава 
	Наличие в комплекте поставки (опционно)
180+6 м
для Ø1,5 м - 30+2 м, 60+2 м
для Ø1,65 м: 30+2 м, 60+2 м
Возможность предоставления устройства указывается в предложении 

	2.5 *Автоматическое устройство резки рукава при достижении требуемого метража 
	Наличие в комплекте поставки (опционно) 
Возможность предоставления устройства указывается в предложении 

	2.6 Запасные части
	Наличие в комплекте поставки 

Комплект формируется поставщиком и указывается в предложении

	3. Требования к конечному продукту 

	3.1 Вид сложенного рукава 
	гофрированное сложение в осевом направлении «гармошка»

	3.2 Ширина фальца (складки) 
	450-500 мм

	3.3 Внешний вид: 
	Не допускается наличие растяжек, отверстий

	3.3.1 Допустимое смещение складок гофры
	± 10 мм


* Характеристики носят оценивающий характер и не являются основанием для отклонения предложений.
*Таблица, обязательная для заполнения участниками конкурса 

(участнику необходимо добавить в таблице третий столбец под названием своей организации, и напротив каждого технического показателя написать свой)
