ГродМТ 603/26-ЗОИ(2П)                                                                                   Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 3 Аппарат магнитотерапевтический вариативным полимодальным переменным магнитным полем

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат магнитотерапевтический вариативным полимодальным переменным магнитным полем
	шт.
	1

	2
	Магнитные излучатели (индукторы)
	шт.
	Не менее 3

	3
	Трафарет для индукторов
	шт. 
	Не менее 7

	4
	Ремень силиконовый
	шт.
	Не менее 3


2. Технические характеристики: 
2.1. Величина действующего НЧМП на поверхности индуктора должна быть не менее 50 мТл
2.2. Частота НЧМП должна быть в пределах не менее 1 и не более 200Гц.
2.3. Амплитуда НЧМП на поверхности индуктора не более 150 мТл.
2.4. Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК-дисплее.
2.5. Автоматический таймер от 1 до 99 мин с шагом 4 мин и звуковым сигналом. Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК-дисплее.
2.6. Возможность регулирования частотных параметров магнитного поля.

