Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, 
технических,  качественных  и эксплуатационных показателей (характеристик)
 предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Эндомотор со встроенным апекслокатором X-Smart® Pro+ или аналог
	шт
	2



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1.	возвратно-поступательные и вращательные движения;
2.2.	включает библиотеку файлов с предустановленными программами для систем эндодонтических файлов WaveOne® Gold, ProTaper Ultimate™, TruNatomy®, RECIPROC® Family и VDW.ROTATE®;
2.3.	настраиваемые последовательности файлов, совместимые с другими эндодонтическими файлами и инструментами;
2.4.	автоматическое обратное вращение при заданном пределе крутящего момента и при желаемой рабочей протяженности врача;
2.5.	кнопка включения/выключения на моторном наконечнике или дополнительный беспроводной ножной переключатель;
2.6.	функция калибровки (CAL) для точной настройки крутящего момента;
2.7.	7-дюймовый сенсорный интерфейс;
2.8.	мини-угольник со встроенным 10-люменным светодиодом;
2.9.	регулируемое на 360 ° положение;
2.10.	литий-ионный аккумулятор;
2.11.	автономная работа в течение всего рабочего дня;
2.12.	полностью перезаряжается  за 1,5 часа;
2.13.	мотор может работать только от аккумулятора или подзаряжаться во время лечения;
2.14.	универсальное зарядное устройство (напряжение 110-240, 50/60 Гц);
2.15. диапазон крутящего момента: 0,2 Н-см – 7,5 Н-см;
2.16.	диапазон скоростей: 100 об/мин – 3000 об/мин;
2.17.	автоклавируемые ножны для наконечника и угловой наконечник;
2.18. обновление через Wi-Fi.
2.19. Стерилизация сменного наконечника при 121 – 134 градусах
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