Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, 
технических,  качественных  и эксплуатационных показателей (характеристик)  предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	[bookmark: _Hlk244799229]№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Интраоральный 3D сканер Shining 3D или аналог
	шт
	2

	1.2.
	Камера ультрафиолетового излучения FabCur 2 №2 (Shining 3D) или аналог
	шт
	1

	1.3.
	Промывочная станция для изделий 3 Д печати FabWash (Shining 3D) или аналог
	шт.
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	Наименование
	Базовые параметры

	[bookmark: _Hlk244849897]Лот 1 Интраоральный 3D сканер

	2.1. Принцип сканирования
	Бесконтактное сканирование структурированным светом


	2.1.2 Сканирование текстур/цвета
	Да

	2.1.3. Точность сканирования
	6,9 мкм


	2.1.4. Область сканирования
	Big – размер:  19×14 мм
Standard -размер: 16×12 мм
Mini-размер: 12×9 мм




	2.1.5. Расстояние до объекта (глубина резкости)
	От -2 мм до 20 мм

	2.1.6. Скорость сканирования
	15 кадров в секунду

	2.1.7. Количество камер
	1

	2.1.8. Интерфейсы
	USB 3.0

	2.1.9. Форматы файлов
	.STL, .PLY, .OBJ

	2.1.10. Наконечники
	Три типа сменных наконечника в 
комплекте 

	Лот 2 Камера ультрафиолетового излучения

	2.2.1. Длина волны:
	365-385 нм


	2.2.2. Диаметр заготовок для камеры:
	150 мм


	2.2.3. Максимальная высота заготовки
	: 72 мм


	2.2.4. Питание
	Переменный ток 100-240 В; 7,3 А;
50/60 Гц

	Лот 3 Промывочная станция для изделий 3 Д печати

	2.3.1. Интерфейсы
	Wi-Fi

	2.3.2. Рабочая температура
	10~30℃ / 30%~71% OB

	2.3.3. Электропитание
	100–240 V / 2.0A 50/60 Hz 24V / 150 W

	2.3.4. Габариты
	450 х 303 х 340 мм

	2.3.5. Вес нетто
	15 кг

	2.3.6. Рабочая камера
	199х124х180 мм

	2.3.7. Объем
	9.5 л

	2.3.8. Датчики
	Автоматические датчики пуска/ остановки; Датчик обнаружения строительной платформы, Датчик обнаружения ведра с растворителем; Датчик аварийного давления

	2.3.9. Аварийный выключатель
	да

	2.3.10. Функция автоматического производства изделий
	да

	2.3.11. Заданная автоматическая функция промывки/сушки
	да
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