                                                                                                                        Приложение 

Техническое задание

на закупку изолирующих стыков железнодорожных рельсов с магнитошунтирующими свойствами

1. Назначение:

1.1. изолирующие стыки с магнитошунтирующими свойствами предназначены для снижения уровня намагниченности концов рельсов и электрической изоляции двух смежных рельсовых цепей, исключения электрической связи разнополярных (разнофазовых) рельсовых нитей через элементы стрелочного перевода, отделения участков с рельсовыми цепями от участков, не оборудованных ими, исключения проникновения обратного тока при электрической тяге из рельса, используемого для пропуска обратного тока, в рельсы, не предназначенные для этой цели.

2. Применение изолирующих стыков с магнитошунтирующими свойствами:

2.1. снижение уровня намагниченности рельсовых концов;

3. исключение образования электропроводного «мостика» между изолированными рельсами из налипших к ним металлических частиц.

4. Характеристика изолирующих стыков железнодорожных рельсов с магнитошунтирующими свойствами:

	Показатель
	Параметры

	Конструкция верхнего строения пути
	рельсы Р65, подрельсовое основание  – без ограничений

	Требования безопасности
	в соответствии с ГОСТ 33185-2014 «Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов»

	Номинальное значение намагниченности концов рельсов в процессе эксплуатации
	не более 7мТл

	Допускаемая скорость движения поездов
	не менее 160 км/ч

	Допускаемая осевая нагрузка подвижного состава
	не менее 270 кТ

	Диапазон рабочих температур 
	от - 40 до +60 оС

	Средняя пропускная способность
	500 млн.т.


5. В комплект поставки изолирующих стыков с шестидырными накладками, входит крепеж и руководство по эксплуатации.
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