


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку металлических стеллажей ярусного хранения
Цель разработки технического задания:
               Целью настоящего технического задания является получение предложения на поставку металлических стеллажей ярусного хранения (далее — оборудование).
Оборудование предназначено для организации многоярусного складирования и хранения готовой продукции для объекта: «Реконструкция здания склада калибровки по просп. Партизанскому 174/24 в г. Минск под цех метизного производства» 1-я очередь» по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 174/24. Поставляемое оборудование должно полностью соответствовать спецификации (первоначальная проектная потребность: стеллаж ярусного хранения на 5 ярусов, габаритные размеры секции 2700×1050×5400 мм под нагрузку на ярус 4,5 т в количестве 47 единиц).
1. Технические характеристики стеллажной системы
	№ П/П
	Наименование параметров и комплектующих
	Характеристики и значения

	1
	Год выпуска и состояние оборудования
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2026 года выпуска.

	2
	Тип конструкции
	Фронтальный паллетный стеллаж ярусного хранения (сборно-разборный).

	3
	Количество ярусов хранения не менее
	5 ярусов (5 уровней балок без учета нулевого уровня).

	4
	Габаритные размеры секции (Ш×Г×В), не более
	2700 × 1050 × 5400 мм.

	5
	Максимальная нагрузка на раму, не менее
	22,5 т (22 500 кг).

	6
	Максимальная нагрузка на уровень (ярус), не менее
	4,5 т (4 500 кг) на одну пару балок.

	7
	Рама Стеллажа паллетного хранения 5400*1000-1100 в комплекте (горизонтальные и диагональные связи, подпятники, анкера)
	63 шт. (Сборно-разборная, оцинкованная или окрашенная сталь, толщина металла, стоек рамы не менее 2,0 мм).

	8
	Балка (ригель, траверса) Стеллажа паллетного хранения L- 2700 мм
	470 шт. (Длина 2700 мм, полимерно-порошковое покрытие сигнального цвета, нагрузка на пару балок 4500 кг.).

	9
	Соединитель спаренных рядов СП 240
	81 шт. (Межрядное стеллажное соединение «спина к спине» L- 240 мм между стойками стеллажа).

	10
	Торцевая защита рамы
	6 шт. (Металлическое ограждение L-2500мм  для защиты торцов рядов).

	11
	Фронтальная защита рамы
	43 шт. (Индивидуальные отбойники для защиты фронтальных стоек рам).



2. Требования к безопасности оборудования
2.1. Конструкция стеллажной системы должна строго соответствовать требованиям ГОСТ 34444-2018 (Системы стеллажные. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия).
2.2. Оборудование должно быть оснащено фиксаторами зацепов грузовых балок (ригелей, траверс), предотвращающими их случайное выбивание и отсоединение вилами погрузочной техники.
2.3. Механическое крепление рам к бетонному основанию пола должно выполняться в обязательном порядке с помощью распорных анкерных болтов через штатные металлические подпятники.
2.4. Конструкция элементов защиты (торцевой и фронтальной) должна исключать деформацию несущих стоек рам при случайных ударах складской техникой.
2.5. Металлические элементы не должны иметь острых кромок, трещин, расслоений и заусенцев, способных привести к травмированию персонала. Стеллажные ряды должны быть оснащены четкими стальными или полимерными информационными табличками с указанием схем загрузки и максимально допустимых усилий на рамы и ярусы.
3. Требования к Продавцу:
3.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования согласно гарантийным обязательствам изготовителя оборудования, но не менее 36 месяцев полной гарантии (оборудование и все комплектующие узлы, детали и компоненты) с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
3.2. Гарантийное и послегарантийное обслуживание согласно договору (контракту). Продавец отвечает в течение гарантийного срока за качество материалов, которые были применены для изготовления оборудования, конструкцию оборудования, а также за качество и комплектность оборудования. В период гарантийного срока Продавец производит замену (ремонт) поврежденных или деформированных элементов металлоконструкции (стоек, балок, связей) своими силами и за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента письменного извещения (по факсу, письмом, электронной почтой).
3.3. Покупатель имеет право предъявить претензии к Продавцу по скрытым дефектам в течение 36 месяцев с момента ввода оборудования (товара) в эксплуатацию. При этом Продавец обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения скрытого дефекта своими силами и за свой счет. Датой обнаружения скрытого дефекта является дата отправки извещения Покупателем.
3.4. Продавец оборудования должен иметь на территории Республики Беларусь склад запасных частей и расходных материалов. 
3.5. Полимерно-порошковое покрытие элементов стеллажей должно быть нетоксичным и пожаробезопасным, не выделять вредных веществ в процессе эксплуатации и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, действующим в Республики Беларусь. Оборудование должно отвечать требованиям стандартов, норм и Правил Республики Беларусь, а также требованиям эстетики, санитарии, охраны труда, быть доступными для осмотра, ремонта и санитарной обработки, а также должно соответствовать требованиям, действующим в Республике Беларусь техническим нормативным правовым актам, в том числе в части охраны труда и техники безопасности.
3.6. Продавец передает покупателю вместе с оборудованием следующую техническую документацию: Паспорт изделия, руководство по эксплуатации и требования безопасности; инструкция по сборке и монтажу; спецификация элементов стеллажной системы; схемы и чертежи расстановки стеллажей в помещениях склада с указанием проектных нагрузок. 
3.7. Оборудование должно поставляться Продавцом с паспортами и инструкциями по монтажу и эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД «Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД «Правила выполнения эксплуатационных документов».
3.8. Продавец предоставляет сертификат происхождения товара (копии) и (или) технические условия на производство предлагаемого к поставке оборудования (копии). В случае если законодательством Республики Беларусь предусмотрена обязательная сертификация или получение специальных разрешения на использование поставляемого оборудования или его комплектующих, Поставщик обязан предоставить необходимые документы.
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