ГродМТ 786/26-ЭА                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Шкаф медицинский стационарный
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Шкаф медицинский стационарный
	шт
	46


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Шкаф медицинский стационарный, для хранения инструмента, перевязочного материала.
	1

	1.2
	Верхний модуль с вертикальной перегородкой
	1

	1.3
	Нижний модуль с вертикальной перегородкой
	1

	1.4
	Полки – верхний модуль
	 6

	1.5
	Полки – нижний модуль
	6

	1.6
	Распашные двери с замком - верхний модуль
	2

	1.7
	Распашные двери с замком - нижний модуль
	2


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Габариты 
	

	2.1.1
	Длина, мм
	Не менее 880

	2.1.2
	Глубина, мм
	Не менее 450

	2.1.3
	Высота, мм
	Не менее 1865

	2.2
	Корпус- из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.3
	Полки – из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.4
	Двери - из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие 

	2.5
	Ножки с регулировкой по высоте
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

Лот 2 Столик медицинский врача передвижной
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Столик медицинский врача передвижной
	66


2. Технические требования: 
2.1. Назначение: для размещения инструментов и материалов.  

2.2. Материал: нержавеющая сталь с полимерным покрытием.

2.3. Три выдвижных ящика на шариковых направляющих полного выдвижения и 2 полки. 

2.4. Верхний лоток (рабочая поверхность) из нержавеющей стали с 3-сторонней отбортовкой. 

2.5. Регулируемые колеса Ø 50 мм, два с тормозом.

2.6. Габариты (дхшхв), мм: 500-510х500-510х795-800

2.7. Цвет по согласованию с заказчиком.

 3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

