ГродМТ 787/26-ЭА	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

[bookmark: bookmark25]Лот 1 Бинты ленточные фиксирующие неэластичные резаные из медицинской марли нестерильные

1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
2. * Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.
3. * Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.
4. * Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
5. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н.
6. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
7. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	[bookmark: _Hlk207698055]№ п/п
	Размер ширина(мм)*длина(м)
	Кол-во шт.

	1
	50 мм*5 м
	1 350

	2
	100 мм*5 м
	93 330

	3
	140 мм*5 м
	4 300

	4
	50 мм*7 м
	1 720

	5
	100 мм*7 м
	1 400

	6
	140 мм*7 м
	202 400

	7
	50 мм*10 м
	27 010

	8
	70 мм*10 м
	14 740

	9
	100 мм*10 м
	14 300

	10
	140 мм*10 м
	28 990

	11
	160 мм*10 м
	28 500


* - обязательное техническое условие требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

[bookmark: bookmark27]Лот 2 Бинты ленточные фиксирующие неэластичные резаные из медицинской марли стерильные

1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
2. * Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2. 
3. * Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.
4. * Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
5. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н.
6. Индивидуальная упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
7. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	№ п/п
	Размер ширина(мм)*длина(м)
	Кол-во шт.

	1
	100 мм*5 м
	5 070

	2
	140 мм*7 м
	9 680


* - обязательное техническое условие требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

Лот 3 Бинты ленточные фиксирующие неэластичные резаные из медицинской марли стерильные

1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
2. * Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2. 
3. * Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.
4. * Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
5. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н.
6. Индивидуальная упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
7. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	№ п/п
	Размер ширина(мм)*длина(м)
	Кол-во шт.

	1
	140 мм*5 м
	570

	2
	100 мм*7 м
	270

	3
	100 мм*10 м
	1 900

	4
	140 мм*10 м
	170


* - обязательное техническое условие требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

[bookmark: _Hlk208305115][bookmark: bookmark6]Лот 4 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые нестерильные

1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
2. * Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.
3. Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.
4. * Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.
5. * Бинты должны быть	нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
6. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н.
7. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
8. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	[bookmark: _Hlk207724796]№ п/п
	Размер ширина(мм)*длина(м)
	Кол-во шт.

	1
	100 мм*5 м
	59 244

	2
	140 мм*7 м
	157 000


* - обязательное техническое условие требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

Лот 5 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые нестерильные

1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
2. * Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.
3. Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.
4. * Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.
5. * Бинты должны быть	нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
6. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н.
7. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
8. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	№ п/п
	Размер ширина(мм)*длина(м)
	Кол-во шт.

	1
	50 мм*5 м
	1 290

	2
	140 мм*5 м
	3 000

	3
	50 мм*7 м
	775

	4
	100 мм*7 м
	1 905

	5
	50 мм*10 м
	6 600

	6
	100 мм*10 м
	1 370

	7
	140 мм*10 м
	2 160


* - обязательное техническое условие требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

Лот 6 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые нестерильные

1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
2. * Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.
3. Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.
4. * Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.
5. * Бинты должны быть	нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
6. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н.
7. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
8. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	№ п/п
	Размер ширина(мм)*длина(м)
	Кол-во шт.

	1
	160 мм*10 м
	4 050


* - обязательное техническое условие требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

[bookmark: _Hlk244160939]Лот 7 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые стерильные

1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной
2. * Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.
3. Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.
4. * Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 6 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.
5. * Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
6. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 60Н.
7. Индивидуальная упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
8. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	№ п/п
	Размер ширина(мм)*длина(м)
	Кол-во шт.

	1
	140 мм*7 м
	18 245

	2
	50 мм*10 м
	950


[bookmark: bookmark36] - обязательное техническое условие требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

Лот 8 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями тканые стерильные

1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной
2. * Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.
3. Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.
4. * Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 6 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.
5. * Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
6. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 60Н.
7. Индивидуальная упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
8. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	№ п/п
	Размер ширина(мм)*длина(м)
	Кол-во шт.

	1
	50 мм*5 м
	170

	2
	100 мм*5 м
	2 785

	3
	140 мм*5 м
	2 000

	4
	100 мм*10 м
	600


 - обязательное техническое условие требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

Лот 9 Бинты медицинские эластичные фиксирующие сетчато-трубчатые

1. Бинты должны быть изготовлены с применением эластомерных нитей в сочетании с натуральными или химическими нитями, поверхностной плотность не менее 150 г/м2.
2. Бинты должны обладать продольной и поперечной растяжимостью. Продольная растяжимость не менее 300%.
3. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 49Н.
4. Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
5. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	№ п/п
	Номер бинта
	Длина: 1 м., шт.

	1
	Размер: N 0
	120

	2
	Размер: N 1
	291

	3
	Размер: N 2
	495

	4
	Размер: N 3
	925

	5
	Размер: N 4
	913

	6
	Размер: N 5
	782

	7
	Размер: N 6
	905

	8
	Размер: N 7
	185

	9
	Размер: N 8
	135

	№ п/п
	Номер бинта
	Длина: 50 м., шт.

	10
	Размер: N 3
	50

	11
	Размер: N 4
	50

	12
	Размер: N 5
	70

	13
	Размер: N 6
	60

	14
	Размер: N 7
	40

	15
	Размер: N 8
	40



Лот 10 Бинты медицинские фиксирующие с неосыпающимися краями для турунд

1. Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.
1. *Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м.
1. Бинты должны представлять собой полую ленту.
1. * Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 6 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.
1. * Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
1. Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 60Н.
1. Индивидуальная упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.
1. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	№ п/п
	Размер ширина(мм)*длина(м)
	Кол-во шт.

	1
	10 мм*10 м нестерильный
	80

	2
	10 мм*20 м нестерильный
	60

	3
	20 мм*10 м нестерильный
	60

	4
	20 мм*20 м нестерильный
	20

	5
	10 мм*10 м стерильный
	80

	6
	10 мм*20 м стерильный
	30

	7
	10 мм*50 м стерильный
	10

	8
	20 мм*10 м стерильный
	310


 - обязательное техническое условие требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.
 
